**Додаток № 4**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета**

 **закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

**по предмету закупівлі: Вантажівка – евакуатор**

**код ДК 021:2015:34130000-7 – Мототранспортні вантажні засоби**

|  |  |
| --- | --- |
| Кабіна | 3-х місна кабіна |
|   | Загальна вага |  25000 кг  |
|   | Споряджена вага | 22000 кг (не менш) |
| Маса навантаження (кг) | Навантаженная на передню вісь | 7500 кг (не менш) |
|   | Навантаженная на задню вісь | 16000 кг (не менш) |
| Повне завантаження | Максимальна загальна вага | 25000 кг (не менш) |
|   | Довжина | 10175 (не менш) |
| Габаритні розміри (мм) | Ширина  | 2550 мм (не менш) |
|   | Висота | 3550 мм (не менш) |
| Колісна база |  | 5800 х 1400 мм (не гірше)  |
| Привід |  | 6 х 4  |
| Шини |   | 12.00R20 (не гірше) |
| Розмір бака |   | 400 л (не менш) |
| Двигун | Потужність | 257 (кВт) (не менш) |
|   | Об'єм | 7800 мл (не менш) |
|   | Стандарт викидів | Euro VI (не гірше) |
| Коробка передач | 12 вперед і 2 назад  |
|   | Евакуаційне обладнання |   |
| Максимальна вага буксирування (кг) |   | 40000 (не менш) |
|   | Максимальна вага підйому (кг) | 20000 (не менш) |
| Підйомний механізм | Максимальна підйомна вага при повному розгинанні (кг) | 7310 |
|   | Підйомна вага на місці (кг) | 20000  |
|   | Максимальна відстань до землі (мм) | ≮900 (не менш) |
|   | Максимальна вага підйому (кг) | 20000 (не менш) |
|   | Максимальна підйомна вага при повному розгинанні (кг) | 9000 (не менш) |
| Підйомна система | Відстань розширення масляного циліндра (мм) | 6000 (не менш) |
|   | Довжина крана (мм) | 8470 (не менш) |
|   | Максимальна висота підйому (мм) | 6400 (не менш) |
|   | Кількість (од) | 2 од. (не менш) |
|   | Бордюрне зчеплення/за (KN) | 100 х 2 |
| Лебідка  | Діаметр сталевого канату (мм) | 18 (не менш) |
|   | Довжина сталевого каната (м) | 45 х 2 (не менш) |
|   | Швидкість пересування (м/хв) | 5 (не менш) |
|   | Кількість (од) | 2 |
| Виносна опора | Розмах аутригерів (мм) | 1440 |
|   | Міцність при посадці (KN) | 80 х 2 |
| Підйомні вилки | 4 пари  |
| Основа вилки підйому |  1 пара |
| Кабелі швидкого старту | 12~24 Вольт  |
| Рік виробництва  | Не раніше 2022 року |
| Пробіг  | 2000 км (не більш) |
|   | Задній робочий ліхтар  | Має бути в наявності |
| Електрична система | Револьверний маячок | Має бути в наявності |
|   | Лампи номерного знака/сигналізація (комплект) | Має бути в наявності |
|  Кондиціонер | Має бути в наявності |
|  Гарантійні зобов’язання (гарантійний термін експлуатації) | На строк не менше 12 місяців або 30 000 км пробігу |

**Додаткові вимоги**

1. Учасником у складі тендерної пропозиції надається довідка в довільній формі у вигляді таблиці, в якій зазначається порівняння всіх технічних характеристик на товар, що пропонується з технічними характеристиками предмету закупівлі, визначеними додатком 4 до Тендерної документації. Технічні характеристики запропонованого товару не можуть бути гіршими, ніж технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, визначені Тендерною документацію.
2. Учасником до ціни товару включаються всі витрати, які можуть бути понесені у зв’язку з виконанням ним договірних зобов’язань, в тому числі вартість доставки товару до місця поставки та вартість вантажно-розвантажувальних робіт, а також податки, збори та всі інші витрати, що мають бути здійснені у зв’язку з виконанням Договору.
3. Учасником у складі тендерної пропозиції надається завірений належним чином лист Головного сервісного центру МВС про встановлення на облік Учасника процедури закупівлі, діяльність якого пов’язана з торгівлею транспортними засобами та їх складовими частинами.
4. Учасником у складі тендерної пропозиції надаються скановані копії завірених належним чином документів, що підтверджують наявність в учасника власної або залученої на договірних засадах станції технічно-гарантійного обслуговування, територіальне розташування якої має знаходитись в межах Херсонської, Миколаївської або Одеської області.
5. Учасником у складі тендерної пропозиції надається гарантійний лист у довільній формі, оформлений належним чином щодо гарантійного терміну (строку) експлуатації товару, запропонованого Учасником до поставки, який повинен становити не менше 12 місяців з моменту передачі товару Замовнику.

6. Переможець процедури закупівлі під час поставки товару надає оригінал висновку (експертизи) спеціалізованої служби технічного обслуговування щодо повної технічної справності предмета закупівлі.