**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

*У разі, якщо технічні вимоги містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, джерело походження товару або виробника вважати такими, що містять вираз «або еквівалент».*

*Еквівалентом в розумінні даної тендерної документації являється товар, технічні, якісні та кількісні характеристики пропонованого товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі. У випадку надання учасником еквіваленту він має надати порівняльну таблицю запропонованих товарів з товарами, які вимагаються Замовником.*

1. **Загальні вимоги:**
2. Товар повинен відповідати наступним вимогам:

- Товар, що пропонується,повинен бути оригінальним та новим, тобто таким, що раніше не використовувся (**надати гарантійний лист**).

- Товар обов'язково повинен забезпечуватися гарантійним обслуговуванням. Гарантійний ремонт, заміна неякісного (несправного) обладнання повинні проводитися Постачальником безкоштовно протягом не менше 24 місяців з моменту введення обладнання в експлуатацію. Усі витрати (у тому числі транспортні), пов’язані з виконанням вищезазначених дій, покладаються на Постачальника.

Для підтвердження Учасник повинен **надати гарантійний лист**, де зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 24 місяців. Пристрої повинні постачатися в комплекті, бути зібраними та протестованими виробником. Надати документ, що підтверджує гарантійне обслуговування та технічну підтримку обладнання протягом 24 місяців.

1. Учасники у складі тендерної пропозиції надають **гарантійний лист** в довільній формі про те, що Генератор є в наявності на складі на момент проведення процедури закупівлі.
2. Товар повинен бути укомплектований паспортами, гарантійними талонами та іншими необхідними документами (Сертифікати на відповідність обладнання, декларацій про відповідність та відповідність технічному регламенту низьковольтного електричного обладнання (ПКМУ № 1067 від 16.12.2015 р.), технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (ПКМУ № 1077 від 16.12.2015 р.), технічного регламенту безпеки машин ( ПКМУ № 62 від 30.01.2013 р.) інструкціями, тощо) (**надати в складі пропозиції**).
3. Доставка обладнання здійснюється на територію Замовника з перевіркою комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника на безкоштовній основі (**надати гарантійний лист**).
4. Вимоги до тари та упаковки: Тара та упаковка підприємства-виробника. Тара – безповоротна.
5. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля. Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

**2. Технічні вимоги до предмету закупівлі:**

На підтвердження усіх технічних характеристик Учасник повинен надати Лист-підтвердження, підписаний учасником та завірений мокрою печаткою Постачальника.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування параметру** | **Значення** | **Критерій** | **Відповідність, зазначити «так» чи «ні»** |
|  | **Генератор у кількості 1 шт.** | | | |
| 1 | Потужність номінальна, кВт | 7,5 | Не менше |  |
| 2 | Потужність максимальна, кВт | 8,0 | Не менше |  |
| 3 | Вихідна напруга, В | 220-380 | Не менше |  |
| 4 | Кількість фаз | 3 | Не менше |  |
| 5 | Тип запуску | Ручний + электро запуск |  |  |
| 6 | Місткість паливного баку, л | 20-25л | Не менше |  |
| 7 | Витрата палива л/год | 0.3-1,2 л/год | Не більше |  |
| 8 | Розетки | 3 шт. | Не менше |  |
| 9 | Захист від перевантаження |  | Наявність |  |
| 10 | Захист від короткого замикання |  | Наявність |  |
| 11 | Вид палива | Дизель\бензин | Вказати |  |
|  | **Генератор у кількості – 2 шт.** | | | |
| 1 | Потужність номінальна, кВт | 4-5 | Не менше |  |
| 2 | Потужність максимальна, кВт | 4.5-5.5 | Не менше |  |
| 3 | Вихідна напруга, В | 220 | Не менше |  |
| 4 | Кількість фаз | 1 | Не менше |  |
| 5 | Тип запуску | Ручний + электро запуск |  |  |
| 6 | Місткість паливного баку, л | 10-25л | Не менше |  |
| 7 | Витрата палива л/год | 0.3-1,0 л/год | Не більше |  |
| 8 | Розетки | 2 шт. | Не менше |  |
| 9 | Захист від перевантаження |  | Наявність |  |
| 10 | Захист від короткого замикання |  | Наявність |  |
| 11 | Вид палива | Дизель\бензин | Вказати |  |

**3. Надання послуг по встановленню генератора:**

1.Доставка товару та пусконалагуджувальні роботи пов’язані з товаром, його навантаження та відвантаження здійснюється за рахунок Учасника.

2. Послуги виконуються персоналом відповідної кваліфікації з наявністю документів, які її підтверджують, та відповідно до чинних нормативних документів.

3. Послуги виконуються з використанням сертифікованих в Україні обладнання та матеріалів.

4. Вартість послуг включає усі податки, обов’язкові збори і платежі, витрати на відрядження, вартість матеріалів і обладнання, інші витрати, що стосуються предмету закупівлі і/або по договору.

*Примітка:*

*У разі, якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати та/або надавати зазначені документи, такий учасник подає інші документи та/або лист-пояснення, в якому зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх введення.*

**ДО УВАГИ УЧАСНИКА!**

**У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції на момент проведення аукціону (або пояснення в довільній формі про відсутність одного з документів). Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви запропонуєте, та буде відхилена. Документи, щодо яких діючим законодавством України встановлено строк їх дії, повинні бути надані Учасником дійсними на дату проведення закупівлі через систему електронних торгів.**