**Додаток 2**

**До оголошення**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**«код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 35810000-5 «Індивідуальне обмундирування» (Протигази)»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******з/п*** | ***Найменування*** | ***Одиницівиміру*** | ***Кількість*** | ***Характеристики, встановлені замовником (вимоги)*** | ***Характеристики,******запропоновані******Учасником\**** |
|  | Протигаз фільтруючий | шт. | **78** | Протигаз фільтруючий призначений для захисту органів дихання, очей і шкіри обличчя людини від дії шкідливих та небезпечних речовин у вигляді газів, парів та аерозолів, а також бойових отруйних речовин.В комплект протигазу входить: лицьова частина (маска), фільтрувальний пристрій, сумка, інструкція та/або паспорт виробника.Лицьова частина – повнолицьова маска обладнана переговорним пристроєм, клапанами на вдих та видих, різьбовим отвором для приєднання фільтруючого пристрою по обидві боки, пристроєм для приймання води.Лицьова частина виготовляєтеся у 3-х розмірах: 1, 2, 3. –  **оголов`я з регулюючими ременнями.**Переговорний пристрій- розбірливість мови не менш - 95%.Різновид кріплення для фільтра - Rd 40x1/7'' (стандартне різьбове) за ДСТУ EN 148- 1:2004.Площа поля зору маски у відношенні до звичайної площі:- ефективна – мін 70% ,- перекривна –мін 80%.Маска виготовлена з стійких до засобів спеціальної обробки матеріалів, що не спричиняють подразнень шкіри обличчя при безпосередньому контакті.Гарантійний термін зберігання маски – не менше 10 років.Фільтрувальний пристрій – фільтр скомбінований з проти аерозольним фільтром класу Р3, повинен забезпечувати 2 клас захисту для кожного типу речовини (АВЕ), а також забезпечувати захист від оксидів азоту та бойових отруйних речовин Відповідає вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771, та національного стандарту ДСТУ EN 14387:2017. Різновид кріплення до маски - Rd 40x1/7'' (стандартне різьбове) за ДСТУ EN 148-1:2004. Корпус виготовлений із ударостійкого пластику або алюмінію. Маса, не більше – 500 г.Гарантійний термін зберігання фільтру – не менше 10 років.Сумка протигазу призначена для носіння, захисту та зберігання протигаза. Виготовлена з зносостійкого та водонепроникного матеріалу. Обладнана плечовим ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, поясним ременем з пряжками для фіксації і регулювання довжини, зовнішньою кишенею з клапаном, що має еластичну прозору плівку під бирку розміром 3×5 см. |  |
| **\* або еквівалент. Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару зазначеному в цьому переліку.***Примітки:*1. *товар має бути виготовлений не раніше 2022 року;*
2. *товар має бути новим та таким, що не був у використанні;*
3. *на кожну партію Товару, повинні бути надані документи, що підтверджують його якість, також необхідно надати в складі пропозиції:*
* *декларацію про відповідність вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771, складена виробником або його уповноваженим представником\*;*

*\*У випадку, якщо декларація складена уповноваженим представником, разом з декларацією надається копія письмового доручення від виробника, в якому чітко визначено право вчинення таких дій від його імені.** *сертифікат(и) експертизи типового зразка (модуль В) (з усіма додатками та доповненнями), виданий (і) призначеним органом, що підтверджує (ють) відповідність засобу індивідуального захисту суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я, встановленим Технічним регламентом засобів індивідуального захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 771;*
* *висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи щодо відповідності ЗІЗ встановленим санітарним і медичним критеріям безпеки;*
* *інструкція та/або паспорт на виріб.*
* *Якщо учаник не є виробником товару, обов`язкове наданя листа від виробника товару з зазначенням номеру закупівлі та гарантією поставки товара Учаснику на умовах Оголошення Замовника.*
 |