**Медико-технічні вимоги на візіограф**

|  |  |
| --- | --- |
| Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з посиланням на сторінку технічної документації |
| Застосовується для отримання двопланового зображення, діагностики випадку захворювання і керування інформацією |  |
| Розташовується в ротової порожнині |  |
| Можливість дезінфекції сенсору |  |
| Наявність програмного забезпечення |  |
| Ступінь захисту від шкідливого впливу води: IP68 |  |
| Витримування не менше 80 000 тестів на згинання |  |
| **Комплектація** |  |
| Візіограф i-Sensor H1 (розмір 1) |  |
| Чохли для сенсора - 100 шт. |  |
| Тримач сенсора - 1 шт. |  |
| Силіконовий чохол для сенсора - 1 шт. |  |
| USB флешка з ПЗ - 1 шт. |  |
| Фіксувальні шурупи - 2 шт. |  |
| Документація |  |
| **Технічні характеристики:** |  |
| Адаптер живлення, вхідні показники: 5В / USB інтерфейс |  |
| Ефективна ділянка: 20 х 30 мм |  |
| Довжина кабелю USB: не менше 2,8 м |  |
| Габаритні розміри: 38,5 х 25 х 4,5 мм |  |
| Вага не більше 118 г |  |
| Вологозахищеність, не гірше IP68 |  |
| Теоретична роздільна здатність 25 пл / мм |  |
| Ефективна роздільна здатність : ＞8 пл / мм |  |
| Розмір пікселя: 20 мкм |  |
| 16 бітний ADC чіп |  |
| Вимоги до ПК для роботи з програмним забезпеченням:  Операційна система Windows 7 або вище  Процесор - Intel Core 2  Оперативна пам'ять - 2Gb або більше  Жорсткий диск - 320 gb або більше  USB порт - USB 2.0  Відео карта - Nvidia або ATI відеокарта  USB chip - Intel або NEC / RENESAS  Роздільна здатність дисплею - 1280 x 1024 |  |
| Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| Інструкція з експлуатації українською мовою |  |
| Наявність гарантійного листа від виробника про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Сертифікат відповідності вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів |  |
| Післягарантійне обслуговування |  |