**Додаток 3 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦІФІКАЦІЯ**

згідно предмета закупівлі: Бульдозер (ДК 021:2015: 43210000-8 — Машини для земляних робіт)

Конкретна назва предмета закупівлі/уточнюючий код ДК: Бульдозер Zoomlion (або еквівалет) (ДК 021:2015: 43211000-5 — Бульдозери)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

**1. Загальні положення**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Кількість товару – 1 одиниця |  |
| 11.2 | Бульдозер (далі – Товар) повинен бути новим, не бувшим у використанні, в стандартному заводському виконанні, без простою, готовим до експлуатації, не знаходитись під заставою чи під арештом, не раніше 2023 року випуску |  |
| 1.3 | Товар повинен відповідати вимогам безпеки руху, охорони праці, екології та пожежної безпеки, єдиним технічним приписам для колісних транспортних засобів |  |
| 1.4 | Товар має бути у зібраному і справному стані, без механічних пошкоджень і слідів корозії, з кондиціонером/обігрівачем |  |
| 1.5 | Країна походження, виробник бульдозера, модель бульдозера  |  |
| 1.6 | Бульдозер повинен бути оснащений бульдозерним відвалом для згортання твердих побутових відходів |  |

**2. Технічні параметри Товару**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.1** | **Загальні характеристики:**  |  |
|  | Експлуатаційна маса бульдозера, не більше – 18 550 кг |  |
|  | Тиск на ґрунт, не більше – 32 кПа |  |
|  | Максимальна швидкість руху вперед, не менше – 10,5 км/год. |  |
|  | Максимальна швидкість руху назад, не менше – 13,5 км/год |  |
|  | Максимальне тягове зусилля, не менше – 152 кН |  |
|  | Габаритна розміри (ДхШхВ), не більше – 5305х4150х3020 мм |  |
|  | Ширина колії, не менше – 2300мм |  |
| **2.2** | **Двигун** |  |
|  | Тип двигуна – дизельний, рядний, 6-ти циліндровий, чотирьохтактний, з водяним охолодженням, прямим впорскуванням палива та турбонаддувом |  |
|  | Номінальна потужність двигуна, не більше – 131 кВт (178 к.с.) |  |
|  | Номінальна частота обертання, не менше – 1850 об/хв. |  |
|  | Робочий об’єм двигуна, не менше – 9,7л |  |
|  | Модель двигуна – WD10G178E25 (або еквівалент) |  |
| **2.3** | **Ходова система** |  |
|  | Тип гусеничної системи – бульдозер повинен бути оснащений гусеничною ходовою системою |  |
|  | Ширина гусеничних траків, не менше – 950 мм |  |
|  | Кількість опорних катків (на кожну сторону), не менше – 7 шт. |  |
|  | Кількість підтримуючих катків (на кожну сторону), не менше – 2 шт. |  |
| **2.4** | **Характеристики бульдозерного відвалу для згортання твердих побутових відходів** |  |
|  | Об’єм відвалу, не менше – 10,4 м³ |  |
|  | Ширина відвалу, не менше – 4150 мм |  |
|  | Висота відвалу, не менше – 1575 мм |  |
|  | Максимальне заглиблення відвалу, не менше – 450 мм |  |
|  | Максимальна висота підйому відвалу над землею, не менше – 1050 мм |  |
| 3 | **Організаційні вимоги:** |  |
|  | Учасник повинен забезпечити доставку (вартість включається у загальну вартість товару), передпродажну підготовку, введення товару в експлуатацію та навчання обслуговуючого персоналу на базі Замовника. Вартість всіх цих робіт (послуг) враховується в ціну Товару. Учасник надає лист у довільній формі, у якому він підтверджує всі вимоги цього пункту |  |
|  |  Учасник повинен надати у складі пропозиції:- сертифікат відповідності та/або декларацію про відповідність на запропонований товар;- зображення (фото та або/брошуру) предмета закупівлі (у вигляді окремого файлу);- технічний паспорт або інструкцію з експлуатації, що містить технічні характеристики товару, який пропонується учасником, для підтвердження усіх технічних та функціональних характеристик, визначених замовником |  |
|  | Учасник повинен надати у складі пропозиції документ, що підтверджує повноваження учасника торгів на реалізацію продукції від імені виробника (учасник надає оригінал або завірену копію листа від виробника (дилера/офіційного представника в Україні) чи сертифіката дилера/дистриб’ютора) |  |
|  | Учасник або імпортер забезпечує здійснення технічного нагляду, гарантійного та сервісного обслуговування Товару протягом гарантійного терміну експлуатації. Учасник або імпортер повинен мати склад запасних частин для забезпечення їх швидкої заміни. |  |
|  | Учасник або імпортер повинен мати гарантійну та сервісну підтримку у вигляді сервісного центру та забезпечувати таку підтримку шляхом виїзду при потребі мобільної сервісної бригади на базі Замовника протягом усього терміну гарантійного обслуговування (надати гарантійний лист в довільній формі з вказанням адреси сервісного центру або наявності мобільної сервісної бригади) |  |
|  | Поставка Товару повинна супроводжуватися наступними документами: - технiчною документацiєю (Iнструкцiєю по експлуатацiї);- технічним паспортом; - документами для peєстрації в уповноваженому органi; - сертифікатом відповідності та декларацією про відповідність; - видатковою накладною;- сервiсною книжкою; - актом приймання-передачi- інші документи, що необхідні для реєстрації На підтвердження вимог цього пункту учасник надає у складі пропозиції відповідний гарантійний лист. |  |
|  | Учасник попереджується, що його пропозиція може бути відхилена в разі, якщо товар, який представлявся ним на торги, не відповідає технічним вимогам Технічної специфікації, що встановиться в ході передпродажного огляду |  |
|  | Гарантійний термін на Товар повинен складати не менше 18 місяці або 1500 мотогодин від дати поставки (залежно від того, що настане раніше) |  |

**Інші вимоги**

1. Учасник у складі пропозиції повинен надати інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника за формою розділів 1, 2, 3 порівняльної таблиці Технічної специфікації. Інформація заповнюється учасником в порівняльній таблиці в стовбцях «Підтвердження вимог учасником», де потрібно зазначити конкретний цифровий показник або текстову інформацію про технічну чи іншу характеристику товару, що пропонується. У разі ненадання такої інформації або невідповідності запропонованого до поставки Товару технічним вимогам Замовника, пропозиція вважається такою, що не відповідає вимогам та відхиляється.

2. Якщо пропозиція Учасника не відповідає технічним вимогам предмета закупівлі або буде надана недостовірна інформація, вона буде відхилена як така, що не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

3. Ціна на товар повинна враховувати витрати на забезпечення передпродажної підготовки, усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованого товару, з урахуванням витрат на доставку до місця поставки, вказаного замовником у оголошенні, страхування, сплату митних тарифів та усіх інших витрат. До ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю. Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції, Замовником не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни закупівлі чи визнання закупівлі такою, що не відбулася). Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для здійснення постачання товару, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні пропозиції, визначеній учасником за результатами електронного аукціону.

4. Учасник повинен здійснювати постачання товару, який відповідає вимогам діючого законодавства щодо його якості та екологічної безпеки, що в подальшому не призведе до негативних наслідків для людей та довкілля під час його використання.