**Додаток 2**

***до Тендерної документації***

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.**

**\****Посилання в технічних специфікаціях, відомостях робіт, відомостях ресурсів на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання, передбаченого проектом.*

Учасник повинен виконати обсяг робіт згідно з:

- проектною документацією, затвердженою Замовником в частині обсягу робіт за дефектним актом, наданим Замовником;

-кошторисною документацією, розробленою Учасником та погодженим/затвердженою Замовником;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- ДБН А.3.2-2-2009 Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12);

- постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів».

**Об’єм робіт**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на Будівництво, ремонтта облаштування споруд цивільного захисту (укриття,бомбосховищ тощо): Поточний ремонт вимощеннябудівлі, ганків, пожежних входів в будівліОлександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою:Одеська область, Одеський район, село Олександрівка,вулиця Одеська, 2 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | Роздiл 1. Вхід в підвал |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Виготовлення закладних деталей ЗД-1 (27 шт) |  т | 0,04914 |   |
| 2 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  т | 0,04914 |   |
| 3 | Виготовлення закладних деталей ЗД-2 (25 шт) |  т | 0,1395 |   |
| 4 | Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до10 кг |  т | 0,1395 |   |
| 5 | Виготовлення конструкцій навісу |  т | 0,50638 |   |
| 6 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  т | 0,50638 |   |
| 7 | Ґрунтування металевих поверхонь за один разґрунтовкою ГФ-021 |  м2 | 36,2 |   |
| 8 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхоньемаллю ПФ-115 (за 2 рази) |  м2 | 36,2 |   |
| 9 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа |  м2 | 45 |   |
| 10 | Виготовлення огорожі |  т | 0,26883 |   |
| 11 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  т | 0,26883 |   |
|   | Роздiл 2. Ганок |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 12 | Теплоізоляція цоколю виробами з базальтової вати |  м3 | 0,3425 |   |
| 13 | Обклеювання склосіткою стiн цоколю в один шар |  м2 | 6,85 |   |
| 14 | Шпаклювання цьоколю з землі та риштувань |  м2 | 6,85 |   |
| 15 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів зриштувань по підготовленій поверхні |  м2 | 6,85 |   |
| 16 | Облицювання поверхонь торців ганків керамічнимиплитками на розчині із сухої клеючої суміші, числоплиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  м2 | 1,23 |   |
| 17 | Установлення металевих огорож без поручня |  м | 14,9 |   |
| 18 | Фарбування перил діаметром менше 50 мм тощо за дварази |  м2 | 2,36 |   |
| 19 | Монтаж металевих навісів |  м2 | 21,15 |   |
| 20 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа |  м2 | 21,15 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **III. Будівельні матеріали, вироби ікомплекти** |  |  |   |
|  | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,010853 |   |
|  | Гарячекатана арматурна стальперіодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12мм | т | 0,05559 |   |
|  | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,003258 |   |
|  | Грунтовка глибокого проникнення | л | 0,246 |   |
|  | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, ІV сорт | м3 | 0,01076 |   |
|  | Дрантя | кг | 0,00685 |   |
|  | Дюбель з металевим стрижнем ітермоголовкою | шт | 275 |   |
|  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0010078 |   |
|  | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0187726 |   |
|  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,013756 |   |
|  | Затирка для швів | кг | 0,55719 |   |
|  | Зонтік з термоголовкою 100\*80 | шт | 35 |   |
|  | Клей для приклеювання склосітки | т | 0,0025345 |   |
|  | Клей піна  | л | 0,04 |   |
|  | Клеюча сумiш для керамiчної плитки  | кг | 6,396 |   |
|  | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр180х6 мм | шт | 0,19766 |   |
|  | Металевий навіс індивідуальноговиготовлення | м2 | 21,15 |   |
|  | Папір шліфувальний | м2 | 0,1096 |   |
|  | Перила металеві індивідуальноговиготовлення | пм | 14,9 |   |
|  | Пластмасові хрестики для укладання плитки. | шт | 8,8806 |   |
|  | Плитки керамiчнi  | м2 | 1,2423 |   |
|  | Профільований лист | м2 | 70,65 |   |
|  | Склосітка | м2 | 7,1925 |   |
|  | Сталь листова t=10 мм | т | 0,11289 |   |
|  | Сталь листова t=6 мм | т | 0,03148 |   |
|  | Труба профільна 40х40х4 | т | 0,52258 |   |
|  | Труби нержавіюча ф12 мм | т | 0,00407 |   |
|  | Труби нержавіюча ф40 мм | т | 0,28089 |   |
|  | Утеплювач з базальтових плит | м3 | 0,33 |   |
|  | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатнаВД-ВА-17 біла | т | 0,002603 |   |
|  | Фарба для перил | кг | 0,63956 |   |
|  | Шпаклівка мінеральна  | кг | 3,425 |   |

Згідно Національного Стандарту України ДСТУ-НБВ.1.2-18:2016 та НАСТАНОВИ ЩОДО ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ Замовник вимагає у складі тендерної документації акт огляду об`єкта (1.3 Стандарт). Цей Стандарт поширюється на проведення обстежень об'єктів для діагностування їх технічного стану та на моніторинг технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, консервації та ліквідації. Учасник, перед подачею пропозиції, повинен оглянути об'єкт в натурі у присутності особи, яка відповідає за дотримання вимог належного виконання робіт, призначених Замовником. Про що Учасник у складі своєї пропозиції надає акт огляду (Додаток 6), який повинен містити назву предмета закупівлі, номер оголошення про проведення процедури закупівлі в системі prozorro.gov.ua, посаду, ініціали, прізвище та підпис посадової (уповноваженої) особи Учасника та представника Замовника, в присутності якого проведено огляд.

Учасником має бути наданий орієнтовний календарний графік виконання робіт. Графік робіт повинен мати окремі етапи робіт.

Учасником в тендерній документації надається проект наказу про відповідальну особу на будівництві (виконроба) зі штату осіб Учасника з вказівкою за які саме роботи відповідає дана особа, ПІБ, номер телефону, дана особа у подальшому буде призначена відповідальною особою на будівництві.