**Додаток №1 до оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**«Капітальний ремонт даху та заміна вікон і дверей фельдшерсько-акушерського**

**пункту в с. Мошанець Дністровського району Чернівецької області**

**(код ДК 021:2015 — 45453000-7 Капітальний ремонт та реставрація)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Розділ №1. Дах |   |   |   |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястихазбестоцементних листів | м2 | 242 |   |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами | м2 | 242 |   |
| 3 | Розбирання димових цегляних труб і лежаків в одинканал | м | 6 |   |
| 4 | Заміна кроквяних ніг із брусів | м | 11 |   |
| 5 | Заміна кроквяних ніг із дощок | м | 28 |   |
| 6 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двохбоків | м | 22 |   |
| 7 | Заміна мауерлатів | м | 8 |   |
| 8 | Оббивання поверхонь стель ізоляційним матеріалом | м2 | 242 |   |
| 9 | Гідроізоляційна плівка Гідробар'єр | м2 | 266,2 |   |
| 10 | Армувальна стрічка Sigma 50 мм | м | 180 |   |
| 11 | Улаштування покрiвель шатрових iз металочерепицi | м2 | 242 |   |
| 12 | Цвяхи будівельні 3,5х90 мм | т | 0,017 |   |
| 13 | Цвяхи будівельні 2,5х50 мм | т | 0,006 |   |
| 14 | Металочерепиця | м2 | 278,3 |   |
| 15 | Шуруп фарбований для металочерепиці | шт | 1785 |   |
| 16 | Силікон | шт | 6 |   |
| 17 | Планка конька | м | 21 |   |
| 18 | Планка карнизна | м.п. | 50 |   |
| 19 | Планка вітрова | м.п. | 42 |   |
| 20 | Планка капельника | м | 50 |   |
| 21 | Планка примикання до стін | м | 6,7 |   |
| 22 | Снігоутримувач | шт | 200 |   |
| 23 | Герметик (морозостійкий) | шт | 6 |   |
|   | Розділ №2. Підшика даху |   |   |   |
| 24 | Опорядження підшивки даху | м2 | 56,4 |   |
| 25 | Профнастил фарбований | м2 | 59,22 |   |
| 26 | Саморізи | уп | 5 |   |
| 27 | Кутик зовнішній (2000 мм) | шт | 96 |   |
| 28 | Кутик внутрішній (2000 мм)  | шт | 92 |   |
|   | Розділ №3. Влаштування водостоків |   |   |   |
| 29 | Улаштування жолобiв пiдвiсних | м | 50 |   |
| 30 | Ринва | м | 50 |   |
| 31 | Кронштейн ринви торцевий | шт | 100 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | Кошик ринви (лійка) | шт | 6 |   |
| 33 | Заглушка ринви | шт | 4 |   |
| 34 | Кут ринви 90 | шт | 2 |   |
| 35 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок зготових елементів | м | 22 |   |
| 36 | Труба водостічна | м | 22 |   |
| 37 | Колiно 67 | шт | 18 |   |
| 38 | Хомут труби | шт | 28 |   |
| 39 | Герметик (морозостійкий) | шт | 4 |   |
|   | Розділ №4. Вікна |   |   |   |
| 40 | Знімання засклених віконних рам |  м2 | 29,815 |   |
| 41 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 16 |   |
| 42 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'янихбудівлях |  м2 | 6,735 |   |
| 43 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 21,05 |   |
| 44 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 2,05 |   |
| 45 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 10,35 |   |
| 46 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель | м2 | 17,415 |   |
| 47 | Блоки віконні металопластикові профіль п'ятикамерний,білий, склопакет двокамерний, два склаенергозберігаючі 4е-10-4-10-4е (Ro min 0.75) поворотно-відкидного відкривання та провітрення(мікролюфт) | м2 | 29,815 |   |
| 48 | Анкер для кріплення вікон та дверей | шт | 84 |   |
| 49 | Пiна будівельна 750 мл | балон | 12 |   |
| 50 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 3 |   |
| 51 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 22,45 |   |
| 52 | Підвіконник з пластику | м | 22,45 |   |
| 53 | Пiна будівельна 750 мл | балон | 4 |   |
| 54 | Установлення віконних зливів | м | 21,05 |   |
| 55 | Відлив підвіконий | м | 21,05 |   |
| 56 | Шуруп-саморіз | шт | 70 |   |
| 57 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 2 |   |
|   | Розділ №5. Двері |   |   |   |
|   | ЗОВНІШНІ |   |   |   |
| 58 | Знімання дверних полотен |  м2 | 5,435 |   |
| 59 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 60 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'янихстінах | м2 | 1,435 |   |
| 61 | Заповнення дверних прорізів готовими двернимиблоками площею більше 3 м2 з металопластику укам'яних стінах | м2 | 4 |   |
| 62 | Блоки дверні металопластикові профіль п'ятикамерний,білий, склопакет двокамерний, два склаенергозберігаючі 4е-10-4-10-4е (Romin 0.75), сендвічпанель з доводчиком | м2 | 5,435 |   |
| 63 | Анкер для кріплення вікон та дверей | шт | 12 |   |
| 64 | Пiна будівельна 750 мл | балон | 2 |   |
|   | Розділ №6. Ремонт внутрішніх укосів |   |   |   |
| 65 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та двернихукосів по бетону та каменю | м2 | 9,8475 |   |
| 66 | Шпаклювання стiн шпаклiвкою | м2 | 19,695 |   |
| 67 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | м2 | 19,695 |   |
| 68 | Поліпшене фарбування полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами стін по збірнихконструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 19,695 |   |
|   | Розділ №7. Ремонт зовнішніх укосів |   |   |   |
| 69 | Високоякісне штукатурення цементно-вапнянимрозчином по каменю укосів плоских при ширині до 200мм | м | 65,65 |   |
| 70 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів зриштувань з підготовленням поверхні | м2 | 6,565 |   |