ДОДАТОК 1
до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:
Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою вул. Засумська, буд. 3, м. Суми, Сумської області (код ДК 021:2015 - 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)
	 	
 	ЗАТВЕРДЖЕНО	

 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
на капітальний ремонт Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія
№1 м. Суми Сумської області, за адресою вул. Засумська, буд. 3, м. Суми, Сумської області	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
Ч.ч.	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари	м2	1242,04	 	
2	Додавати на кожний наступний шар розбирання
рулонної покрівлі (до 6 шарів)	м2	1242,04	 	
3	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром
патрубка 500 мм	шт	2	 	
4	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром
патрубка 630 мм	шт	1	 	
5	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром
патрубка 900 мм	шт	4	 	
6	(Демонтаж) Установлення дефлекторів діаметром
патрубка 1000 мм	шт	1	 	
7	Розбирання цегляної основи	 м3	0,9744	 	
8	(Демонтаж) Установлення вентиляційних аераторів
діам. 150 мм	шт	16	 	
9	Розбирання цегляних стовпчиків	 м3	0,351	 	
10	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій
[підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	8	 	
11	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-
3 шари (внутрішня та верхня частини парапету)	м2	206,9	 	
12	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними
сипкими матеріалами	м3	4,53	 	
13	(Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки	м2	22,64	 	
14	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки додавати або
виключати (до 50 мм)	м2	22,64	 	
15	(Демонтаж) Армування стяжки дротяною сіткою	м2	22,64	 	
16	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	1249,44	 	
17	Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою	 м3	314,1	 	
18	Улаштування мембрани	м2	1505,27	 	
19	Улаштування геотекстилю в один шар	м2	1249,44	 	
20	Улаштування з листової сталі поясків	м	347,56	 	
21	Герметизація швів	 м	347,56	 	
22	Улаштування мембрани	м2	214,79	 	
23	Заміна лійок водостічних труб	шт	3	 	
24	Установлення вентиляційних аераторів діам. 150 мм	шт	34	 	
 	ходові мостики	 	 	 	
1	2	3	4	5	
25	Улаштування покриття із цементно-стружкових плит
площею покриття понад 10 м2	м2	142,37	 	
26	Улаштування мембрани	м2	177,96	 	
27	Улаштування геотекстилю в один шар	м2	284,74	 	
28	Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими
матеріалами (протипожежне покриття)	м3	3,693	 	
29	Улаштування геотекстилю в один шар	м2	80,98	 	
30	Улаштування покриття з плиток	м2	7,12	 	
31	Улаштування зонтів з оцинкованої сталі	шт	6	 	
32	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	257,9	 	
33	Улаштування ковпаків над шахтами у два канали	 колпак	8	 	
34	Додавати на кожні наступні два канали понад два до
норми 12-16-1 (до 10)	 колпак	8	 	
35	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною
50 мм з опорядженням декоративним розчином за
технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	 м2	35,36	 	
36	Опорядження поверхонь стін по каменю і бетону
декоративною сумішшю з наповнювачем, величина
зерен 2 мм	м2	-35,36	 	
37	Установлення перфорованих кутиків	м	41,42	 	
38	Улаштування мембрани	м2	21,69	 	
39	Грунтування поверхонь грунтовкою	м2	232,55	 	
40	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування
каркасу	м2	232,55	 	
41	Улаштування з листової сталі розжолобків	м	0,86	 	
42	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із
цегли	 м3	1,0567	 	
43	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа
при висоті будівлі до 25 м	м2	30,6	 	
44	Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими
матеріалами	м3	1,48	 	
45	Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими
матеріалами (від розбирання)	м3	4,53	 	
46	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	30,6	 	
47	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної
вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до 50
мм)	м2	30,6	 	
48	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	30,6	 	
49	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок,
огороджень	т	0,228	 	
50	Навантаження сміття вручну	 т	22,69	 	
51	Перевезення сміття до 5 км	т	22,69	 	

  Склав             ____________________________________ Басанець В.М.	
                                [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
   Перевірив      ____________________________________	
                               [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою вул. Засумська, буд. 3, м. Суми,
Сумської області	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	у тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5472,79			 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,3			 	 	 	
3	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	60,89			 	 	 	
4	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	3,8			 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням
автотранспорту при перевезенні ґрунту і
будівельного сміття	люд.год	2,25			 	 	 	
6	 	 Витрати  робітників, заробітна плата яких
враховується в складі:	 	 			 	 	 	
6.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	659,33			 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	6195,26	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,3	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,0950884			 	 	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1227648			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
9	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі
технологічного устаткування,
вантажопідйомність 32 т	маш. год	0,021114			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
10	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	44,29403712			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
11	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу,
вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,99864			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
12	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу,
вантажопідйомність 40 т	маш. год	1,4273064			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві,
вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,3381588			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,404486676			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
15	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з
бензиновим двигуном, з номінальним
зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,976752			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
16	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном
внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7
ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	0,5505084			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від
пересувних компресорних станцій	маш. год	0,5505084			 	 	 	
18	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	22,69			 	 	 	
 	 	 	 	 			 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 			 	 	 	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 			 	 	 	
 	 	Бензин	кг	16,98			 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	кг	10,366			 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	23,235			 	 	 	
 	 	Стиснене повітря	м3	38,15			 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	2,502	 	 	 	 	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,007	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
19	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до
14,72 кН [1,5 т]	маш. год	71,9952		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
20	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79
кН [0,59 т]	маш. год	9,96430656		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1,91730432		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	3,246036		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,913824		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	7,50025584		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	12,70668672		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	&С1-1-7-2
варіант 9	Самонаріз D44 - 4,8х76мм з шайбою
оцинкованою діам. 50 мм	шт	2303					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
27	&С1-1-7-2
варіант 11	Телескопічний покрівельний самонаріз D44 -
4,8х76мм з поліамідною анкерною гільзою	шт	11245					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
28	&С1-1-7-2
варіант 12	Телескопічний покрівельний самонаріз D44 -
4,8х116 мм з поліамідною анкерною гільзою	шт	9996					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
29	&С1-1-7-2
варіант 13	Самонаріз D44 - 4,8х76мм	шт	1738					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
30	&С1-1-7-2
варіант 15	Дюбель-парасолька КІ-120/10 мм	шт	286					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
31	&С1-1-7-2
варіант 16	Телескопічний покрівельний самонаріз D57 -
4,8х89мм	шт	319					30 км. 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
32	&С100-24-1-1
варіант 1	Protan кишеня для примикань	м	399,7					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
33	&С111-31-8
варіант 1	Профнастил оцинкований Т-135	м2	33,66					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
34	&С111-81-39
варіант 1	Саморіз 4,8*28 з гумовою шайбою	шт	700					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
35	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для
азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,004					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
36	+С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50
мм	т	0,0058138					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
37	+С111-180	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х50
мм	т	0,0056948					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
38	&С111-219-10
варіант 1	Клей поліуретановий	кг	2,136					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
39	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	4,182					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
40	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,10944					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
41	&С111-697-1	Плити цементно-стружкові, товщина 12 мм	м2	145,2174					30 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
42	+С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-
6,5 мм	т	0,000012					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
43	+С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною
засипкою РКП-350Б	м2	1,3464					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
44	&С111-859-4
варіант 3	Мембрана Protan SE, товщ. 1,2 мм	м2	2214,484					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
45	&С111-859-5	Внутрішній кутик Protan G діам. 200 мм	шт	17					 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
46	&С111-859-5
варіант 1	Зовішній кутик Protan G діам. 200 мм	шт	37					 	
 	 	 	 	 					 	
47	&С111-859-5
варіант 2	Деталь для гідроізоляції труби діам. 50 мм	шт	1					 	
 	 	 	 	 					 	
48	&С111-859-5
варіант 3	Деталь для гідроізоляції труби діам. 110 мм	шт	6					 	
 	 	 	 	 					 	
49	&С111-859-5
варіант 4	Деталь для гідроізоляції труби діам. 250 мм	шт	1					 	
 	 	 	 	 					 	
50	&С111-870-3	Сітка Вр1 100х100	м2	33,66					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
51	+С111-874
варіант 1	Сітка дротяна оцинкована 20х20х1 мм	м2	251,154					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
52	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного
призначення бездобавковий, марка 400	т	0,0302315					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
53	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0000684					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
54	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,25312					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
55	С111-1608	Дрантя	кг	0,15912					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
56	+С111-1630
варіант 2	Ущільнююча стрічка	м	354,51					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
57	С111-1641	Клей бустилат	т	0,0313214					30 км. 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
58	&С111-1720-4
варіант 3	Пароізоляція - поліетилен	м2	1374,38					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
59	&С111-1720-4
варіант 4	Геотекстиль термоскріплений 140 г/м2	м2	1436,85					30 км. 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
60	&С111-1720-4
варіант 5	Геотекстиль 300 г/м2	м2	377,87					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
61	&С111-1797-
1-И
варіант 2	Сталь листова оцинкована з покриттям	м2	110,004					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
62	&С111-1807-4
варіант 1	Protan-рельс з оцинкованої сталі 1,5мм	м	354,51					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
63	+С111-1844-1
варіант 4	Оцинкований кутик 75х50х5	м	43,49					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
64	С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,001368					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
65	+С111-2011-6	Суміш МВ  (для приклеювання та захисту
плит із мінеральної вати) Ceresit  СT 190	кг	424,32					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
66	+С111-2014-6	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	л	53,582					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
67	&С113-169-9
варіант 2	Водоприймальна воронка довга 600 мм
діам.110 мм	шт	3					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
68	&С113-2297-
1-Н
варіант 1	Вакуумний клапан	шт	34					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
69	&С113-2297-2	Ковпак на вентканал 3100х800	шт	1					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
70	&С113-2297-2
варіант 1	Ковпак на вентканал 2400х800	шт	1					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
71	&С113-2297-2
варіант 2	Ковпак на вентканал 4000х800	шт	1					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
72	&С113-2297-2
варіант 3	Ковпак на вентканал 2100х800	шт	2					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
73	&С113-2297-2
варіант 4	Ковпак на вентканал 1200х600	шт	1					30 км. 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
74	&С113-2297-2
варіант 5	Ковпак на вентканал 600х600	шт	1					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
75	&С113-2297-2
варіант 6	Ковпак на вентканал 1100х600	шт	1					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
76	&С114-13-У-6	Мінеральна плита "IZOVAT 135"	м3	1,89176					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
77	&С114-13-У-7	Кутик похилоутворюючий IZOVAT Fil	м	348					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
78	&С114-16-У-7
варіант 1	Мінплита "IZOVAT 125" y=125 кг/м3, товщ.
200 мм	м2	1311,91					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
79	&С114-16-У-9	Мінплита "IZOVAT 180" y=180 кг/м3, товщ.
50 мм	м2	1311,91					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
80	&С121-781-2
варіант 1	Драбина пожежна тип П-1 (кріплення в
комплекті)	м	3,9					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
81	&С121-781-3
варіант 1	Майданчик для виходу на дах з поручнями
(кріплення в комплекті)	шт	3					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
82	+С130-277
варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із
оцинкованої сталі, діаметр шахт 100 мм	шт	6					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
83	С142-10-2	Вода	м3	0,26218					 	
 	 	 	 	 					 	
84	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,006426					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
85	&С171-2216-2
варіант 1	Поліуретановий герметик (600г)	шт	41					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
86	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами,
клас міцності 10.9	т	0,00020196					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
87	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла,
розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,414226					30 км. 	
1	2	3	4						14	
 	 	 	 	 					 	
88	+С1423-11213	Гравій керамзитовий фракції 10-20 мм,
марка М600	м3	5,32819					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
89	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий
цементний, марка М150	м3	8,76965					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
90	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-
вапняковий, марка М50	м3	0,25361					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
91	&С1426-
11789-1	Плити бетонні тротуарні 300х300, товщина
50 мм	м2	7,12					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
92	&С1545-89-12
варіант 1	Листоуловлювач для воронки діам. 110 мм	шт	3					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
93	С1545-159	Очіс льняний	т	0,027906					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
94	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,01026					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
95	+С1550-25	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm	м2	40,66					30 км. 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 					 	
 	 	 	 	 					 	
96	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	11,9518					 	
 	 	 	 	 					 	
97	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,8196					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом 	грн.	 					 	
 	 	 	 	 					 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 					 	
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 					 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	35,187					 	
 	 	Стиснене повітря	м3	38,15	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	3,322	 	 	 	 	 	
 	 	Гідравлічна рідина	кг	0,007	 	 	 	 	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	Бензин	л	22,946	 	 	 	 	 	
 	 	Дизельне паливо	л	12,196	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Довідкові дані	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будівельне сміття	т	22,689558	 	 	 	 	 	

 	
                                     Склав               _____________________________________ Басанець В.М.	
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою вул. Засумська, буд. 3, м. Суми,
Сумської області	
2317	
 	
Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01	
на Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою вул. Засумська, буд.
3, м. Суми, Сумської області	
Капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної установи Сумська гімназія №1 м. Суми Сумської області, за адресою вул. Засумська, буд. 3,
м. Суми, Сумської області	
 	
Основа:	 	Кошторисна вартість			
креслення (специфікації ) № 	 	Кошторисна трудомісткість			
 	 	Кошторисна заробітна плата			
 	 	Середній розряд робіт	3,3	 розряд	
Складений за поточними цінами станом на “14 квiтня” 2023 р.	
№
Ч.ч..	Обґрунту-
вання
(шифр
норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	Кіль-
кість	Вартість одиниці,
грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда
робітників, люд.год.	
 	 	 	 	 	Всього	експлуа-
тації
машин	Всього	заробіт-
ної плати	експлуа-
тації
машин	
не зайнятих
обслуговуванням
машин	
 	 	 	 	 	заробіт-
ної плати	в тому
числі за-
робітної
плати	 	 	в тому
числі за-
робітної
плати	тих, що
обслуговують 
машини	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	на одини-
цю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 1. Демонтажні роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
1	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних
матеріалів в 1-3 шари	100м2	12,4204								
2	КР8-2-7
Н1=3	Додавати на кожний наступний шар
розбирання рулонної покрівлі (до 6 шарів)	100м2	12,4204								
3	КР15-126-3
к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення дефлекторів
діаметром патрубка 500 мм	шт	2								
4	КР15-126-4
к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення дефлекторів
діаметром патрубка 630 мм	шт	1								
5	КР15-126-7
к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення дефлекторів
діаметром патрубка 900 мм	шт	4								
6	КР15-126-8
к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення дефлекторів
діаметром патрубка 1000 мм	шт	1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КР5-3-1	Розбирання цегляної основи	1 м3	0,9744								
8	КР15-126-1
к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення вентиляційних
аераторів діам. 150 мм	шт	16								
9	КР3-2-1	Розбирання цегляних стовпчиків	10 м3	0,0351								
10	КБ7-53-11
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних
конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів
та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,08								
11	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних
матеріалів в 1-3 шари (внутрішня та верхня
частини парапету)	100м2	2,069								
12	КР8-38-2
к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів
теплоізоляційними сипкими матеріалами	м3	4,53								
13	КР8-35-1
к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування цементної
вирівнювальної стяжки	100м2	0,2264								
14	КР8-35-3
Н1=4
к дем.=0,8	(Демонтаж) На кожні 5 мм зміни товщини
шару цементної вирівнювальної стяжки
додавати або виключати (до 50 мм)	100м2	0,2264								
15	КБ11-11-18
Н2,Н5=1,15
к дем.=0,7	(Демонтаж) Армування стяжки дротяною
сіткою	100м2	0,2264								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 1						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 2. Покрівля 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
16	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в
один шар	100м2	12,4944								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17	& С111-
1720-4
варіант 3	Пароізоляція - поліетилен	м2	1374,38								
18	КР4-20-2	Утеплення перекриттів, покриттів
мінеральною ватою	100 м3	3,141								
19	& С114-16-
У-7
варіант 1	Мінплита "IZOVAT 125" y=125 кг/м3, товщ.
200 мм	м2	1311,91								
20	& С114-16-
У-9	Мінплита "IZOVAT 180" y=180 кг/м3, товщ.
50 мм	м2	1311,91								
21	& С114-13-
У-7	Кутик похилоутворюючий IZOVAT Fil	м	348								
22	& С1-1-7-2
варіант 11	Телескопічний покрівельний самонаріз D44 -
4,8х76мм з поліамідною анкерною гільзою	шт	11245	8,68
  -    							
23	& С1-1-7-2
варіант 12	Телескопічний покрівельний самонаріз D44 -
4,8х116 мм з поліамідною анкерною гільзою	шт	9996	9,70
  -    							
24	& С111-859-
5
варіант 2	Деталь для гідроізоляції труби діам. 50 мм	шт	1	45,90
  -    							
25	& С111-859-
5
варіант 3	Деталь для гідроізоляції труби діам. 110 мм	шт	6	76,50
  -    							
26	& С111-859-
5
варіант 4	Деталь для гідроізоляції труби діам. 250 мм	шт	1	142,80
  -    							
27	КР8-32-4	Улаштування мембрани	100м2	15,0527	2053,51
2025,99							
28	& С111-859-
4
варіант 3	Мембрана Protan SE, товщ. 1,2 мм	м2	1737,88	382,77
  -    							
29	& С1-1-7-2
варіант 9	Самонаріз D44 - 4,8х76мм з шайбою
оцинкованою діам. 50 мм	шт	2303	7,66
  -    							
30	& С111-859-
5	Внутрішній кутик Protan G діам. 200 мм	шт	17	100,98
  -    							
31	& С111-859-
5
варіант 1	Зовішній кутик Protan G діам. 200 мм	шт	37	100,98
  -    							
32	КР8-36-3	Улаштування геотекстилю в один шар	100м2	12,4944	1125,19
1112,41							
33	& С111-
1720-4
варіант 4	Геотекстиль термоскріплений 140 г/м2	м2	1436,85	28,60
  -    							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
34	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків	100м	3,4756	3432,94
3424,09							
35	& С111-
1807-4
варіант 1	Protan-рельс з оцинкованої сталі 1,5мм	м	354,51	106,07
  -    							
36	& С100-24-
1-1
варіант 1	Protan кишеня для примикань	м	399,7	153,15
  -    							
37	& С1-1-7-2
варіант 13	Самонаріз D44 - 4,8х76мм	шт	1738	6,84
  -    							
38	КР3-41-1	Герметизація швів	100 м	3,4756	909,22
909,22							
39	С111-1630
варіант 2	Ущільнююча стрічка	м	354,51	3,36
  -    							
40	& С171-
2216-2
варіант 1	Поліуретановий герметик (600г)	шт	41								
41	КР8-32-4	Улаштування мембрани	100м2	2,1479								
42	& С111-859-
4
варіант 3	Мембрана Protan SE, товщ. 1,2 мм	м2	247,01								
43	КР8-52-4	Заміна лійок водостічних труб	100шт	0,03								
44	& С113-169-
9
варіант 2	Водоприймальна воронка довга 600 мм
діам.110 мм	шт	3								
45	& С1545-89-
12
варіант 1	Листоуловлювач для воронки діам. 110 мм	шт	3								
46	КР15-126-1	Установлення вентиляційних аераторів
діам. 150 мм	шт	34								
47	& С113-
2297-1-Н
варіант 1	Вакуумний клапан	шт	34								
 	 	ходові мостики	 	 								
48	КР7-25-6	Улаштування покриття із цементно-
стружкових плит площею покриття
понад 10 м2	100м2	1,4237								
49	& С111-697-
1	Плити цементно-стружкові, товщина 12 мм	м2	145,2174								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
50	КР8-32-4	Улаштування мембрани	100м2	1,7796								
51	& С111-859-
4
варіант 3	Мембрана Protan SE, товщ. 1,2 мм	м2	204,654								
52	КР8-36-3	Улаштування геотекстилю в один шар	100м2	2,8474								
53	& С111-
1720-4
варіант 5	Геотекстиль 300 г/м2	м2	284,74								
54	КР8-38-2	Утеплення покриттів теплоізоляційними
сипкими матеріалами (протипожежне
покриття)	м3	3,693								
55	КР8-36-3	Улаштування геотекстилю в один шар	100м2	0,8098								
56	& С111-
1720-4
варіант 5	Геотекстиль 300 г/м2	м2	93,13								
57	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток	100м2	0,0712								
58	& С1426-
11789-1	Плити бетонні тротуарні 300х300, товщина
50 мм	м2	7,12								
59	& С111-219-
10
варіант 1	Клей поліуретановий	кг	2,136								
60	КР8-40-11	Улаштування зонтів з оцинкованої сталі	10шт	0,6								
61	С130-277
варіант 1	Зонти вентиляційних систем круглі із
оцинкованої сталі, діаметр шахт 100 мм	шт	6								
62	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі
брандмауерів, парапетів	100м	2,579								
63	& С111-
1797-1-И
варіант 2	Сталь листова оцинкована з покриттям	м2	109,054								
64	& С111-81-
39
варіант 1	Саморіз 4,8*28 з гумовою шайбою	шт	694								
65	КБ12-16-1
Н2,Н5=1,15	Улаштування ковпаків над шахтами у два
канали	1 колпак	8								
66	КБ12-16-2
Н1=4, Н2,
Н5=1,15	Додавати на кожні наступні два канали
понад два до норми 12-16-1 (до 10)	1 колпак	8								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
67	& С113-
2297-2	Ковпак на вентканал 3100х800	шт	1								
68	& С113-
2297-2
варіант 1	Ковпак на вентканал 2400х800	шт	1								
69	& С113-
2297-2
варіант 2	Ковпак на вентканал 4000х800	шт	1								
70	& С113-
2297-2
варіант 3	Ковпак на вентканал 2100х800	шт	2								
71	& С113-
2297-2
варіант 4	Ковпак на вентканал 1200х600	шт	1								
72	& С113-
2297-2
варіант 6	Ковпак на вентканал 1100х600	шт	1								
73	& С113-
2297-2
варіант 5	Ковпак на вентканал 600х600	шт	1								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 2						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:	 	 	 	 	 	
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 2						
 	 	 	 	 	 	 						
 	 	 Роздiл 3. Опорядження вентканалів 	 	 	 	 						
74	КБ15-78-1
Н2,Н5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними
плитами товщиною 50 мм з опорядженням
декоративним розчином за технологією
"CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	0,3536								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
75	КБ15-74-1
Н2,Н5=1,15	Опорядження поверхонь стін по каменю і
бетону декоративною сумішшю з
наповнювачем, величина зерен 2 мм	100м2	-0,3536								
76	& С114-13-
У-6	Мінеральна плита "IZOVAT 135"	м3	1,89176								
77	& С1-1-7-2
варіант 15	Дюбель-парасолька КІ-120/10 мм	шт	286								
78	С1550-25	Армуюча сітка Ceresit  СT 325 для систем
утеплення Ceresit Ceretherm	м2	40,66								
79	КБ15-47-5	Установлення перфорованих кутиків	100м	0,4142								
80	С111-1844-1
варіант 4	Оцинкований кутик 75х50х5	м	43,49								
81	КР8-32-4	Улаштування мембрани	100м2	0,2169								
82	& С111-859-
4
варіант 3	Мембрана Protan SE, товщ. 1,2 мм	м2	24,94								
83	& С1-1-7-2
варіант 16	Телескопічний покрівельний самонаріз D57 -
4,8х89мм	шт	319								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 3						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 3			 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 4. Опорядження парапету 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
84	КР12-66-1	Грунтування поверхонь грунтовкою	100м2	2,3255								
85	С111-2014-6	Грунтовка  глибокопроникна Ceresit  CT 17	л	46,51								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
86	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці
без улаштування каркасу	100м2	2,3255								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 4						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 4						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 5. Лоток зливу в парапеті 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
87	КР8-40-1	Улаштування з листової сталі розжолобків	100м	0,0086								
88	& С111-
1797-1-И
варіант 2	Сталь листова оцинкована з покриттям	м2	0,95								
89	& С111-81-
39
варіант 1	Саморіз 4,8*28 з гумовою шайбою	шт	6								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 5						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Всього по роздiлу 5		 	 	 	 	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Роздiл 6. Інші роботи 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
90	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих
зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,010567								
91	КБ9-42-1
Н2,Н5=1,15	Монтаж покрівельного покриття з
профільованого листа при висоті будівлі
до 25 м	100м2	0,306								
92	& С111-31-8
варіант 1	Профнастил оцинкований Т-135	м2	33,66								
93	КР8-38-2	Утеплення покриттів теплоізоляційними
сипкими матеріалами	м3	1,48								
94	КР8-38-2	Утеплення покриттів теплоізоляційними
сипкими матеріалами (від розбирання)	м3	4,53								
95	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної
стяжки	100м2	0,306								
96	КР8-35-3
Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару
цементної вирівнювальної стяжки
додавати або виключати (до 50 мм)	100м2	0,306								
97	КБ11-11-18
Н2,Н5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,306								
98	& С111-870-
3	Сітка Вр1 100х100	м2	33,66								
99	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів,
площадок, огороджень	1т	0,228								
100	& С121-781-
2
варіант 1	Драбина пожежна тип П-1 (кріплення в
комплекті)	м	3,9								
101	& С121-781-
3
варіант 1	Майданчик для виходу на дах з поручнями
(кріплення в комплекті)	шт	3								
102	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	22,69								
103	С311-5-М	Перевезення сміття до 5 км	т	22,69								
 	 	  Разом прямі витрати по роздiлу 6						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по роздiлу 6						
 	 	  Разом прямі витрати по кошторису						
 	 	  Разом будівельні роботи, грн.						
 	 	       в тому числi:						
 	 	       вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						
 	 	       всього заробiтна плата, грн.						
 	 	  Загальновиробничi витрати, грн.						
 	 	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						
 	 	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						
 	 	  Всього будівельні роботи, грн.						
 	 	 						
 	 	 _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _  _						
 	 	 						
 	 	Всього по кошторису						
 	 	Кошторисна трудомісткість, люд.год.						
 	 	Кошторисна заробiтна плата, грн.						

 	
                                     Склав               _____________________________________ Басанець В.М.	
                                                                                        [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                                       [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	

Допускається використання еквівалентних виробів і матеріалів, зазначених у технічному завданні

У разі, якщо технічна, якісна та кількісна характеристика предмета закупівлі містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника учасник має право, під час надання тендерної пропозиції, надавати еквівалент відповідної торговельної марки чи фірми, патента, конструкції або типу предмета закупівлі, джерела його походження або виробника.