ДОДАТОК № 2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

На закупівлю:

**ДК 021:2015:32340000-8: Мікрофони та гучномовці (Акустична система YAMAHA R215 Мікшувальний цифровий пульт YAMAHA ТF1)**

Загальні вимоги:

1.Учасник у складі пропозиції повинен надати довідку з детальним описом товару, яка містить відомості про країну походження товару, виробника товару.

3. Доставка Замовнику та розвантаження товару здійснюється Учасником (Постачальником) за адресою, вказаною Замовником.

4. Вартість доставки (транспортування) повинна бути включена в цінову пропозицію, про що у складі пропозиції Учасник надає гарантійний лист.

5. Товар повинен постачатися транспортом постачальника та за рахунок постачальника.

7. У разі поставки неякісного товару або не відповідного товару, такий товар повертається Учаснику (Постачальнику) або підлягає обміну за рахунок Учасника

8. При поставці товару повинні надаватися супровідні документи та документи, що підтверджують якість запропонованого товару. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника.

10.Місце поставки: 47801, Україна, Тернопільська обл., смт. Підволочиськ, вулиця Д.Галицького будинок 35

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

**1 Акустична система YAMAHA R215 2 шт або еквівалент**

**Технічні характеристики:**

* **Акустична система, 2-смуговий**
* **Потужність 1000Вт/2000Вт (пост/пік)**
* **Імпеданс 4 Ом**
* **2 x 15" НЧ, 1 х 1.75" ВЧ (титан)**
* **Роз'єми Speakon, 2 x Jack**

**2** **Мікшувальний цифровий пульт YAMAHA ТF1** 1 **шт або еквівалент**

**Технічні характеристики:**

* **Мікшувальний цифровий пульт YAMAHA ТF1**
* **Аналогові входи 16 mic/line (XLR/TRS combo) + 2 stereo line (RCA pin)**
* **Аналогові виходи 16(XLR)**
* **Еквалайзер 4-смугові повністю параметричні еквалайзери**
* **Цифрові виходи34x34 USB аудіоінтерфейс, 2-дорожечная запис на USB флеш**
* **Частотний діапазон 20Гц-20кГц**
* **Частота семплювання 48кГц**
* **Фейдери 100мм моторизовані, дозвіл = 10-біт, + 10дБ до -138дБ, -∞дБ все фейдери**
* **Коефіцієнт гармонік Менш 0.05% 20Гц-20кГц @ + 4 дБВ 600, INPUT до OMNI OUT, Input Gain = Min. (Обмірювано -18 дБ/окт. Фільтром @ 80кГц)**
* **Динамічний діапазон 110дБ тип., ЦАП, 107 дБ тип., INPUT до OMNI OUT, Input Gain = Min.**
* **Взаємне проникнення каналів -100 дБ (Обмірювано -30 дБ/окт. Фільтром @ 22 кГц), суміжні INPUT/OMNI OUT канали, Input Gain = Min.**
* **Розміри 510 х 225 х 599 мм**
* **Вага 13.5кг**
* **Додаткові дані Температурний режим: 0-40 ° C, при зберіганні: -20-60 ° C**
* **Гарантія 12 місяців + 12 місяців безкоштовного сервісного обслуговування**
* **Виробництво Індонезія**

*\*Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент»*