**Додаток №6 до Документації**

**Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі**

ДК 021:2015 – 09120000-6 Газове паливо ( Природний газ)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування** | **Одиниці виміру** | **Кількість** | **Технічні та якісні характеристики до предмета закупівлі** |
| 1 | Газове паливо (Природний газ) | м. куб. | 9000 | Фізико-хімічні показники повинні відповідати вимогам зазначеним в Кодексі газотранспортної системи (затверджено постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493) |

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля (розписується в довільній формі із зазначенням відповідних заходів).

Умови постачання природного газу замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

• Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 №329-VIII;

• Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496;

• Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2497 «Про затвердження Типового договору транспортування природного газу».

Вимоги щодо якості товару:

Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування, послуги, роботи і т.п.) не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу та передбачати заходи щодо захисту довкілля.

Фізико-хімічні показники природного газу, котрий постачається Замовнику, повинен відповідати положенням Кодексу газотранспортної системи, Кодексу газорозподільних систем .

Природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ.) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною продукцією.

За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

З метою запобігання у несанкціонованому відборі газу споживачами учасники закупівлі повинні надати у складі тендерної пропозиції копію діючого договору на виконання робіт з припинення (обмеження) газопостачання, що укладений із відповідним оператором ГРМ, що здійснює ліцензовану діяльність з розподілу природного газу на території, на якій розташовані об’єкти газоспоживання Замовника.

**Постачальник зобов’язується забезпечити створення страхового запасу природного газу згідно Порядку створення страхового запасу природного газу (затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 860 «Про затвердження розміру страхового запасу природного газу») та відповідно до іншого чинного законодавства України, про що учасник повинен надати відповідний гарантійний лист у складі його тендерної пропозиції.**

**Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу - є наявність у Постачальника, укладеного в установленому порядку з Оператором ГТС договору на транспортування природного газу, на підставі якого Постачальник набуває право санкціоновано постачати природний газ через газотранспортну систему, про що Учасник в складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист.**

*Посада \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ, підпис, відбиток печатки (на наявності))*

*\*якщо учасник не є платником ПДВ, або на товар не нараховується ПДВ згідно чинного законодавства – зазначити «без ПДВ»*