**Додаток 1 до тендерної документації**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Придбання та монтаж покриття для дитячого майданчику**

**(Код ДК 021:2015:19510000-4 - Гумові вироби)**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

*Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.*

*Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.*

*З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності технічного опису, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент», а зазначені розміри в описі до кожного елементу слід читати з виразом «не менше ніж».*

***Таблиця 1***

|  |  |
| --- | --- |
| Потреба: | Гумова плитка (придбання та монтаж) 115 м2 |
| Колірна гама: | Червоний або теракот |
| Розмір: | Не менше 500x500 мм + - 3 мм  |
| Товщина: | Не менше 30 мм |
| Матеріал: | Не менше 90% гумова крихта |
| Температура використання: | - 45˚С … + 60˚С  |
| Щільність: | Не менше 850 кг/м³  |
| Морозостійкість: | Немає змін 200 циклів |
| Безпечна висота при падінні: | Від 90 см до 150 см |
| Хімічна стійкість: | Стійкість до короткочасних впливів кислот та лугів |
| Водопроникність: | Водопроникна |
| Фізико-механічні показники: | Щільність, кг/м3 - не менше 850-1100Міцність при 10% деформації, кг/см2 - не менше 6,5Стираність, г/см2 - не більше 0,05Водопоглинання, % - не більше 8Водонепроникність, Мпа - не менше 0,3Гнучкість радіусу заокруглення брусу, 10 мм °С - не вище мінус 20Теплостійкість, °С - не менше 80Морозостійкість, цикли - не менше 200Відновлюванісь після деформації втискуванням, % - не менше 90 |
| Сфера застосування:  | Дитячі майданчики, травмобезпечне покриття, антиковзні покриття |
| Міцність: | Тривалий термін використання, висока стійкість до стирання, стійкість до механічних пошкоджень, високий рівень допустимих навантажень.  |
| Монтаж покриття: | 1. Підготовка основи для монтажу гумового покриття повинна бути наступною: рівна поверхня; основа повинна бути гладкою, чистою, знепиленою та сухою; при плануванні основи слід виконувати ухили 1-2% для стоку води.2. Рекомендована основа: піщано-гравійна суміш (ПГС).Основа повинна складатися з наступних технічних характеристик: перший шар – ущільнений грунт, другий шар товщиною 4 см – пісок, третій шар товщиною 5-7 см - щебінь (20-40 мм фракції), четвертий шар товщиною 5 см – утрамбований відсів, п’ятий шар – гумова плитка. Обов’язково по периметру майданчика має бути бетонний поребрик.3. В якості з’єднувального елементу при укладці (монтажу) плитки повинні використовуватися поліуретановий клей або пластикові втулки.Можлива пряма укладка або зі зміщенням. Основа, на яку наноситься клей, обов’язково повинна бути рівною, чистою, сухою та без пилу. |
| Місце використання: | Вулиці |

1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає таблицю, складену Учасником, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик Товару, що пропонується Учасником, до основних технічних та якісних характеристик Товару, що вимагається Замовником, зазначених в Таблиці 1 Додатку 1 до тендерної документації. Таблиця, складена Учасником, повинна містити всі технічні характеристики Замовника, детальний опис запропонованого Учасником товару та **обов’язкове зазначення країни походження та найменування виробника.** Усі показники (характеристики), запропонованого Учасником товару, мають бути не гіршими ніж у товару, що заявлений у технічній специфікації Замовника або повністю відповідати їм.
2. Для підтвердження якості запропонованого Товару Учасник у складі тендерної пропозиції надає діючі (чинні) на момент розкриття пропозиції Учасника оригінали або належним чином завірені копії наступних документів: Сертифікат якості та/або Сертифікат відповідності, Технічні умови, Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи.
3. Якщо Учасник не є виробником Товару (дистриб’ютор, дилер, представник, інше), то Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати оригінал або завірену належним чином копію документу, який регулює взаємовідносини виробника та Учасника, а саме: договір з виробником товару або сертифікат (лист) дилера, діючі на строк поставки Товару.
4. Товар повинен бути новим, таким, що не був у вжитку, рік випуску Товару **- не раніше 2023 року.**
5. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, що предмет закупівлі, тара, пакування, транспортування не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля.
6. Предмет закупівлі повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки. Якість Товару повинна відповідати умовам відповідних діючих нормативних документів, що є чинними на території України для відповідної категорії товару (ДСТУ, ГОСТ, ТУ, тощо).
7. Товар повинен постачатися в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час транспортування.
8. Учасник у складі тендерної пропозиції надає гарантійний лист, про те що Товар поставляється за рахунок Постачальника на склад Замовника – Київська обл., м. Переяслав, вул. Солонці, 1, індекс 08402; вартість доставки товару та монтажу в місці його безпосередньої експлуатації, пакування входить в ціну товару та окремо Покупцем не оплачується, навантаження та розвантаження товару відбувається силами та за рахунок Постачальника.
9. Строк поставки Товару – з дати укладання договору **до 25.08.2023 р.**
10. Гарантійний термін на Товар повинен становити не менше 12 місяців з дня його поставки.
11. Якщо поставлений Товар виявиться неякісним, в тому числі у гарантійних випадках, або таким, що не відповідає встановленим технічним та якісним характеристикам товару, Учасник зобов’язаний замінити цей товар на товар, належної якості. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Учасник. Виконання гарантійних зобов’язань, відправка товарів у гарантійних випадках здійснюється за рахунок Постачальника.
12. Учасник - переможець закупівлі (Постачальник) несе відповідальність за правильність та безпеку монтажу поставленого Товару.