Додаток № 1

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Вогнегасники порошкові ВП-5** | Країна виробник: Україна  Матеріал виробу: метал Функціональне призначення: для гасіння загорянь  Вага, кг: 7,2  Гарантійний термін, міс: 12  Ширина, мм: 160  Тип пристрою: ручний  Висота, мм: 480  Тип вогнегасника: порошковий  Вид вогнегасника**:** ручний  Маса вогнегасної речовини, кг: 5 кг  Тиск при випробуванні, МПа, кгс/см2: 2 МПа  Клас пожежогасіння: А.  Гасіння приміщень площею до, м2: до 15 м2  Довжина викиду, не менше, м: 3 м  Діапазон робочих температур, °C: -20 +50°C  Виконання: переносний  Можливість перезаряджання: так  Зовнішнє покриття: порошкове фарбування  Обсяг корпусу, л: 6 л  Термін експлуатації, років: 10 років  Маса вогнегасника з зарядом, кг: 7,2  Максимальний тиск, МПа, кгс/см2: 1,6 МПа (16 бар)  Тривалість подачі вогнегасної в-ва, сек: 5 секунд  Товар має бути сертифікований. | **од.** | **89** |
| **2** | **Вогнегасники водяні закачні ВВ-5** | Країна виробник: Україна  Матеріал виробу: метал  Функціональне призначення: для гасіння загорянь  Маса вогнегасної речовини, кг: 5  Гарантійний термін, міс: 12  Ширина, мм: 160  Тип пристрою: ручний  Висота, мм: 480  Тип вогнегасника: водяний переносний закачаного типу  Тиск при випробуванні, МПа, кгс/см: 14 МПа  Клас пожежогасіння: F  Довжина викиду, не менше, м,: 3 м  Діапазон робочих температур, °C: від +5˚С до +50°C  Виконання: переносний  Зовнішнє покриття: порошкове фарбування  Термін експлуатації, років: 10 років Маса вогнегасника з зарядом, кг: 9,4  Максимальний тиск,МПа, кгс/см2: 1,6 МПа (16 бар)  Тривалість викидання вогнегасної речовини, сек: 12 секунд  Товар має бути сертифікований. | **од.** | **81** |