Додаток № 1

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Характеристики** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Вогнегасники порошкові ВП-5** | Країна виробник: УкраїнаМатеріал виробу: метал Функціональне призначення: для гасіння загоряньВага, кг: 7,2Гарантійний термін, міс: 12Ширина, мм: 160Тип пристрою: ручнийВисота, мм: 480Тип вогнегасника: порошковий Вид вогнегасника**:** ручний Маса вогнегасної речовини, кг: 5 кг Тиск при випробуванні, МПа, кгс/см2: 2 МПаКлас пожежогасіння: А. Гасіння приміщень площею до, м2: до 15 м2 Довжина викиду, не менше, м: 3 мДіапазон робочих температур, °C: -20 +50°CВиконання: переноснийМожливість перезаряджання: так Зовнішнє покриття: порошкове фарбуванняОбсяг корпусу, л: 6 лТермін експлуатації, років: 10 роківМаса вогнегасника з зарядом, кг: 7,2Максимальний тиск, МПа, кгс/см2: 1,6 МПа (16 бар)Тривалість подачі вогнегасної в-ва, сек: 5 секундТовар має бути сертифікований. | **од.** | **89** |
| **2** | **Вогнегасники водяні закачні ВВ-5** | Країна виробник: Україна Матеріал виробу: метал Функціональне призначення: для гасіння загоряньМаса вогнегасної речовини, кг: 5Гарантійний термін, міс: 12Ширина, мм: 160Тип пристрою: ручнийВисота, мм: 480Тип вогнегасника: водяний переносний закачаного типуТиск при випробуванні, МПа, кгс/см: 14 МПаКлас пожежогасіння: FДовжина викиду, не менше, м,: 3 мДіапазон робочих температур, °C: від +5˚С до +50°C Виконання: переноснийЗовнішнє покриття: порошкове фарбуванняТермін експлуатації, років: 10 років Маса вогнегасника з зарядом, кг: 9,4Максимальний тиск,МПа, кгс/см2: 1,6 МПа (16 бар)Тривалість викидання вогнегасної речовини, сек: 12 секундТовар має бути сертифікований. | **од.** | **81** |