**ДОДАТОК № 2**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**на закупівлю: послуг з поточного ремонту та технічного обслуговування службового автомобіля ГУНП в Хмельницькій області за кодом ДК 021:2015 - 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»**

1. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СТАНЦІЇ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ:

Предметом даної закупівлі є послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування автомобіля Chery TIGGO 2, VIN: LVVDB11B2NE024740, рік випуску: 2022, 1497 куб. см., бензин.

З метою забезпечення повноцінного та якісного надання послуг з технічного обслуговування та поточного ремонту автомобілів до станції технічного обслуговування (далі – СТО) висуваються наступні вимоги до Учасника:

- гарантійні терміни на виконані ремонтні роботи зазначаються в Акті наданих послуг. Гарантія на надані послуги і встановлені запасні (складові) частини надається відповідно до Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 28.11.2014 р. № 615 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.12.2014 р. за № 1609/26386.

- запасні частини, вузли та агрегати, що використовуються Учасником при наданні послуг, та включаються у вартість наданих послуг, повинні бути новими, оригінальними або їх еквівалентами.

**1.1. СТО повинна мати:**

1.1. Для скорочення експлуатаційних витрат та оптимізації робочого часу, СТО повинна розміщуватися в межах адміністративної одиниці міста Хмельницький або не більше 10 км від   
м. Хмельницький *(Учасник зобов’язаний надати в складі пропозиції довідку в довільній формі із зазначенням місцезнаходження СТО).*

1.2. Учасник повинен підтвердити наявність СТО. На підтвердження надати копію документа щодо власності на СТО або копію діючого договору оренди. Термін дії договору оренди повинен бути не менше терміну дії Договору.

1.3. СТО Учасника повинна відповідати вимогам Замовника та мати власне обладнання для ремонту та обслуговування на балансі підприємства Учасника за однією адресою, а саме:

- можливість здійснювати діагностику, технічне обслуговування та поточний ремонт автомобілів Замовника.

**2.1. Учасник зобов’язаний**:

2.1. Забезпечити безпеку представників Замовника під час його перебування на СТО.

2.2. У разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовно усунути ці недоліки Учасником.

2.3. Учасник повинен організувати безпечне зберігання автомобілів замовника на території СТО, мати стоянку для зберігання автотранспортних засобів замовника та цілодобову фізичну охорону, відео спостереження (*надати письмове підтвердження в довільній формі).*  2.4. Надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. 2.5. Зважаючи на специфіку роботи Замовника Учасник зобов’язаний здійснити щоденний (24 години на день 7 днів на тиждень) позачерговий прийом автомобілів Замовника на СТО, включаючи святкові та вихідні дні; 2.6. Надати гарантійний лист, який містить інформацію, що Учасник має змогу проводити наступні види ремонтів транспортних засобів Замовника, а саме:

- ремонт двигунів;

- ремонт паливної системи;

- ремонт ходової частини;

- ремонт КПП;

- ремонт електрообладнання;

- ремонт кермового управління (рульової рейки);

- ремонт гальмівної системи.

1. **Автомобіль:** **Chery TIGGO 2, VIN: LVVDB11B2NE024740, рік випуску: 2022,   
   1497 куб. см., бензин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва послуги** | | | **Од. виміру/**  **послуги** | **Вартість без ПДВ, грн** | | |
| **1-ї послуги** | **Сума** | |
| 1 | Контроль стану паливних трубопроводів і їх з'єднань | | | 1 |  |  | |
| 2 | Контроль стану приводного ременя(генератора, рульового керування з ГП, кондиціонера | | | 1 |  |  | |
| 3 | Контроль герметичності систем силового агрегату ( системи змащення двигуна і КПП , охолоджуючої рідини , кондиціонування і паливної системи ) , пер | | | 1 |  |  | |
| 4 | Замінити моторне мастило і фільтр | | | 1 |  |  | |
| 5 | Заміна паливного фільтру | | | 1 |  |  | |
| 6 | Перевірка , при необхідності Заміна повітряного фільтра | | | 1 |  |  | |
| 7 | Контроль стану фільтру вентиляції салону(при необхідності замінити) | | | 1 |  |  | |
| 8 | Охолоджуюча рідина ( Контроль, при необхідності заміна. Додаткова операція) | | | 1 |  |  | |
| 9 | Контроль змісту оксиду вуглецю у відпрацьованих газах | | | 1 |  |  | |
| 10 | Контроль затягування різьбових з'єднань шасі і кузова | | | 1 |  |  | |
| 11 | Контроль стану сайлентблоків передньої і задньої підвіски | | | 1 |  |  | |
| 12 | Контроль стану підшипників маточин задніх коліс і проміжків | | | 1 |  |  | |
| 13 | Контроль вільний ходу педалі зчеплення і гальма | | | 1 |  |  | |
| 14 | Контроль стану систем контролю, освітлення, сигналізації | | | 1 |  |  | |
| 15 | Контроль стану АКБ , ступінь зарядженості | | | 1 |  |  | |
| 16 | Контроль стану випускного трубопроводу, його з'єднань і кріплень | | | 1 |  |  | |
| 17 | Контроль стану чохлів шарнірів приводних валів | | | 1 |  |  | |
| 18 | Контроль рівня робочої рідини, стан трубопроводів рульового гідропідсилювача і його працездатність | | | 1 |  |  | |
| 19 | Контроль люфта рульового управління | | | 1 |  |  | |
| 20 | Контроль стану трубопроводів гальмівної системи і їх з'єднань | | | 1 |  |  | |
| 21 | Контроль рівня гальмівної рідини | | | 1 |  |  | |
| 22 | Контроль стану гальма стоянки | | | 1 |  |  | |
| 23 | Контроль стану колодок і дисків передніх гальмівних механізмів | | | 1 |  |  | |
| 24 | Контроль стану колодок і барабанів(чи дисків) задніх гальмівних механізмів | | | 1 |  |  | |
| 25 | Контроль стану шин і тиск в них | | | 1 |  |  | |
| 26 | Перестановка коліс за схемою | | | 1 |  |  | |
| 27 | Контроль стану ременів безпеки і їх кріплень | | | 1 |  |  | |
| 28 | Перевірка стану лакофарбового покриття кузова і протикорозійного захисту днища, арок коліс | | | 1 |  |  | |
| 29 | Мастило замків, петель, клямки капота, при необхідності відрегулювати | | | 1 |  |  | |
| 30 | Пробним виїздом переконатися в справності автомобіля | | | 1 |  |  | |
| 31 | Захист двигуна-встановити | | | 1 |  |  | |
| 32 | Технологічна мийка (без піни) - легкові АМ | | | 1 |  |  | |
| **Найменування запчастини** | | **Країна виробник** | **Каталожний номер** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ, грн** | **Сума без**  **ПДВ, грн** |
| Олива моторна MB 229.5 1шт (210л) "SAE 5W-40 MB 229.5 | | Німеччина | 000989210717faee | л | 4,40 |  |  |
| фільтр масляний | | Китай | 480-1012010 | шт | 1,00 |  |  |
| фільтр паливний | | Китай | B14-1117110 | шт | 1,00 |  |  |
| Фільтр повітряний | | Китай | 036GEX\_PAA-060 | шт | 1,00 |  |  |
| шайба болта зливного | | Китай | 481h-1002041 | шт | 1,00 |  |  |
| Захист картера Chery Tiggo 2 2017- | | Україна | 1.0772 | шт | 1,00 |  |  |
| Фільтр салону | | Китай | A13-8107915 | шт | 1,00 |  |  |
| **Разом** | | | | | | |  |
| **ПДВ** | | | | | | |  |
| **Всього з ПДВ** | | | | | | |  |