**Додаток 2**

**до  тендерної документації**

**Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю ДК 021:2015: Сирена сповіщення С-40 (код ДК 021:2015 - 35240000-8 Сирени)**

**I. Загальні вимоги:**

1. Предмет закупівлі Сирена сповіщення, яка постачається, не перебувала в експлуатації, терміни та умови її зберігання не порушені *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).* Сирена сповіщення призначена для звукового сповіщення населення при подачі сигналу «Повітряна тривога», а також «Відбій повітряної тривоги» або інших надзвичайних ситуацій. Сирена сповіщення призначена для експлуатації при температурі повітря від -30 до +40о С.

2. Предмет закупівлі Сирена сповіщення постачається в упаковці, що забезпечує його захист від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*

3. Всі витрати по транспортуванню, завантаженню та розвантаженню предмету закупівлі Сирена сповіщення, несе Учасник. Неякісний предмет закупівлі Сирена сповіщення, підлягає обов’язковій заміні за рахунок Учасника *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*

4. Гарантійний термін експлуатації повинен бути не менш ніж 12 місяців *(надати у складі пропозиції гарантійний лист).*

6. У складі пропозиції Учасник повинен надати копію документу, який підтверджує, що технічні характеристики пропонованого обладнання відповідають технічним вимогам.

**II. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Сирена сповіщення С-40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування параметру** | **Значення** |
| **Технічні характеристики** | | |
| 1 | Робоче середовище | Повітря |
| 2 | Розрахунковий термін служби | Не менше 10 років |
| 3 | Рівень звукового тиску на відстані одного метра від осі сирени, дБ | Не менше 120-+ 2 |
| 4 | Частота звукових коливань, Гц | 350-450 |
| 5 | Номінальна потужність електродвигуна, кВт | 2,2 |
| 6 | Номінальна частота електромережі, Гц | 50 |
| 7 | Номінальна напруга електромережі живлення | 380 В |
| 8 | Номінальна частота обертання електродвигуна, об/хв. | 3000 |
| 9 | Габаритні розміри, мм не більше | Висота – 600  Ширина - 500  Діаметр 500 |
| 10 | Маса, кг, не більше | 60 |
| 11 | Матеріал деталей сирени | Сталь вуглецева |
| 12 | Радіус охоплення території | від 3 до 10 км |
| **Комплектність** | | |
| 1 | Сирена в зібраному виді | 1 комплект |
| 2 | Паспорт, інструкція з монтажу та експлуатації | 1 комплект |
| 3 | Електродвигун потужністю 2,2 кВт або 3,0 кВт | 1 шт |

***\*****всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як* ***«або еквівалент».***