**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**Предмет закупівлі**: код ДК 021:2015 – 39710000-2 – Електричні побутові прилади (Електричні побутові прилади).

**Обсяг поставки товарів**: 32 шт.

**Строк поставки товарів**: До 30 квітня 2023 року

**Місце поставки товарів**: площа Народна, 4, м. Ужгород, 88008, Закарпатська область

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару (варіант)** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | Морозильна скриня Beko HSA 47520  | Шт. | 9 |
| 2. | Холодильник побутовий Beko RDSA 240K20W | Шт. | 2 |
| 3. | Плита електрична Beko FSS 56000 GW | Шт. | 1 |
| 4. | Пральна машина Beko WUE 6511 XSW  | Шт. | 2 |
| 5. | Пральна машина напівавтомат SATURN 7602  | Шт. | 18 |
| **ВСЬОГО** | Шт. | **32** |

**Технічні вимоги**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** |
| 1. | Морозильна скриня: Потужність:  220 Вт Розмір (ВхШхГ):  86x155.5x67.5 см Система розморожування:  ручна Тип:  скриня Об'єм морозильної камери:  451 л Тип установки:  горизонтальне Управління:  механічне Клас енергоспоживання:  A+ Рівень шуму:  44 дБ Корпус:  повнорозмірний Кількість ящиків/кошиків:  2 Автономне збереження холоду:  36 год Потужність заморожування:  20 кг/добу Матеріал дверей:  метал Кількість полиць/секцій:  2 Енергоспоживання:  350 кВт/рік особливості:  FreezerGuard (безперебійна робота до -15 °C) , MinFrost (мінімальна освіта льоду) Кліматичний клас:  SN-T (від + 10 до +43 ° С) Комплектація:  морозильна скриня , інструкція , гарантійний талон  |
| 2. | **Холодильник побутовий:**Розмір (ВхШхГ):  146.5x54x60 смЗагальний об'єм:  240 л Система охолодження:  крапельна Рівень шуму:  40 дБ Тип холодильника:  двокамерний Клас енергоспоживання:  A+ Енергоспоживання:  226 кВт/рік Розморожування холодильної камери:  крапельне Об'єм холодильної камери:  177 л Об'єм морозильної камери:  46 л Кількість камер:  2 Кількість компресорів:  1 Потужність заморожування:  4 кг/добу Матеріал полиць:  скло Додаткове оснащення:  антибактеріальний захист Кліматичний клас:  SN (від +10 С° до +32 С°), ST (від +18 С° до +38 С°) Функції:  LED-освітлення на задній стінці  |
| 3. | **Плита електрична:**Тип плити:  електрична Тип духовки:  електрична Тип поверхні:  електрична Об'єм духовки:  60 л Клас енергоспоживання:  A Гриль:  електричний Потужність конфорок:  ближня ліва – 1,5 кВт, дальня ліва – 1 кВт, ближня права – 1,5 кВт, дальня права – 1,5 кВт Максимальна споживана потужність:  5500 Вт Зони нагріву:  електричні Кількість конфорок:  4 Кількість електричних конфорок:  4 Перемикачі:  поворотні Функції:  гриль, нижній нагрівальний елемент Особливості:  просте очищення парою, відкидне нижнє відділення  |
| 4. | **Пральна машина:**Розмір (ВхШхГ):  84x60x44 см. Тип машини:  пральна Двигун:  колекторний Тип завантаження білизни:  фронтальний Завантаження білизни (max):  6 кг Кількість програм:  15 Клас енергоспоживання:  A+++ Клас прання:  A Клас віджиму:  C Корпус:  вузький Ступінь автоматизації:  автоматична Швидкість віджиму (max):  1000 об/хв Потужність:  1550 Вт Рівень шуму під час прання:  61 дБ Рівень шуму при віджиму:  77 дБ Споживання електроенергії за цикл:  0,86 кВт Функції прання:  блокування від випадкового натискання , захист від переливу , автоматична система контролю води , захист від дітей , контроль піноутворення , вибір температури прання , вибір швидкості віджиму , старт / пауза.. |
| 5. | **Пральна машина напівавтомат:**Розмір (ВхШхГ):  88x79x44 Тип машини:  пральна Двигун:  колекторний Тип завантаження білизни:  вертикальний Завантаження білизни (max):  6,5 кг Клас віджимання:  B Корпус:  вузький Ступінь автоматизації:  напівавтоматична Швидкість віджимання (max):  1300 об./хв Програми прання:  швидке прання Особливості:  інтинсивне прання, плямовидалення. |

*Примітка: У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент».*

У вартість товару входить вартість доставки.

Гарантійний термін експлуатації товару, що є предметом закупівлі повинен збігатися з гарантією виробника і становити не менше 12 місяців з дати отримання Замовником товару.

**Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (за наявності).**