**Додаток 2 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики**

**предмета закупівлі**

**Напівбрикет торф'яний, торф паливний фрезерний (код ДК 021:2015 - 09110000-3 – «Тверде паливо»)**

У разі, якщо дане Технічне завдання містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".

1. Опис та кількісні вимоги до предмету закупівлі:

Товар визначено з урахуванням потреби на очікувану вартість та відповідно до діючих державним стандартам України.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування предмета закупівлі** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1. | Напівбрикет торф'яний | т. | 38 |
| 2. | Торф паливний фрезерний | т. | 5 |

2. Послуги, які обов’язково надає учасник та включає в ціну товару:

- доставка товару здійснюється за адресою/адресами, передбаченою/них цією документацією;

- здійснення вантажно-розвантажувальних послуг при поставці товару. Розвантаження на складі замовника.

3. Загальні умови поставки товарів:

- строки поставки – не пізніше 01.05.2024 року, за заявками Замовника протягом 3 робочих днів з дня отримання заявки на поставку в залежності від фактичної потреби в частині визначення обсягів постачання товару. Заявка замовника формується в електронному вигляді та направляється на електронну адресу Постачальника.

- поставка товару здійснюється партіями, що погоджуються сторонами в залежності від фактичної потреби Замовника.

- торф паливний фрезерний повинен бути фасований у промислову тару, а саме у м’які контейнери «Біг-бег».

4. На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України.

5. Якість товару має відповідати вимогам нормативно-технічної документації та вимогам Замовника.

6. Якісні, технічні характеристики товару, повинні відповідати вимогам, передбаченим діючими ДСТУ 2043-92 «Торф фрезерний для виготовлення брикетів. Технічні умови», РСТ УРСР 1297-82 «Напівбрикети торф’яні. Технічні умови» та відповідати показникам встановленим у таблиці:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Товар | Показник | Значення (вказати)\* |
| **Напівбрикет торф'яний** | Масова доля загальної вологи в робочому стані палива (Wр), % - не більше 25 |  |
| Зольність (Ас), % - не більше 25 |  |
| Механічна міцність при випробуваннях в барабані (залишок шматків розміром більше 25 мм), % - не менше 93 |  |
| Розмір напівбрикетів:  довжина 80-200 мм;  ширина 45-200 мм;  товщина 15-70 мм. |  |
| **Торф паливний фрезерний** | Масова доля загальної вологи в робочому стані палива (Wр), % - не більше 50 |  |
| Зольність (Аd), % - не більше 20 |  |

*\* - необхідно додатково вказати назву документу який підтверджує відповідність товару вказаному показнику, із зазначенням номеру та дати видачі.*

7. У цій документації всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва вживаються у значенні «…. «або еквівалент»».

8. Вартість тендерної пропозиції надається з урахуванням вартості доставки до місця призначення та повинна включати навантаження, зважування, зберігання, підвезення, розвантаження та ін.

9. Розрахунок за поставлений товар здійснюється по мірі надходження коштів з бюджету.

10. Розвантаження вагонів, навантаження товару на автотранспорт та його зважування здійснюється учасником за власний рахунок та за бажанням замовника – в присутності його представника.

11. Учасник за власний рахунок здійснює підвіз товару, безпосередньо до місця поставки –відповідно до заявки замовника.

12. Документальне підтвердження відповідності товару технічним, якісним та кількісним характеристикам має бути надане у складі тендерної пропозиції у формі пояснювальної записки та повинно мати: детальний опис основних технічних характеристик товару, походження товару, дані про виробника товару, ЄДРПОУ, телефон.

13. Відповідно до положень пункту 2.1. РСТ УРСР 1297-82 «Напівбрикети торф’яні. Технічні умови» - Прийомку напівбрикетів у виробника виконує інспекція «Укрінспаливо» партіями по ГОСТ 13674-78. На кожну партію продукції видається паспорт.

Партією торф’яної продукції згідно п. 2 ГОСТ 13674-78 вважається:

- окремий залізничний вагон або маршрут – при постачанні залізницею широкої колії;

- добове відвантаження – при поставці залізницею вузької колії або регулярній поставці одному споживачеві в вагонах широкої колії;

- окремий штабель або добове відвантаження – при поставці автотранспортом (з укрупнених штабелів – добове відвантаження);

- окрему карту і групу карт – при вивезенні кускового торфу з проміжних операцій сушки;

- змінне або добове вироблення брикетів і напівбрикетів.

Пунктом 2.2. РСТ УРСР 1297-82 «Напівбрикети торф’яні. Технічні умови» передбачено, що Споживач має право проводити контрольну перевірку відповідності якості партії напівбрикетів які надійшли, разом із інспекцією «Укрінспаливо» в відповідності з ГОСТ 13674-78 і ГОСТ 5396-77.

Пунктом 11 ГОСТ 13674-78 «Торф. Правила прийому» передбачено, що при відвантажені партії торф’яної продукції декільком споживачам показники якості, визначені для усієї партії, розповсюджуються на певні частини її та вказуються в документі про якість для кожного споживача.

Враховуючи, що документи про якість направляються кожному споживачу товару, учасникам у складі тендерної пропозиції необхідно надатипаспорт передбачений абзацом другим пункту 2.1. РСТ УРСР 1297-82 «Напівбрикети торф'яні. Технічні умови».

14. Відповідно до положення пункту 2.1. ДСТУ 2043-92 «Торф фрезерний для виготовлення брикетів. Технічні умови» - прийомку торфу фрезерного проводить Українська інспекція по контролю за якістю торф’яної продукції і паливних брикетів «Укрінспаливо» партіями згідно ГОСТ 13674. На пожну партію товару видається документ про якість.

Пунктом 11 ГОСТ 13674-78 «Торф. Правила прийому» передбачено, що на кожну партію торф’яної продукції оформлюється документ про якість, в якому вказується:

- назва підприємства-постачальника;

- назва підприємства-споживача;

- вид торф’яної продукції із зазначенням назви нормативно-технічного документу;

- результати випробувань загальної проби;

- масу партії торф’яної продукції в тонах при фактичній масовій долі загальної вологи в торфі;

- кількість і номери вагонів, складів вузької колії чи штабелів продукції;

- дату відвантаження.

Документ про якість повинен бути направлений споживачу протягом терміну вказаного в договорі.

Враховуючи вищевикладене передбачені вище документи надаються при поставці товару, у разі відсутності відповідних документів Замовник не буде приймати товар.