**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

|  |
| --- |
| **ДЕФЕКТНИЙ АКТ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Найменування робіт та витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельніроботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | ПЕРЕГОРОДКИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 1 | Розбирання перегородок з гіпсокартону |  м2 | 10,8 |   |
| 2 | Розбирання каркасів з металевого профілю |  м2 | 5,4 |   |
|   | СТІНИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 3 | Розбирання облицювання стін з керамічнихглазурованих плиток |  м2 | 18,4 |   |
| 4 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін тастель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  м2 | 18,4 |   |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної,перхлорвінілової фарби |  м2 | 60 |   |
| 6 | Обклеювання гіпсокартоном стін |  м2 | 13 |   |
| 7 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками нарозчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2понад 7 до 12 шт |  м2 | 21,4 |   |
| 8 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами[фальшстіни] по металевому каркасу |  м2 | 226,4 |   |
| 9 | Зашивання стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами |  м2 | 3 |   |
| 10 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 236,7 |   |
| 11 | Декоративне клейове оздоблення поверхонь під шовккартами [килимами] 1 категорії складності |  м2 | 236,7 |   |
|   | СТЕЛІ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 12 | Демонтаж плит Армстронг |  м2 | 15,8 |   |
| 13 | (Демонтаж) каркасу підвісних стель Армстронг |  м2 | 15,8 |   |
| 14 | Демонтаж гіпсокартону зі стель |  м2 | 32,6 |   |
| 15 | Улаштування обшивки стель гіпсокартонними плитами[фальшстіни] по металевому каркасу |  м2 | 95,1 |   |
| 16 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 95,1 |   |
| 17 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування |  м2 | 95,1 |   |
| 18 | Монтаж багет |  м | 91,42 |   |
|   | ПІДЛОГИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 19 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму |  м2 | 16,55 |   |
| 20 | Розбирання дощатих покриттів підлог |  м2 | 9,1 |   |
| 21 | Розбирання покриттів підлог з ламінату |  м2 | 71,5 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Демонтаж плінтусів |  м | 54,4 |   |
| 23 | Укладання по перекриттю лаг з брусків площеюпокриття підлоги до 10 м2 |  м2 | 9,1 |   |
| 24 | Улаштування покриттів з плит ОSB на клею |  м2 | 97,15 |   |
| 25 | Улаштування покриттів з ламінату нашумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швівклеєм |  м2 | 88,15 |   |
| 26 | Улаштування плінтусів |  м | 65,52 |   |
| 27 | Монтаж планок перехідних |  м | 8,8 |   |
| 28 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині ізсухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до12 шт |  м2 | 3,4 |   |
|   | ДВЕРІ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 29 | Демонтаж дверей з металопластику |  м2 | 3,9 |   |
| 30 | Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів |  м2 | 1,845 |   |
| 31 | Монтаж дверей вхідних металевих |  т | 0,1 |   |
| 32 | Встановлення скляних дверей |  м2 | 3,7 |   |
| 33 | Закладання отворів цеглою |  м3 | 0,66 |   |
| 34 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли |  м3 | 0,66 |   |
| 35 | Заповнення зовнішніх і внутрішніх дверних прорізівокремими елементами в дерев'яних рублених стінах,площа прорізу до 2 м2 |  м2 | 1,763 |   |
| 36 | Знімання дверних полотен |  м2 | 6,986 |   |
| 37 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах звідбиванням штукатурки в укосах |  шт | 2 |   |
| 38 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах |  м2 | 6,986 |   |
| 39 | Установлення дверних полотен внутрішніх |  шт | 2 |   |
|   | ВІКНА |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 40 | Заповнення віконних прорізів готовими блокамиплощею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінахжитлових і громадських будівель |  м2 | 1,13 |   |
| 41 | Знімання віконних наборів накладних |  шт | 18 |   |
| 42 | Установлення віконних наборів накладних |  шт | 18 |   |
| 43 | Виймання цілого скла з дерев'яних рам на замазці таштапиках площею скління до 0,5 м2 |  м2 | 13,44 |   |
| 44 | Скління рам на замазці площею до 0,5 м2 |  м2 | 13,44 |   |
| 45 | Ремонт вiконних рам (частково) |  шт | 24 |   |
| 46 | Очищення вiконних блокiв вiд олiйної фарби |  м2 | 21,88 |   |
| 47 | Антисептування віконних прорізів |  м2 | 21,88 |   |
| 48 | Високоякiсне фарбування заповнень вiконних прорiзiвпо дереву |  м2 | 21,88 |   |
| 49 | Ремонт дерев'яних підвіконних дощок на місці |  шт | 1 |   |
|   | ВІДКОСИ |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 50 | Улаштування обшивки відкосів гіпсокартоннимиплитами [фальшстіни] по металевому каркасу |  м2 | 1,68 |   |
| 51 | Зашивання відкосів гіпсокартонними ігіпсоволокнистими листами |  м2 | 11 |   |
| 52 | Безпіщане накриття поверхонь відкосів розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 ммпри нанесенні за 2 рази |  м2 | 12,68 |   |
| 53 | Поліпшене фарбування відкосів полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування |  м2 | 12,68 |   |
|   | Локальний кошторис 02-01-02 на сантехнічні роботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 54 | Демонтаж раковин [умивальників] |  к-т | 1 |   |
| 55 | Демонтаж мийок |  к-т | 1 |   |
| 56 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками |  к-т | 1 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 57 | Демонтаж душової кабіни |  к-т | 1 |   |
| 58 | Прокладання трубопроводів каналізації зполіетиленових труб діаметром 50 мм |  м | 6 |   |
| 59 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірнихполіетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 90мм |  м | 18 |   |
| 60 | Демонтаж стель з гіпсокартону |  м2 | 3 |   |
| 61 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхоньпідвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистимилистами. |  м2 | 3 |   |
| 62 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином ізклейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 ммпри нанесенні за 3 рази |  м2 | 3 |   |
| 63 | Поліпшене фарбування стель полівінілацетатнимиводоемульсійними сумішами по збірних конструкціях,підготовлених під фарбування |  м2 | 3 |   |
| 64 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднанимбачком |  к-т | 1 |   |
| 65 | Установлення умивальників одиночних з підведеннямхолодної та гарячої води |  к-т | 1 |   |
| 66 | Установлення мийок на одне відділення |  к-т | 1 |   |
| 67 | Установлення змішувачів |  шт | 1 |   |
| 68 | Установлення душових кабін |  к-т | 1 |   |
| 69 | Установлення гарнітури туалетної: дзеркала |  шт | 1 |   |
| 70 | Демонтаж водонагрівачів |  шт | 1 |   |
| 71 | Установлення водонагрівачів ємкісних |  шт | 1 |   |
| 72 | Демонтаж дверей металопластикових |  м2 | 1,353 |   |
| 73 | Установлення дверних коробок в кам'яних стінах |  м2 | 1,353 |   |
| 74 | Установлення дверних полотен внутрішніх |  шт | 1 |   |
| 75 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну |  м3 | 0,1 |   |
| 76 | Монтаж багет |  м | 7 |   |
| 77 | Улаштування перегородок на металевому однорядномукаркасі з обшивкою гіпсокартонними листами абогіпсоволокнистими плитами в один шар без ізоляції ужитлових і громадських будівлях |  м2 | 5,4 |   |
| 78 | Зашивання стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистимилистами |  м2 | 5,4 |   |
|   | Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажніроботи |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| 79 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  кВт | 0,682 |   |
| 80 | Установлення щитків освітлювальних групових |  шт | 1 |   |
| 81 | Установлення реле |  шт | 1 |   |
| 82 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А |  шт | 12 |   |
| 83 | Прокладання проводів при схованій проводці впорожнинах перекриттів і перегородок |  м | 490 |   |
| 84 | Прокладання вініпластових труб, що поставляютьсяпрямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовногопроходу до 25 мм |  м | 35 |   |
| 85 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2до 35 мм2 в труби |  м | 42 |   |
| 86 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  м | 18 |   |
| 87 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, яківстановлюються на підвісах [штангах], кількість ламппонад 2 до 4 шт |  шт | 22 |   |
| 88 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних |  шт | 5 |   |
| 89 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 2-клавішних |  шт | 2 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90 | Установлення штепсельних розеток утопленого типупри схованій проводці |  шт | 56 |   |
| 91 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до5 кг |  шт | 1 |   |
| 92 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  м | 10 |   |
|   |
|   |   |   |   |

*Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, то слід розуміти у значені «або еквівалент»*