***Додаток № 1***

 ***До тендерної документації***

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ****:**

 Кисень медичний газоподібний (ДК 021:2015 24111900-4 Кисень)

**І. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

**1.** Товар має бути належним чином зареєстрований в Україні у передбаченому законодавством порядку та відповідати національним та/або міжнародним стандартам та мати відповідні документи, що підтверджують якість товару.

Якщо **Учасник є виробником** **кисню медичного** то надає у складі тендерної пропозиції документи:

 1. ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного;

 2. реєстраційне посвідчення на кисень медичний газоподібний і реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий з якого виробляється газоподібний завірені виробником;

 3. документ, що підтверджує якість від виробника на лікарський засіб – кисень медичний.

Якщо **Учасник не є виробником кисню медичного**, то надає у складі тендерної пропозиції документи:

 1.ліцензія на оптову торгівлю на кисень медичний рідкий та газоподібний;

 2. ліцензія виробника на виробництво лікарських засобів кисню медичного;

 3. реєстраційне посвідчення на кисень медичний газоподібний і реєстраційне посвідчення на кисень медичний рідкий з якого виробляється газоподібний завірений виробником;

 4. документ, що підтверджує якість від виробника на лікарський засіб – кисень медичний газоподібний.

**2.** Кисень медичний постачається в газифікатор кріогенний холодний, який є власністю Учасника, який надається на відповідальне зберігання і експлуатацію на період користування безкоштовно. В зв'язку з безперервністю процесу постачання медичного кисню, газифікатор кріогенний холодний має бути змонтований згідно з існуючою проектною документацією протягом 3-х робочих днів з моменту підписання договору.

**3**.Ціна за 1 м. куб. кисню медичного, що буде постачатися через газифікатор, вказується на умовах вводу в магістральні трубопроводи киснево-розподільчої станції лікарні з урахуванням всіх затрат. Тиск кисню на вводі від 08 до 14 атмосфер, температура від -20˚ С до +35˚ С. У разі постачання кисню у сталевих балонах, учасник подає пропозицію на умовах вводу в магістральні трубопроводи киснево-розподільчої станції лікарні та бере на себе зобов'язання з урахуванням всіх затрат на транспортування до лікарні, підключення, обслуговування тари, тощо. Тиск кисню на вводі від 8 до 14 атмосфер, температура від -20°C до + 35°C .

***Примітка****:*

\* Підтвердження відповідності технічних характеристик, запропонованого Учасником товару, встановленим в Технічній специфікації (описі предмета закупівлі), викладеній у даному додатку, надається Учасником у формі заповненої таблиці наведеної нижче. Учасник повинен зазначити назву товару, яка вказана у реєстраційних документах та буде зазначатися у специфікації до договору про закупівлю та у видаткових накладних Учасника.

\*\* У разі, якщо у медико-технічних вимогах наявні посилання на конкретні торгові марки чи виробників або патенти, конструкцію або тип товару, вживаються у значенні «або еквівалент».

**ІІ. КІЛЬКІСНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ (опис предмета закупівлі):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Предмет закупівлі відповідно до тендерної документації | Найменування відповідно до пропозиції учасника |
| Предмет закупівлі | Одиниця виміру | Кількість одиниць | Торгова назва запропонованого товару учасником | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | **Кисень медичний газоподібний**. Відповідність вимогам ДСТУ ГОСТ 5583:2009 або ТУ або іншим нормативним документам чинним на території України на даний вид товару. Постачання кисню проводиться з газифікаторів холодних кріогенних. | куб. м. | **30000** |  |  |  |