|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
|  Додаток 2*до тендерної документації**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ*До предмета закупівлі:Капітальний ремонт частини приміщень поліклініки (блоків Б і В) КНП ФМР «Фастівська БЛІЛ» за адресою вул, Льва Толстого,28 м. Фастів Київської області» виконання робіт згідно ПКД (підлога 3-й поверх блок «В» ( за кодом ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація. Специфікація (відомість) робіт  |
| №п/п |  Найменування робіт та витрат  | Одиниця  виміру | Кількість |  |
| Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи Розділ 1. Демонтажні роботи (арк.4) |  |  |  |
| 1. | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток (блок m2"В"3 поверх) | М2 | 286,2 |  |
| 2. | Навантаження сміття вручну | т | 10,8756 |  |
| 3. | Перевезення сміття до 10 км | т | 10,8756 |  |
|  Розділ 2, Підлоги ( 3-й поверх)(арк.З) |
| 4. | Улаштування цементної стяжки "Floor 22" товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 m2 (з урахуванням елементів для влаштування доступності) | М2 | 109 |  |
| 5. | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 100 мм) | М2 | 109 |  |
| 6. | Армування стяжки дротяною сіткою | М2 | 109 |  |
| 7. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із і сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт з нековзкою поверхністю 300х300, АТЕМ 300х300 PIMENTO GR | М2 | 87,3 |  |
| 8. | Улаштування цементної стяжки "Floor 22" товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 (з урахуванням елементів для влаштування доступності) | М2 | 177,2 |  |
| 9. | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до товщ. 100 мм) | М2 | 177,2 |  |
| 10. | Армування стяжки дротяною сіткою | М2 | 177,2 |  |
| 11. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт з нековзкою поверхністю 300х300 ,АТЕМ 300х300 PIMENTO GR | М2 | 130,7 |  |
| 12. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої ,суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт з нековзкою поверхністю 300х300 ,АТЕМ 300х300 PIMENTO GR | М2 | 6,3 |  |
| 13. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до 12 шт (плитки тактильні з конусними рифами (попереджувальна ) ПТО4 полімер -композитна розмір 330х330х30мм  | М2 | 25,047 |  |
| 14. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 m2 понад 7 до шт12шт. (плитки тактильні «полоса» (направляюча) ПТО3 полімер -композитна розмір 330х330х30мм | М2 | 39,204 |  |
| 15. | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | м.п. | 280 |  |

 |