**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник" – 44210000-5 Конструкції та їх частини (Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу)***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ***Швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту модульного типу*** |
| Код ДК 021:2015 | ***44210000-5 Конструкції та їх частини*** |
| Назва товару / послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару / послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | ***44211100-3 - Модульні та переносні споруди*** |
| Кількість поставки товару / Обсяг надання послуг / Обсяг виконання робіт | ***1 шт*** |
| Місце поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***Комунальний заклад «Роздільнянський заклад дошкільної освіти «Ромашка» Роздільнянської міської ради», 67400, Одеська обл., м.Роздільна, вул. Молодіжна, 107а*** |
| Строк поставки товару / надання послуг / виконання робіт | ***до 15.08.2024 р*** |

*Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару з метою виконання Програми Роздільнянської міської територіальної громади з територіальної оборони на 2022–2024 роки та встановлення швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту модульного типу на території закладів освіти Роздільнянської міської ради в межах обсягів кошторисних призначень та відповідних бюджетних асигнувань на 2024 рік відповідно до рішення сесії міської ради від 06.03.2024 року №3740-VІІІ "Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року № 3619-VІІІ „Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади на 2024 рік”..*

|  |
| --- |
| Додаток 1  **Технічна специфікація**  Якість, параметри та виготовлення повинні відповідати ДСТУ 9195:2022 «Швидкоспоруджувані захисні споруди цивільного захисту модульного типу»  Тип – наземна;  Тамбур **-** наявність, не рахується в площу укриття при розрахунку місткості.  Вікна – не передбачено (без вікон);  Місткість: 50 осіб;  Споруда повинна мати примусову вентиляцію внутрішніх приміщень;  Двері - наявність двох виходів, встановлення не менше 2 дверей (металеві), сертифіковані EI60.  Повна гідроізоляція стін та стелі укриття (з використанням водонепроникного тенту з ПВХ/або іншого виду гідроізоляції), гідроізоляція примикань до підлоги – наявність;  Параметри та вимоги до облаштування:   * основне приміщення (обладнане лавками для сидіння (повинні бути окремо стоячі, без закріплення (для можливості переміщення/комбінування), у кількості, необхідній для одночасного перебування 50 осіб, із матеріалів які дозволяють здійснювати їх санітарно-гігієнічну обробку та не містити легкозаймистих матеріалів)), 3-х фазне електроживлення з освітлювальною та розеточною мережами включаючи матеріали (тощо) для повного підключення, розводки (щит розподілу з відповідною кількістю автоматичних вимикачів); * передбачено зону (відокремлену перегородками, тощо) всередині споруди для встановлення біотуалетів, біотуалет в комплекті – 2 шт; * акумуляторна табличка «вихід», в комплекті, з монтажем – 2 шт., електрообігрівач «уфо» - не менше 3 шт, потужність кожного обігрівача повинна бути розрахована на площу обігріву не менше 20 м.кв. (надати паспорт та/або інструкцію з експлуатації, тощо у складі пропозиції); * загальна висота (по внутрішнім замірам, основного приміщення не менше): 2400 мм; * товщина стін не менше – 600 мм; * товщина стелі не менше – 400 мм; * облаштування підлоги/поверхні – залізобетонна плита/плити або моноліт, товщина не менше 140 мм (для залізобетонна плита/плити) / не менше 200 мм (для моноліту) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(зазначає Учасник)* * додатково до складу комплекту входить: вогнегасник – 3 одиниці; аптечка – 1 одиниця; Радіоприймач (Philips TAR2506/12 або еквівалент) – 1 одиниця; шанцевий інструмент – 1 комплект; акумуляторний ліхтарик – 1 одиниця; ємність для питної води 100 л з краником – 1 одиниця.   - утеплення споруди (утеплення зовнішнє (мінеральна (базальтова вата) товщиною 100 мм, щільність не менше 45 кг/м.куб);  - фарбування стін та стелі (внутрішнє); фарбування стін зовнішнє.  Виробник споруди - *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначає Учасник)* |

Постачальник забезпечує виготовлення та монтаж швидкоспоруджуваної модульної споруди для улаштування найпростішого укриття.

Якість товару, що постачається за Договором, повинна відповідати вимогам діючих стандартів та технічних умов, чинних на території України.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі тендерних пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність товару (виробу), що пропонується для улаштування найпростішого укриття таким вимогам:

- ШСЗСЦЗ (швидкоспоруджувана захисна споруда цивільного захисту) модульного типу місткістю понад 50 осіб доцільно проектувати (виготовляти) з кількох блок-модулів. ШСЗСЦЗ модульного типу місткістю до 50 осіб може бути спроектовано (виготовлено) з одного блок-модуля;

- ШСЗСЦЗ модульного типу повної заводської готовності, а також окремі конструкції (блок-модулі) ШСЗСЦЗ модульного типу проектують так, щоб з повністю змонтованої (складеної) чи побудованої ЗСЦЗ було забезпечено не менше ніж два окремі виходи назовні;

- Виходи назовні обладнуються сертифікованими протипожежними дверима (EI60);

Крім того учасники у складі пропозиції надають:

1. Заповнений та підписаний Додаток 1 «Технічна специфікація»;
2. Гарантійний лист щодо підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик товару, план-схема/креслення з фізичними параметрами виробу, з відображенням складових елементів, приміщень, товщини стін, стелі, тощо виробу.
3. Сертифікат на систему екологічного управління стосовно виготовлення виробів із бетону, вимогам ISO 14001:2015. виробника\*.
4. Сертифікат системи управління якістю ISO 9001:2018 Системи управління якістю стосовно виготовлення виробів із бетону, на виробника\*.
5. Сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці стосовно виготовлення виробів із бетону, вимогам ДСТУ ISO 45001:2019 Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування;
6. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні. Всі витрати, пов’язані із заміною товару несе Постачальник.
7. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування та інших витрат, визначених законодавством.
8. Учасник гарантує, що товар є таким, що не мають негативного впливу на навколишнє довкілля та передбачає застосування необхідних заходів із захисту довкілля, тобто учасник гарантує, що технічні, якісні характеристики предмета закупівлі відповідають встановленим законодавством нормам.
9. Надати порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника.
10. Учасник зобов’язується протягом гарантійного строку усувати за власний рахунок недоліки Товару, що перешкоджають його нормальному використанню, шляхом заміни чи ремонту комплектуючого Товару або окремої складової частини.
11. Витрати за доставку та монтаж товару здійснюються за рахунок Учасника (Постачальника) (надати гарантійний лист).

До ціни пропозиції включаються наступні витрати:

* податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством;
* вартість повного комплекту, доставки та монтажу;
* земляні роботи (для виконання монтажу споруди);
* інші витрати, передбачені для товару даного виду згідно з чинним законодавством та умовами тендерної документації.

\*Якщо учасник не є виробником товару (споруди), в складі пропозиції надаються документи, що підтверджують договірні відносини з виробником або дистриб’ютором (в такому випадку також надаються документи, що підтверджують повноваження дистриб’ютора), а також лист від виробника, адресований Замовнику, з посиланням на номер оголошення процедури закупівлі, з гарантією можливості поставки товару у визначені терміни та умови оголошення.

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами,– вважати кожне таке посилання таким, що містить вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

*У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».*

*Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією, в тому числі технічною специфікацією.*

*У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на ДСТУ/ГОСТ/ТУ, якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірша ніж в зазначеному ДСТУ/ГОСТ/ТУ.*