**Додаток №3**

**До тендерної документації**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменуванняпродукції | ДСТУ, ГОСТ, ТУ | Код ДК 021:2015 | Од.вим. | К-сть | Вимоги |
| 1 | Твердопаливний опалювальний котел тривалого горіння (98 кВт) | ДСТУ 2326-96 (ГОСТ 20548-93) пп. 3.1, 3.5-3.7, 4.3, 4.6-4,9, 4.11-4.14;ГОСТ 10617-83пп. 2.1, 2.14-2.20, 2.22;ДСТУ EN 60204-1:2014 р. 4, 5, 6, 7, 8, 12.4, 13, 14, 15.2, 15.4, 17.1, 17.2, 17.5, 18.1, 19.2-19.4 | 44620000-2 | шт | 2 | Відповідність ДСТУ (ГОСТ), ДСТУ EN.1.Котел стальний, сталевий теплообмінник.2.Товщина металу топки не менше 8,00мм, марка сталі 09Г2С.3.Розрахунковий ККД не менше 82% (може збільшуватись за рахунок якості палива до 89%)4. Водна ємність котла – не менше 395 л5. Об’єм топки – 320 дм36. Споживання електроенергії – не більше 160 кВт7.Основне паливо – вугілля кам’яне 8.Можливість роботи котла на різних видах палива (дрова, брикети) та на низькокалорійному паливі (деревні відходи, тирсові та торф’яні брикети, торф).9.Тривалість горіння палива при одному завантаженні 8-12 годин.10.Можливість точного регулювання котла, як в ручному, так і в автоматичному режимі з алгоритмом PID.11.Можливість автоматично підтримувати температуру теплоносія від 30\*С до 85\*С.12.Захист котла від прогоряння (колосники виконані з чавунну, можливість комплектування водо охолоджуючими дверцятами).13.Горизонтальний теплообмінник з можливістю очистки теплообмінника під час роботи, без зупинки котла.14. Пусконалагоджувальний запуск від виробника чи представника.15. Комплектність котла – котел у зборі, блок автоматики управління, вентилятор подачі повітря, керівництво по експлуатації, паспорт котла. |
| 2 | Твердопаливний опалювальний котел тривалого горіння (95 кВт) | ДСТУ 2326-96 (ГОСТ 20548-93) пп. 3.1, 3.5-3.7, 4.3, 4.6-4,9, 4.11-4.14;ГОСТ 10617-83пп. 2.1, 2.14-2.20, 2.22;ДСТУ EN 60204-1:2014 р. 4, 5, 6, 7, 8, 12.4, 13, 14, 15.2, 15.4, 17.1, 17.2, 17.5, 18.1, 19.2-19.4 | 44620000-2 | шт | 1 | Відповідність ДСТУ (ГОСТ), ДСТУ EN.1.Котел стальний, сталевий теплообмінник.2.Товщина металу топки не менше 8,00мм, марка сталі 09Г2С.3.Розрахунковий ККД не менше 80% (може збільшуватись за рахунок якості палива)4. Водна ємність котла – не менше 385 л5. Об’єм топки – 300 дм36. Споживання електроенергії – не більше 160 кВт7.Основне паливо – вугілля кам’яне 8.Можливість роботи котла на різних видах палива (дрова, брикети) та на низькокалорійному паливі (деревні відходи, тирсові та торф’яні брикети, торф).9.Тривалість горіння палива при одному завантаженні 8-12 годин.10.Можливість точного регулювання котла, як в ручному, так і в автоматичному режимі з алгоритмом PID.11.Можливість автоматично підтримувати температуру теплоносія від 30\*С до 85\*С.12.Захист котла від прогоряння (колосники виконані з чавунну, можливість комплектування водо охолоджуючими дверцятами).13.Горизонтальний теплообмінник з можливістю очистки теплообмінника під час роботи, без зупинки котла.14. Пусконалагоджувальний запуск від виробника чи представника.15. Комплектність котла – котел у зборі, блок автоматики управління, вентилятор подачі повітря, керівництво по експлуатації, паспорт котла. |

**Технічні вимоги та умови до предмету закупівлі (Товару):**

1. Запропонований Учасником товар за своїми властивостями повинен відповідати наступним вимогам:

- товар повинен бути зареєстрований в Україні та/або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства;

- запропонований Учасником товар, повинен відповідати технічним вимогам згідно Додатку 3 цієї Документації.

- товар має бути новим, якісним, упакованим (упаковка товару повинна бути не пошкоджена), на упаковці зазначається: назва товару, логотип фірми-виробника, країна виробника, розмір, серія, умови зберігання, термін придатності, інструкція із застосування;

- товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені;

- рік виготовлення – 2022 р;

- цикл роботи котлів – круглорічно

2. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 36 місяців, з дня підписання акту введення в експлуатацію Товару. Товар повинен бути новим та таким, що не був у використанні. На підтвердження Учасник повинен надати оригінал листа в якому він повинен зазначити гарантійний термін (строк) експлуатації, запропонованого ним товару та відповідність іншим вимогам зазначеним в даному пункті.

 3. Ціни за одиницю товару запропоновані учасником повинні формуватись, згідно норм чинного законодавства. Вартість одиниці товару з включенням ПДВ, держмита, інших загальнообов’язкових платежів та витрат, пов’язаних з поставкою та розвантаженням товару Замовнику.

4. Учасник бере на себе зобов’язання та усі витрати та ризики, щодо доставки та розвантаження Товару Замовнику.

 5. У складі тендерної пропозиції Учасник має надати скан-копії наступних документів:

- інструкцію для застосування розроблену та затверджену Виробником, викладену українською мовою і затверджену належним чином.

- Сертифікат експертизи типу та декларація про відповідність технічним регламентам товару, що пропонується.

- Лист який містить інформацію про підприємство-виробника товару та статус Учасника(Виробник/дилер/дистриб’ютор).

- У випадку, якщо Учасник не є виробником товару – авторизаційний лист від виробника товару з посиланням на ідентифікатор закупівлі та підтвердженням можливості поставки товару, що пропонується.

Даний додаток № 3 обов’язково подається Учасником у складі тендерної пропозиції.

**У кожному випадку де у тексті даної Специфікації згадуються посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника мається на увазі, що Замовник зазначає після кожної такої характеристики вираз "або еквівалент".**

**Замовник не вчиняє та зобов’язується не вчиняти будь-яких дій, що обмежують конкуренцію, не здійснює дискримінацію учасників та не обмежує їх у поданні в пропозиції еквівалентних товарів, якщо такі товари є аналогічні по своїм технічним та якісним характеристикам і можуть бути використані Замовником у своїй діяльності.**

**Якщо Учасник подає товар, що є еквівалентом він зобов’язаний подати у складі своєї пропозиції порівняльну таблицю в розрізі усіх технічних характеристик зазначених у Технічному завданні, та лист-пояснення про відповідність запропонованого Учасником товару вимогам закупівлі.**

**Невідповідність даних зазначених учасником з наданими документами є підставою для відхилення тендерної пропозиції.**