**Додаток № 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

«Послуги із заправки картриджів» за кодом ДК 021:2015 –50310000-1 «Технічне обслуговування і ремонт офісної техніки»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Марка картриджа | Тип картриджа | Кількість (шт.) |
| 1 | CANON EP-22 | лазерний | 10 |
| 2 | CANON EP 27 | лазерний | 10 |
| 3 | CANON 133 | лазерний | 30 |
| 4 | CANON 703 | лазерний | 35 |
| 5 | CANON 712 | лазерний | 50 |
| 6 | CANON 719 | лазерний | 10 |
| 7 | CANON 725 | лазерний | 190 |
| 8 | CANON 737 | лазерний | 80 |
| 9 | CANON 1120 | лазерний | 10 |
| 10 | CANON 2900 | лазерний | 22 |
| 11 | HP 05А | лазерний | 20 |
| 12 | HP 15A | лазерний | 18 |
| 13 | HP DJ 21b | струменевий | 10 |
| 14 | HP 59A + чіп | лазерний | 100 |
| 15 | HP 78A | лазерний | 40 |
| 16 | HP 83A | лазерний | 22 |
| 17 | HP 85A | лазерний | 60 |
| 18 | OKI MB 472 + чіп | лазерний | 15 |
| 19 | XEROX 1710 | лазерний | 10 |
| 20 | XEROX 3250 | лазерний | 12 |
| 21 | XEROX 3550 + чіп | лазерний | 12 |
| РАЗОМ | 766 |

**Для забезпечення виключно якісних послуг із заправки картриджів** до копіювально-множувальної техніки, друкарок та принтерів учасник тендерної пропозиції подає:

 **1.** Дійсний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на наступні витратні матеріали: фото барабан, очищувальні леза, дозуючі леза, магнітні вали, вали первинного заряду.

 У разі якщо Учасник не є заявником експертизи у наданому (наданих) висновку(ах)державної санітарно-епідеміологічної експертизи, то у складі своєї тендерної пропозиції, йому необхідно надати: сертифікат дилера, або дилерський договір, або договір поставки, або авторизаційний лист, або лист про представництво від заявника експертизи, що підтверджує взаємовідносини Учасника з заявником експертизи.

 2.Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції дійсні сертифікати на системи управління якості ISO 9001:2015, екологічного управління ISO 14001:2015, управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001, виданих Учаснику органом, що акредитований Національним агентством з акредитації.

 3. У разі якщо Учасник не є виробником (або імпортером) витратних матеріалів (фото циліндрів, очищувальних та дозуючих лез, валів магнітних та первинного заряду, чипів картриджів), необхідно додатково надати у складі своєї пропозиції оригінал листа авторизації Учасника, в якому буде зазначено, що учасник є авторизованим партнером або офіційним представником виробника (або імпортера)). Даний лист повинен бути адресованим Замовнику торгів та містити ідентифікатор закупівлі та назву предмета закупівлі.;

 4.Регенерація (відновлення) картриджа включає в себе:

 4.1.розбірку, чистку (очищення всіх бункерів картриджу), заміну фото барабану та ракеля, леза дозування та чистящого леза, ущільнювачів магнітного валу і роликів;

 4.2.очищення всіх деталей картриджа сервісним порохотягом;

 4.3.зняття залишкового заряду;

 4.4.змащування пари «фото барабан-ракель»;

 4.5.заправка новим тонером (із дотриманням вагових норм виробника картриджу), складання та тестування;

 4.6.заміни (при потребі) контрольного чипа.

5.Заправка картриджа складається з:

 5.1.розборку картриджа;

 5.2.очищення бункера від відпрацьованого тонеру;

 5.3.очищення світлочутливого барабану від спеченого тонеру;

 5.4.очищення ролику і магнітного валу від паперового пилу і залишків тонеру на металевому ракелі, і перевірки цілісності його пластикової вставки;

 5.5.очищення шестерень;

 5.6.заповнення новим порошком тонеру;

 5.7.збірки картриджа;

 5.8.перевірки цілісності електричних контактів;

 5.9.друку тестової сторінки;

 5.10.нанесення спеціального маркування з датою заправки на картриджі;

 5.11.наклеювання гарантійних пломб на бокових кришках картриджів (за погодженням);

 5.12.заміни контрольного чипа (за потреби).

 Окрім того, у вартість послуг входить вартість витратних матеріалів: тонерів, змінних запасних частин, мастил, полірувальних паст тощо.

Заправка картриджів або регенерація (відновлення) працездатності картриджів здійснюється протягом не більше 24 годин з моменту передачі картриджів (засобів друку) Замовником Виконавцю на склад Виконавця.