**Додаток 11**

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на надання послуг по об’єкту

|  |
| --- |
| ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи - "Поточний ремонт Римачівського ліцею Вишнівської сільської ради із влаштуванням елементів інклюзивності для початку навчального року" |
|  |
|  | 1. **Влаштування пандуса**
 |  |  |
| № | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Виготовлення металевих конструкцій пандуса | т | 0,16 |
| 2 | Круги армовані абразивні зачисні | шт | 5 |
| 3 | Монтаж металоконструкцій пандуса | т | 0,16 |
| 4 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,054 |
| 5 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | 100м2 | 0,054 |
|  |  |  |  |  |  |

**2. Інклюзивність**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 6 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | 100шт | 0,01 |
| 7 | При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | 100шт | 0,01 |
| 8 | Знак дорожній | шт | 2 |
| 9 | Стійка металева | шт | 1 |
| 10 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну по трафарету, тип лінії 1.30 | 10м2 | 3,3 |
| 11 | Улаштування покриття із тактильної поліуретанової плитки | 100м2 | 0,0828 |
| 12 | Плитка тактильна поліуретанова самоклеюча | шт | 100 |
| 13 | Клей | кг | 37,26 |
| 14 | Улаштування тактильної накладки на сходинку | 100м | 0,08 |
| 15 | Тактильна накладка на сходинку самоклеюча | м | 8 |
| 16 | Розчинник | л | 1 |
| 17 | Установлення інформаційних табличок | 10 шт | 1,1 |
| 18 | Табличка інформаційна | шт | 11 |
| 19 | Установлення інформаційних направляючих на стінах | 100м | 0,63 |
| 20 | Інформаційні направляючі | м | 66,15 |
| 21 | Дюбелі | шт | 170 |

1. **Прорізи**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 22 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | 100шт | 0,01 |
| 23 | Знімання дверних полотен | 100 м2 | 0,0185 |
| 24 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 | 0,008 |
| 25 | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | 1 м3 | 0,2 |
| 26 | Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами МП-75 | 100 м2 | 0,01 |
| 27 | Облицювання поверхонь відкосів керамічними плитками на розчинні із сухої клеючої суміші, число плиток в 1м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 | 0,008 |
| 28 | Шпаклювання відкосів шпаклівкою | 100 м2 | 0,002 |
| 29 | Додавати на 1мм зміни товщини шпаклювання відкосів | 100 м2 | 0,004 |
| 30 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | 100 м2 | 0,002 |
| 31 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100 м2 | 0,0217 |

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.

Обсяги робіт\* (У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів, джерело його походження або виробника – слід читати як «або еквівалент»)

Учасник повинен виконувати роботи, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених КНУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству, про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

Учасник повинен виконати роботи, якість яких відповідає умовам чинного законодавства, нормативно-правовим актам з питань дотримання вимог санітарних норм та охорони навколишнього природного середовища (захисту довкілля). Виконання робіт повинно передбачати необхідність застосування заходів із захисту довкілля, про що Учасник надає відповідний лист-гарантію з описом відповідних заходів. Також, Учасник в складі пропозиції надає копію діючого в поточному році договору про вивезення та захоронення габаритних відходів.

Інформація про відповідність запропонованої пропозиції технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі «Технічному завданню» до цієї тендерної документації, повинна бути підтверджена наступними документами:

- договірна ціна;

- локальні кошториси (мають бути складені відповідно до технічного завдання з урахуванням будівельного технологічного процесу);

- підсумкова відомість ресурсів;

- розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів ;

- розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису;

- розрахунок прибутку та адміністративних витрат відповідно до вимог КНУ;

- підтверджуючі розрахунки за статями витрат договірної ціни відповідно до Правил визначення вартості будівництва КНУ, прийнятих наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України;

- розрахунок кошторисної заробітної плати проведений у відповідності до Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 № 281 (із змінами) на підставі даних учасника у 2022році .

Ненадання Переможцем протягом десяти робочих днів договірної ціни (з розрахунками), що сформована за результатами аукціону, є відмовою Переможця від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації.

Тендерна пропозиція, що не відповідає необхідним технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі «Технічному завданню», викладеному у Додатку 11 до цієї тендерної документації, буде відхилена як така, що не відповідає вимогам тендерної документації.

Клас наслідку (відповідальності ) об'єктів СС2.