**Продовження Додатку № 2 до Тендерної документації**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | |
|  | | | |  | | | |
| Поточний ремонт фасаду пам’ятки архітектури та містобудування місцевого значення - будівлі Літера Б1  (інвентарний номер 10311008) Навчального корпусу № 3 Державного закладу «Південноукраїнський  національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» за адресою: м. Одеса, вул.  Старопортофранківська, 2/4 | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| №  п/п | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт  фасаду пам’ятки архітектури та містобудування  місцевого значення - будівлі Літера Б1 (інвентарний  номер 10311008) Навчального корпусу № 3 Державного  закладу «Південноукраїнський національний  педагогічний університет імені К.Д. Ушинського» за  адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, 2/4 | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
|  | Роздiл 1. Вікна | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 1 | Знімання засклених віконних рам | | м2 | 17,11 |  | |
| 2 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 7 |  | |
| 3 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | | м2 | 0,65 |  | |
| 4 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею  до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і  громадських будівель | | м2 | 16,46 |  | |
| 5 | Улаштування підвіконних зливів | | м | 9,8 |  | |
| 6 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних  будівлях | | м2 | 3,476 |  | |
| 7 | Установлення пластикових підвіконних дошок | | м | 8,69 |  | |
| 8 | Монтаж грат віконних | | т | 0,05 |  | |
|  | Роздiл 2. Двері | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 9 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з  відбиванням штукатурки в укосах | | шт | 1 |  | |
| 10 | Знімання наличників | | м | 10,2 |  | |
| 11 | Знімання дверних полотен | | м2 | 1,97 |  | |
| 12 | Установлення металевих дверних коробок із  навішуванням дверних полотен | | м2 | 1,97 |  | |
|  | Роздiл 3. Укоси | |  |  |  | |
|  |  | |  |  |  | |
| 13 | Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм | | м2 | 2,22 |  | |
| 14 | Улаштування основи під штукатурку з малярної сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | | м2 | 11,09 |  | |
| 15 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | | м2 | 11,09 |  | |
| 16 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних  розчинів, склад 1:1:6 | | м3 | 0,49 |  | |
| 17 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | | м2 | 11,09 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати  (товщ. 2 мм) | м2 | 11,09 |  |
| 19 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування  перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 11,09 |  |
| 20 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні.Укосів | м2 | 11,09 |  |
| 21 | Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм | м2 | 7,49 |  |
| 22 | Грунтування поверхонь стін грибкопроникною грунтовкою | м2 | 7,49 |  |
| 23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 7,49 |  |
| 24 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних  розчинів, склад 1:1:6 | м3 | 0,33 |  |
| 25 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 37,44 |  |
| 26 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 44,93 |  |
| 27 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами укосів по збірних  конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 44,93 |  |
|  | Роздiл 4. Пілястри - 58 м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 28 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів,  колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1  м2 | м2 | 11,6 |  |
| 29 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 11,6 |  |
| 30 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних  розчинів, склад 1:1:6 | м3 | 0,51 |  |
| 31 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 11,6 |  |
| 32 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати  (товщ. 2 мм) | м2 | 11,6 |  |
| 33 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування  перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 11,6 |  |
| 34 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні.Пілястр. | м2 | 11,6 |  |
|  | Роздiл 5. Карниз 53,37 м |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 35 | Установлення гіпсових погонних деталей  орнаментованих, плоских, випуклих, рельєфних,  простого або складного малюнка [порізки, пояса, фризи,  каплі тощо] висотою до 750 мм | м | 1,5 |  |
| 36 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стовпів,  колон та пілястр, площа відбивання в одному місці до 1  м2 | м2 | 13,88 |  |
| 37 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних  укосів по бетону та каменю | м2 | 13,88 |  |
| 38 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних  розчинів, склад 1:1:6 | м3 | 0,61 |  |
| 39 | Установлення фасадного кутика | м | 53,37 |  |
| 40 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 34,69 |  |
| 41 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати  (товщ. 2 мм) | м2 | 34,69 |  |
| 42 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування  перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 34,69 |  |
| 43 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні. Карниз | м2 | 34,69 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 6. Стіни |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 44 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 34,89 |  |
| 45 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином  по каменю стін фасадів | м2 | 74,89 |  |
| 46 | Улаштування основи під штукатурку з малярної сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 257,71 |  |
| 47 | Установлення фасадного кутика | м | 165 |  |
| 48 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 257,71 |  |
| 49 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати  (товщ. 2 мм) | м2 | 257,71 |  |
| 50 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування  перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 257,71 |  |
| 51 | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з  риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 257,71 |  |
|  | Роздiл 7. Приямок |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 52 | Улаштування основи під штукатурку з малярної сітки по  цегляних та бетонних поверхнях | м2 | 10,8 |  |
| 53 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель,  площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 5,8 |  |
| 54 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі  цементно-вапняним або цементним розчином по  каменю та бетону | м2 | 10,8 |  |
| 55 | Готування важких опоряджувальних цементно-вапняних  розчинів, склад 1:1:6 | м3 | 0,48 |  |
| 56 | Установлення фасадного кутика | м | 27 |  |
| 57 | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим  розчином | м2 | 10,8 |  |
| 58 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу  товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 10,8 |  |
| 59 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу, на  кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати  (товщ. 2 мм) | м2 | 10,8 |  |
| 60 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування  перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 10,8 |  |
| 61 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях,  підготовлених під фарбування | м2 | 10,8 |  |
|  | Роздiл 8. Вхідна група |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 62 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 5,45 |  |
| 63 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 5,45 |  |
| 64 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати або виключати до 50 мм | м2 | 5,45 |  |
| 65 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка  150 | м3 | 0,28 |  |
| 66 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із  сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до  12 шт | м2 | 5,45 |  |
| 67 | Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю | м | 8,1 |  |
|  | Роздiл 9. Козирьки |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 68 | Виготовлення металевих конструкцій козирка | т | 0,1 |  |
| 69 | (Демонтаж) Улаштування покриття козирка з профлиста | м2 | 3,52 |  |
| 70 | Монтаж металевих конструкцій козирка | т | 0,1 |  |
| 71 | Улаштування покриття козирка з профлиста | м2 | 9,32 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 72 | Очищення металевих конструкцій від корозії  металевими щітками | м2 | 7,04 |  | |
| 73 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 7,04 |  | |
| 74 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше  50 мм емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 7,04 |  | |
|  | Роздiл 10. Інші роботи |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |
| 75 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих  трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань  до 16 м | м2 | 89,42 |  | |
| 76 | Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм полотном  скловолокнистим, товщина ізоляційного шару 40 мм | м | 23 |  | |
| 77 | Очищення металевих конструкцій від корозії  металевими щітками (труба каналізаційна) | м2 | 1,29 |  | |
| 78 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз  ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1,29 |  | |
| 79 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше  50 мм емаллю ПФ-115 за 2 рази | м2 | 1,29 |  | |
| 80 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 2 |  | |
| 81 | Монтаж ліхтаря домового | шт | 2 |  | |
| 82 | Заміна вимикачів герметичних та напівгерметичних | шт | 1 |  | |
| 83 | Навантаження сміття вручну | т | 3,67 |  | |
| 84 | Перевезення сміття до 30 км | т | 3,67 |  | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | | Шифр ресурсу | | | Найменування | | | Одиниця  виміру | | | Кількість | | | Поточна  ціна за  одиницю,  грн. | | | у тому числі: | | | | | | | | | Обґрунтування  ціни | | | |
| відпускна  ціна, грн. | | | транс-  портна  складова,  грн. | | | заготі-  вельно-  складські  витрати,  грн. | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | всього, грн. | | | всього, грн. | | | всього, грн. | | | всього, грн. | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6/7 | | | 8/9 | | | 10/11 | | | 12/13 | | | 14 | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | | **III. Будівельні матеріали, вироби і**  **комплекти** | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 14 | | | +С1113-21/1 | | | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | | | т | | | 0,0007497 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 15 | | | +С111-1624-2 | | | Ґрунтовка глибокого проникнення | | | л | | | 58,64471 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 16 | | | +С113-2443/1 | | | Ізоляція для труб | | | м | | | 23,69 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 17 | | | С111-1848 | | | Болти будівельні з гайками та шайбами | | | т | | | 0,0007 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 18 | | | +С123-26/1 | | | Вікна металопластові | | | м2 | | | 17,11 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
| 19 | | | +С111-253 | | | Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1 | | | т | | | 0,3388 | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 20 | | +С1547-6/1 | | Вимикач | | шт | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 21 | | +С111-219 | | Гіпсові в'яжучі Г-3 | | т | | 0,6996 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | &С111-1849-  ИНБ/2 | | Гвинти самонарізні по металу | | шт | | 139,00007 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 23 | | +С188888-21/1 | | Герметик поліуретановий (колбаска) | | шт | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 24 | | +С1632-102-1 | | Герметик силіконовий водостійкий | | кг | | 2,5795 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 25 | | &С111-1755-  Н1 | | Грати металеві на вікна | | м2 | | 7,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 26 | | &С121-251-Н | | Двері металеві | | шт | | 1 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | С123-521 | | Дерев'яні деталі риштувань | | м3 | | 0,006707 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 28 | | +С1555-379/1 | | Диск відрізний 230 мм | | шт | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 29 | | С123-382/1 | | Дошки підвіконні | | м | | 8,8638 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 30 | | С111-1608 | | Дрантя | | кг | | 0,87602 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 31 | | &С111-98-  ИНБ1 | | Дюбель -шуруп 10х100 | | шт | | 88,5375 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 32 | | +С188888-4/1 | | Дюбель анкерний 120х8 мм | | шт | | 48 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 33 | | +С111-1513 | | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | | т | | 0,002345 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 34 | | +С1113-246/1 | | Емаль антикорозійна ПФ-115 | | т | | 0,0020351 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 35 | | &С1428-  11866-Н | | Карнизи гіпсові декоративні | | м | | 1,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 36 | | &С1600-28-1 | | Клей для приклеювання гіпсокартону Knauf  Knauf PERLFIX | | кг | | 187,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 37 | | +С111-2000-  1/1 | | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit  СМ 117 | | кг | | 28,34 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 38 | | +С111-2001-  1/2 | | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 | | кг | | 2,4743 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 39 | | +С111-1628/1 | | Кутики алюмінієві | | м | | 8,505 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 40 | | +С111-1844-  1/2 | | Кутики штукатурні металеві оцинковані  перфоровані | | м | | 43 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 41 | | +С111-741/1 | | Листи гіпсокартонні для перегородок,  товщина 12,5 мм | | м2 | | 39,312 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 42 | | &С126-1290-  1/1 | | Металопрофільні листи для покрівлі | | м2 | | 10,72 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 43 | | &С111-234-П-  ИНБ-1 | | Піна монтажна | | л | | 10,87997 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 44 | | +С1421-9552 | | Пісок природний, збагачений | | м3 | | 2,9868 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 45 | | +С111-1604 | | Папір шліфувальний | | м2 | | 6,61979 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 46 | | &С126-1300-1-  1 | | Планка примикання | | м | | 7,2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 47 | | +С111-283/5 | | Плитки керамічні для підлог 300х300мм | | м2 | | 5,559 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 48 | | С1546-66 | | Пропан-бутан технічний | | м3 | | 0,0165 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 49 | | +С111-1784/3 | | Сітка скловолоконна | | м2 | | 307,56 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 50 | | +С1547-7/2 | | Світильник з крипленням | | шт | | 2 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 51 | | С111-1843 | | Сталеві деталі риштувань | | т | | 0,0321912 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 52 | | +С111-2015-  3/4 | | Суміш полімерцементна фасадна | | кг | | 449,34 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 53 | | +С111-964/1 | | Труба профільна 40х20х2 мм | | т | | 0,103 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 54 | | +С111-341/1 | | Фарба фасадна | | т | | 0,1197342 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 55 | | +С111-1626-  1/1 | | Фарба фасадна | | кг | | 37,8057 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 56 | | +С111-1844-  1/1 | | Фасадний кутик 10х10 | | м | | 257,6385 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 57 | | +С1545-550/1 | | Хомут | | шт | | 46 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 58 | | +С113-2085/1 | | Хрестики пластмасові | | шт | | 39,349 | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 59 | | +С111-1853-3 | | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | | т | | 0,0017884 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 60 | | +С111-1323 | | Шлакопортландцемент  загальнобудівельного та спеціального  призначення, марка 300 | | т | | 0,49368 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 61 | | +С111-1324/3 | | Шлакопортландцемент  загальнобудівельного та спеціального  призначення, марка 400 | | т | | 0,11648 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 62 | | +С1555-101 | | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | | кг | | 1393,42 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 63 | | +С123-514-У/3 | | Щити настилу | | м2 | | 2,05666 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 64 | | &С123-526-  ИНБ4/3 | | віконні зливи | | м | | 10,1626 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Енергоносiї машин, врахованих в складi  загальновиробничих витрат | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 65 | | С1999-9001 | | Електроенергія | | кВт-год | | 1,5693 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Разом по розділу III** | | **грн.** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Підсумкові витрати енергоносіїв**  **для усіх машин** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | Електроенергія | | кВт-год | | 1,569 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | | **Довідкові дані** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6/7 | | 8/9 | | 10/11 | | 12/13 | | 14 | |
|  | |  | | Будівельне сміття | | т | | 3,6740142 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |