***Додаток 3***

*до тендерної документації*

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

згідно предмету закупівлі:

***"Капітальний ремонт приміщень санвузлів в поліклінічному відділенні №1 КНП «Лозівське територіальне медичне об`єднання» Лозівської міської ради Харківської області за адресою: 64604, Харківська область, м. Лозова, мікрорайон 4, будинок 25" (Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація).***

**Клас наслідків (відповідальності) – СС1**

**Обсяги робіт:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № лк | Найменування робiт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 3 | 4 | 5 |
|  | Поточний ремонт санвузла на другому поверсі (великий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0692 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0692 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) | 100 м плінтусів | 0,1663 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2756 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,2272 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,288 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,03 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0367 |
| 9 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | 100м трубопроводу | 0,0295 |
| 10 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 11 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 12 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,02 |
| 13 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,0885 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,0298 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,01441 |
| 16 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,01 |
| 17 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,2 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 |
| 19 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,03 |
| 20 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2,37 |
| 21 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 2,37 |
|  | Дверi |  |  |
| 22 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,042 |
| 23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0141 |
| 24 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0006063 |
| 25 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0141 |
| 26 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,141 |
|  | Вiкна |  |  |
| 27 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100 м2 поверхні опорядження | 0,01064 |
| 28 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100 м2 поверхні облицювання | 0,01064 |
| 29 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,053 |
| 30 | Універсальний клей універсальний клей Knauf Perlfix клей для гипсокартона | кг | 3,75 |
|  | Стiни |  |  |
| 31 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,4598 |
| 32 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,4598 |
| 33 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,4084 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 34 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,067 |
| 35 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,067 |
| 36 | Декоративна вставка | м | 18,186 |
| 37 | Стартова полоса | м | 18,186 |
| 38 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,067 |
|  | Підлоги |  |  |
| 39 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0583 |
| 40 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00118932 |
| 41 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0583 |
| 42 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00178398 |
| 43 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0583 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 44 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,2 |
| 45 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 46 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,106 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 4,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 8,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
| 52 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 10,6 |
| 53 | Хрестовина дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
|  | Опалення |  |  |
| 54 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100м трубопроводу | 0,03 |
| 55 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 3,0 |
| 56 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 32х25 мм | шт | 2,0 |
| 57 | Арматура муфтова дм 32 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 3,0 |
| 58 | Перехiд ПЕ/сталь дiам. 32 мм | шт | 2,0 |
| 59 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,041 |
| 60 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 4,1 |
| 61 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
| 62 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт радіаторів | 0,0085 |
| 63 | Радіатори сталеви | секц | 5,0 |
| 64 | Установлення кранів діаметром 25 мм | 1 кран | 1,0 |
| 65 | Кран Маевського (1,0)\*1,0 | комплект | 1,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 66 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,024 |
| 67 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 68 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,053 |
| 69 | Хрестовина каналiзацiйна 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110/110/50 мм | шт | 1,0 |
| 70 | Муфта до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 2,0 |
| 71 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 1,0 |
| 72 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110х110 мм | шт | 1,0 |
| 73 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 74 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,03 |
| 75 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,04 |
| 76 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 4,0 |
| 77 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,2745 |
| 78 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 79 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 16,85 |
| 80 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 10,6 |
| 81 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
| 82 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на другому поверсі (малий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) (9.32-0.6)/100 | 100 м плінтусів | 0,0872 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,1853 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,153 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,184 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,02 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0242 |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,0462 |
| 10 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м трубопроводу | 0,025 |
| 11 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 12 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 13 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,01 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,04 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,00452 |
| 16 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,1 |
| 17 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,02 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,01 |
| 19 | Розбирання монолітних залізобетонних перегородок | м3 | 0,61 |
| 20 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | 1 м2 повітроводів | 3,77 |
| 21 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,67 |
| 22 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 1,67 |
|  | Дверi |  |  |
| 23 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,014 |
| 24 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0027 |
| 25 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0001161 |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0027 |
| 27 | Установлення кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,027 |
|  | Стiни |  |  |
| 28 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,2629 |
| 29 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,2629 |
| 30 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2303 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 31 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,047 |
| 32 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,047 |
| 33 | Декоративна вставка | м | 9,32 |
| 34 | Стартова полоса | м | 9,32 |
| 35 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,047 |
|  | Підлоги |  |  |
| 36 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 37 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,000906 |
| 38 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 39 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00181152 |
| 40 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0444 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 41 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,1 |
| 42 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 43 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
| 44 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,1 |
| 45 | Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0,2 м2 | 1 виріб | 1,0 |
| 46 | Грати вентиляційні 300х300 мм | шт | 1,0 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,081 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 5,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 7,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 4,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 52 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,021 |
| 53 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 54 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,007 |
| 55 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2,0 |
| 56 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 57 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |
| 58 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,02 |
| 59 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 2,0 |
| 60 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,204 |
| 61 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 62 | Провід 3\*2,5 ВВ нг | м | 9,0 |
| 63 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 5,9 |
| 64 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 5,5 |
| 65 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 66 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
| 67 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 16 А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на третьому поверсі (великий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0692 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0692 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) | 100 м плінтусів | 0,1663 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2756 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,2272 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,288 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,03 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0367 |
| 9 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | 100м трубопроводу | 0,0295 |
| 10 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 11 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 12 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,02 |
| 13 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,0885 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,0298 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,01441 |
| 16 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,01 |
| 17 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,2 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 |
| 19 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,03 |
| 20 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2,37 |
| 21 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 2,37 |
|  | Дверi |  |  |
| 22 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,042 |
| 23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0141 |
| 24 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0006063 |
| 25 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0141 |
| 26 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,141 |
|  | Вiкна |  |  |
| 27 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100 м2 поверхні опорядження | 0,01064 |
| 28 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100 м2 поверхні облицювання | 0,01064 |
| 29 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,053 |
| 30 | Універсальний клей універсальний клей Knauf Perlfix клей для гипсокартона | кг | 3,75 |
|  | Стiни |  |  |
| 31 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,4598 |
| 32 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,4598 |
| 33 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,4084 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 34 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,067 |
| 35 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,067 |
| 36 | Декоративна вставка | м | 18,186 |
| 37 | Стартова полоса | м | 18,186 |
| 38 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,067 |
|  | Підлоги |  |  |
| 39 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0583 |
| 40 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00118932 |
| 41 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0583 |
| 42 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00178398 |
| 43 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0583 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 44 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,2 |
| 45 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 46 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,106 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 4,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 8,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
| 52 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 10,6 |
| 53 | Хрестовина дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
|  | Опалення |  |  |
| 54 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100м трубопроводу | 0,03 |
| 55 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 3,0 |
| 56 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 32х25 мм | шт | 2,0 |
| 57 | Арматура муфтова дм 32 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 3,0 |
| 58 | Перехiд ПЕ/сталь дiам. 32 мм | шт | 2,0 |
| 59 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,041 |
| 60 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 4,1 |
| 61 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
| 62 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт радіаторів | 0,0085 |
| 63 | Радіатори сталеви | секц | 5,0 |
| 64 | Установлення кранів діаметром 25 мм | 1 кран | 1,0 |
| 65 | Кран Маевського (1,0)\*1,0 | комплект | 1,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 66 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,024 |
| 67 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 68 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,043 |
| 69 | Хрестовина каналiзацiйна 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110/110/50 мм | шт | 1,0 |
| 70 | Муфта до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 2,0 |
| 71 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 1,0 |
| 72 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110х110 мм | шт | 1,0 |
| 73 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 74 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,03 |
| 75 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,04 |
| 76 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 4,0 |
| 77 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,2745 |
| 78 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 79 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 16,85 |
| 80 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 10,6 |
| 81 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
| 82 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на третьому поверсі (малий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) (9.32-0.6)/100 | 100 м плінтусів | 0,0872 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,1853 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,153 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,184 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,02 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0242 |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,0462 |
| 10 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м трубопроводу | 0,025 |
| 11 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 12 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 13 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,01 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,04 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,00452 |
| 16 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,1 |
| 17 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,02 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,01 |
| 19 | Розбирання монолітних залізобетонних перегородок | м3 | 0,61 |
| 20 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | 1 м2 повітроводів | 3,77 |
| 21 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,67 |
| 22 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 1,67 |
|  | Дверi |  |  |
| 23 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,014 |
| 24 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0027 |
| 25 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0001161 |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0027 |
| 27 | Установлення кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,027 |
|  | Стiни |  |  |
| 28 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,2629 |
| 29 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,2629 |
| 30 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2303 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 31 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,047 |
| 32 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,047 |
| 33 | Декоративна вставка | м | 9,32 |
| 34 | Стартова полоса | м | 9,32 |
| 35 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,047 |
|  | Підлоги |  |  |
| 36 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 37 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,000906 |
| 38 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 39 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00181152 |
| 40 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0444 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 41 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,1 |
| 42 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 43 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
| 44 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,1 |
| 45 | Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0,2 м2 | 1 виріб | 1,0 |
| 46 | Грати вентиляційні 300х300 мм | шт | 1,0 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,081 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 5,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 7,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 4,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 52 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,021 |
| 53 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 54 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,007 |
| 55 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2,0 |
| 56 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 57 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |
| 58 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,02 |
| 59 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 2,0 |
| 60 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,204 |
| 61 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 62 | Провід 3\*2,5 ВВ нг | м | 9,0 |
| 63 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 5,9 |
| 64 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 5,5 |
| 65 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 66 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
| 67 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 16 А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на четвертому поверсі (малий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) (9.32-0.6)/100 | 100 м плінтусів | 0,0872 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,1853 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,153 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,184 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,02 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0242 |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,0462 |
| 10 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м трубопроводу | 0,025 |
| 11 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 12 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 13 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,01 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,04 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,00452 |
| 16 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,1 |
| 17 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,02 |
| 18 | Знімання унітазів, пісуарів | 1 шт | 1,0 |
| 19 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,01 |
| 20 | Розбирання монолітних залізобетонних перегородок | м3 | 0,61 |
| 21 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | 1 м2 повітроводів | 3,77 |
| 22 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,67 |
| 23 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 1,67 |
|  | Дверi |  |  |
| 24 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,014 |
| 25 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0027 |
| 26 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0001161 |
| 27 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0027 |
| 28 | Установлення кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,027 |
|  | Стiни |  |  |
| 29 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,2629 |
| 30 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,2629 |
| 31 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2303 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 32 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,047 |
| 33 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,047 |
| 34 | Декоративна вставка | м | 9,32 |
| 35 | Стартова полоса | м | 9,32 |
| 36 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,047 |
|  | Підлоги |  |  |
| 37 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 38 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,000906 |
| 39 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 40 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00181152 |
| 41 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0444 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 42 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,1 |
| 43 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 44 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
| 45 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,1 |
| 46 | Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0,2 м2 | 1 виріб | 1,0 |
| 47 | Грати вентиляційні 300х300 мм | шт | 1,0 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 48 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,081 |
| 49 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 5,0 |
| 50 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 51 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 7,0 |
| 52 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 4,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 53 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,021 |
| 54 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 55 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,007 |
| 56 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2,0 |
| 57 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 58 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |
| 59 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,02 |
| 60 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 2,0 |
| 61 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,204 |
| 62 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 63 | Провід 3\*2,5 ВВ нг | м | 9,0 |
| 64 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 5,9 |
| 65 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 5,5 |
| 66 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 67 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
| 68 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 16 А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на п'ятому поверсі (великий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0692 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0692 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) | 100 м плінтусів | 0,1663 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2756 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,2272 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,288 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,03 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0367 |
| 9 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | 100м трубопроводу | 0,0295 |
| 10 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 11 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 12 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,02 |
| 13 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,0885 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,0298 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,01441 |
| 16 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,01 |
| 17 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,2 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 |
| 19 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,03 |
| 20 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2,37 |
| 21 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 2,37 |
|  | Дверi |  |  |
| 22 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,042 |
| 23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0141 |
| 24 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0006063 |
| 25 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0141 |
| 26 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,141 |
|  | Вiкна |  |  |
| 27 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100 м2 поверхні опорядження | 0,01064 |
| 28 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100 м2 поверхні облицювання | 0,01064 |
| 29 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,053 |
| 30 | Універсальний клей універсальний клей Knauf Perlfix клей для гипсокартона | кг | 3,75 |
|  | Стiни |  |  |
| 31 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,4598 |
| 32 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,4598 |
| 33 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,4084 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 34 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,067 |
| 35 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,067 |
| 36 | Декоративна вставка | м | 18,186 |
| 37 | Стартова полоса | м | 18,186 |
| 38 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,067 |
|  | Підлоги |  |  |
| 39 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0583 |
| 40 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00118932 |
| 41 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0583 |
| 42 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00178398 |
| 43 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0583 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 44 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,2 |
| 45 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 46 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,106 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 4,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 8,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
| 52 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 10,6 |
| 53 | Хрестовина дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
|  | Опалення |  |  |
| 54 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100м трубопроводу | 0,03 |
| 55 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 3,0 |
| 56 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 32х25 мм | шт | 2,0 |
| 57 | Арматура муфтова дм 32 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 3,0 |
| 58 | Перехiд ПЕ/сталь дiам. 32 мм | шт | 2,0 |
| 59 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,041 |
| 60 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 4,1 |
| 61 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
| 62 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт радіаторів | 0,0085 |
| 63 | Радіатори сталеви | секц | 5,0 |
| 64 | Установлення кранів діаметром 25 мм | 1 кран | 1,0 |
| 65 | Кран Маевського (1,0)\*1,0 | комплект | 1,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 66 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,024 |
| 67 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 68 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,043 |
| 69 | Хрестовина каналiзацiйна 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110/110/50 мм | шт | 1,0 |
| 70 | Муфта до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 2,0 |
| 71 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 1,0 |
| 72 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110х110 мм | шт | 1,0 |
| 73 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 74 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,03 |
| 75 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,04 |
| 76 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 4,0 |
| 77 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,2745 |
| 78 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 79 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 16,85 |
| 80 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 10,6 |
| 81 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
| 82 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на п'ятому поверсі (малий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) (9.32-0.6)/100 | 100 м плінтусів | 0,0872 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,1853 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,153 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,184 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,02 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0242 |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,0462 |
| 10 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м трубопроводу | 0,025 |
| 11 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 12 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 13 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,01 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,04 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,00452 |
| 16 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,1 |
| 17 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,02 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,01 |
| 19 | Розбирання монолітних залізобетонних перегородок | м3 | 0,61 |
| 20 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | 1 м2 повітроводів | 3,77 |
| 21 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,67 |
| 22 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 1,67 |
|  | Дверi |  |  |
| 23 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,014 |
| 24 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0027 |
| 25 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0001161 |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0027 |
| 27 | Установлення кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,027 |
|  | Стiни |  |  |
| 28 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,2629 |
| 29 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,2629 |
| 30 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2303 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 31 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,047 |
| 32 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,047 |
| 33 | Декоративна вставка | м | 9,32 |
| 34 | Стартова полоса | м | 9,32 |
| 35 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,047 |
|  | Підлоги |  |  |
| 36 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 37 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,000906 |
| 38 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 39 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00181152 |
| 40 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0444 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 41 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,1 |
| 42 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 43 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
| 44 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,1 |
| 45 | Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0,2 м2 | 1 виріб | 1,0 |
| 46 | Грати вентиляційні 300х300 мм | шт | 1,0 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,081 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 5,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 7,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 4,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 52 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,021 |
| 53 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 54 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,007 |
| 55 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2,0 |
| 56 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 57 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |
| 58 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,02 |
| 59 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 2,0 |
| 60 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,204 |
| 61 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 62 | Провід 3\*2,5 ВВ нг | м | 9,0 |
| 63 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 5,9 |
| 64 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 5,5 |
| 65 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 66 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
| 67 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 16 А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на шостому поверсі (малий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) (9.32-0.6)/100 | 100 м плінтусів | 0,0872 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,1853 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,153 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,184 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,02 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0242 |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,0462 |
| 10 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м трубопроводу | 0,025 |
| 11 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 12 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 13 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,01 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,04 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,00452 |
| 16 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,1 |
| 17 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,02 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,01 |
| 19 | Розбирання монолітних залізобетонних перегородок | м3 | 0,61 |
| 20 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | 1 м2 повітроводів | 3,77 |
| 21 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,67 |
| 22 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 1,67 |
|  | Дверi |  |  |
| 23 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,014 |
| 24 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0027 |
| 25 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0001161 |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0027 |
| 27 | Установлення кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,027 |
|  | Стiни |  |  |
| 28 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,2629 |
| 29 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,2629 |
| 30 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2303 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 31 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,047 |
| 32 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,047 |
| 33 | Декоративна вставка | м | 9,32 |
| 34 | Стартова полоса | м | 9,32 |
| 35 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,047 |
|  | Підлоги |  |  |
| 36 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 37 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,000906 |
| 38 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 39 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00181152 |
| 40 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0444 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 41 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,1 |
| 42 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 43 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
| 44 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,1 |
| 45 | Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0,2 м2 | 1 виріб | 1,0 |
| 46 | Грати вентиляційні 300х300 мм | шт | 1,0 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,081 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 5,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 7,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 4,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 52 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,021 |
| 53 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 54 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,007 |
| 55 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2,0 |
| 56 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 57 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |
| 58 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,02 |
| 59 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 2,0 |
| 60 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,204 |
| 61 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 62 | Провід 3\*2,5 ВВ нг | м | 9,0 |
| 63 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 5,9 |
| 64 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 5,5 |
| 65 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 66 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
| 67 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 16 А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на сьомому поверсі (великий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0692 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0692 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) | 100 м плінтусів | 0,1663 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2756 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,2272 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,288 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,03 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0367 |
| 9 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм | 100м трубопроводу | 0,0295 |
| 10 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 11 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 12 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,02 |
| 13 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,0885 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,0298 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,01441 |
| 16 | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | 100шт | 0,01 |
| 17 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,2 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,02 |
| 19 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,03 |
| 20 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 2,37 |
| 21 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 2,37 |
|  | Дверi |  |  |
| 22 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,042 |
| 23 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0141 |
| 24 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0006063 |
| 25 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0141 |
| 26 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,141 |
|  | Вiкна |  |  |
| 27 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | 100 м2 поверхні опорядження | 0,01064 |
| 28 | Гладке облицювання плитками керамічними глазурованими стін, стовпів, пілястрів і укосів [без карнизних, плінтусних і кутових плиток] без установлення плиток туалетної гарнітури по цеглі і бетону | 100 м2 поверхні облицювання | 0,01064 |
| 29 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,053 |
| 30 | Універсальний клей універсальний клей Knauf Perlfix клей для гипсокартона | кг | 3,75 |
|  | Стiни |  |  |
| 31 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,4598 |
| 32 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,4598 |
| 33 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,4084 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 34 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,067 |
| 35 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,067 |
| 36 | Декоративна вставка | м | 18,186 |
| 37 | Стартова полоса | м | 18,186 |
| 38 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,067 |
|  | Підлоги |  |  |
| 39 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0583 |
| 40 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00118932 |
| 41 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0583 |
| 42 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00178398 |
| 43 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0583 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 44 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,2 |
| 45 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 46 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,106 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 4,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 8,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
| 52 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 10,6 |
| 53 | Хрестовина дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
|  | Опалення |  |  |
| 54 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100м трубопроводу | 0,03 |
| 55 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 3,0 |
| 56 | Трiйник редукцiйний iз полiпропiлену дiам. 32х25 мм | шт | 2,0 |
| 57 | Арматура муфтова дм 32 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 3,0 |
| 58 | Перехiд ПЕ/сталь дiам. 32 мм | шт | 2,0 |
| 59 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,041 |
| 60 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 25х4,2 мм | м | 4,1 |
| 61 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 1,0 |
| 62 | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | 100кВт радіаторів | 0,0085 |
| 63 | Радіатори сталеви | секц | 5,0 |
| 64 | Установлення кранів діаметром 25 мм | 1 кран | 1,0 |
| 65 | Кран Маевського (1,0)\*1,0 | комплект | 1,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 66 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,054 |
| 67 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 68 | Редукція 110 мм на 50 мм | шт | 1,0 |
| 69 | Дифлектор вентеляційний 50мм | шт | 1,0 |
| 70 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,043 |
| 71 | Хрестовина каналiзацiйна 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110/110/50 мм | шт | 1,0 |
| 72 | Муфта до каналiзацiйних труб iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 2,0 |
| 73 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110 мм | шт | 1,0 |
| 74 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110х110 мм | шт | 1,0 |
| 75 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 110х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 76 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,03 |
| 77 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,04 |
| 78 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 4,0 |
| 79 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,2745 |
| 80 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 81 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 16,85 |
| 82 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 10,6 |
| 83 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |
| 84 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
|  | Поточний ремонт санвузла на сьомому поверсі (малий) |  |  |
|  | Демонтажнi роботи |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 2 | Розбирання цементних покриттів підлог | 100 м2 покриття | 0,0481 |
| 3 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних (Демонтаж) (9.32-0.6)/100 | 100 м плінтусів | 0,0872 |
| 4 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | 100 м2 поверхні облицювання | 0,1853 |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,153 |
| 6 | Знімання наличників | 100 м наличників | 0,184 |
| 7 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | 100 шт дверних коробок | 0,02 |
| 8 | Знімання дверних полотен | 100 м2 дверних полотен | 0,0242 |
| 9 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | 100 м2 поверхні, що очищується | 0,0462 |
| 10 | Розбирання трубопроводу з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | 100м трубопроводу | 0,025 |
| 11 | Демонтаж змішувачів | 100шт | 0,01 |
| 12 | Демонтаж раковин [умивальників] | 100 комплектів | 0,01 |
| 13 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | 100 комплектів | 0,01 |
| 14 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (Демонтаж) | 100м трубопроводу | 0,04 |
| 15 | Брухт металевий | т | 0,00452 |
| 16 | Демонтаж схованої електропроводки | 100м одного проводу | 0,1 |
| 17 | Демонтаж патронів, підвісів | 100шт | 0,02 |
| 18 | Демонтаж вимикачів, розеток | 100шт | 0,01 |
| 19 | Розбирання монолітних залізобетонних перегородок | м3 | 0,61 |
| 20 | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм | 1 м2 повітроводів | 3,77 |
| 21 | Перевезення будівельного сміття до 15 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,67 |
| 22 | Навантаження сміття вручну | 1 т сміття | 1,67 |
|  | Дверi |  |  |
| 23 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металлопластику у кам'яних стінах | 100 м2 прорізів | 0,014 |
| 24 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | 100 м2 поверхні штукатурення | 0,0027 |
| 25 | Готування важких опоряджувальних вапняних розчинів, склад 1:2,5 | 100 м3 розчину | 0,0001161 |
| 26 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укосів) | 100 м2 поверхні облицювання | 0,0027 |
| 27 | Установлення кутиків (Установлення декоративних кутиків) | 100 м | 0,027 |
|  | Стiни |  |  |
| 28 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу | 100 м2 обшивки стін за вирахуванням прорізів | 0,2629 |
| 29 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм | 100 м2 поверхні | -0,2629 |
| 30 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 поверхні облицювання | 0,2303 |
|  | Французька стеля |  |  |
| 31 | Улаштування каркасу підвісних стель (прим.обрамлення.стін.алюм.профілем"франц стел) | 100 м2 горизонтальної проекції стелі | 0,047 |
| 32 | Обклеювання склотканиною стелі в один шар (прим.стосовно французької стелі) | 100 м2 поверхні | 0,047 |
| 33 | Декоративна вставка | м | 9,32 |
| 34 | Стартова полоса | м | 9,32 |
| 35 | Штучне сушіння покриттів пофарбованих лаком протягом однієї години (прим.стосовно французької стелі) | 100м2 | 0,047 |
|  | Підлоги |  |  |
| 36 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 37 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,000906 |
| 38 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100 м2 стяжки | 0,0444 |
| 39 | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 150 | 100 м3 розчину | 0,00181152 |
| 40 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100 м2 покриття | 0,0444 |
|  | Сантехнiчнi роботи |  |  |
| 41 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | 10 комплектів | 0,1 |
| 42 | Установлення змішувачів | 10шт | 0,1 |
| 43 | Установлення раковин | 10 комплектів | 0,1 |
| 44 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | 10 комплектів | 0,1 |
| 45 | Улаштування гіпсових грат вентиляційних площею до 0,2 м2 | 1 виріб | 1,0 |
| 46 | Грати вентиляційні 300х300 мм | шт | 1,0 |
|  | Водопровiд |  |  |
| 47 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 25 мм | 100м трубопроводу | 0,081 |
| 48 | Арматура муфтова дм 25 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 5,0 |
| 49 | Кріплення 25 мм | шт | 8,0 |
| 50 | Колiно 90 град. iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 7,0 |
| 51 | Трiйник iз полiпропiлену дiам. 25 мм | шт | 4,0 |
|  | Каналiзацiя |  |  |
| 52 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 50 мм | 100м трубопроводу | 0,051 |
| 53 | Редукція 110 мм на 50 мм | шт | 1,0 |
| 54 | Дифлектор вентеляційний 50мм | шт | 1,0 |
| 55 | Колiна каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50 мм | шт | 1,0 |
| 56 | Прокладання трубопроводу каналізації з труб поліетиленових діаметром 110 мм | 100м трубопроводу | 0,007 |
| 57 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2,0 |
| 58 | Трiйники каналiзацiйнi 90 град. iз полiпропiлену дiам. 50х50 мм | шт | 1,0 |
|  | Електроосвiтлення |  |  |
| 59 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | 100шт | 0,01 |
| 60 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,02 |
| 61 | Арматура освітлювальна LED (с установчою платформою та кільцем) до 18 вт | шт | 2,0 |
| 62 | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні | 100м проводу | 0,204 |
| 63 | Коробка розподільча | шт | 1,0 |
| 64 | Провід 3\*2,5 ВВ нг | м | 9,0 |
| 65 | Провід 2\*2,5 ВВ нг | м | 5,9 |
| 66 | Провід 2\*1 ВВ нг | м | 5,5 |
| 67 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,02 |
| 68 | Вимикачі 1х10А | шт | 1,0 |
| 69 | Вимикач автоматичний, кількість полюсів 2, номінальний струм 16 А | шт | 1,0 |
|  | Улаштування стояків водопроводу |  |  |
| 1 | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб поліетиленових (поліпропіленових) напірних діаметром 32 мм | 100м трубопроводу | 0,23 |
| 2 | Труби полiпропiленовi PN 20 для гарячої води i опалення дiам. 32х5,4 мм | м | 23,0 |
| 3 | Хрестовина 32\*25\*32\*25 мм | шт | 7,0 |
| 4 | Арматура муфтова дм 32 (кран, соеденит амер і.т.д) | шт | 1,0 |
| 5 | Перехiд ПЕ/сталь дiам. 32 мм | шт | 1,0 |

Ознайомитись з проектною документацією (кресленням), а саме з технічними та якісними характеристиками матеріалів наведених у проектній документації, можливо за фактичною адресою Замовника.

Технічні специфікації не повинні містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У разі якщо таке посилання є необхідним, воно **повинно бути обґрунтованим та містити вираз «або еквівалент».**

**Учасник за власні кошти обов’язково повинен відвідати та обстежити об’єкт, а також ознайомитись з будь-якою інформацією необхідною для підрахунку обсягів виконання вище зазначених робіт, з підписанням відповідного акту огляду об’єкта (в довільній формі) з Замовником. Зазначений акт, підписаний Учасником та Замовником, подається у складі пропозиції Учасника. В акті обов’язково зазначається: найменування об’єкту, найменування Замовника, дата та час складання та підписання цього акту.**