*Подається на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника або уповноваженої особи та завіряється печаткою підприємства*

**Додаток №3**

**до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Код ДК 021:2015 – 44113620 - 7- Асфальт (асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип B, марка 1)**

Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

**1. Загальні положення**

1.1. Обсяг закупівлі асфальтобетонної суміші: **400 тонн.**

1.2. Відвантаження продукції здійснюється на складі (базі навантаження) Постачальника в кузов самоскида Замовника.

1.3. Постачальник повинен забезпечити відвантаження замовленої продукції Замовнику по кількості, номенклатурі та за ціною, що визначається в специфікації до укладеного Договору протягом однієї доби з моменту подання заявки.

1.4. З метою забезпечення показників фізико-механічних властивостей продукції місцезнаходження баз навантаження асфальтобетонної суміші повинно бути розташоване в **місті Чернігів**.

**2. Технічні положення**

2.1. Асфальтобетонна суміш дрібнозерниста, щільна, тип B, марка 1

2.2. Учасники повинні надати в складі тендерної пропозиції гарантії якості продукції, а саме:

- копію документу, що підтверджує акредитацію виробничої лабораторії, завірений підписом уповноваженої особи учасника та печаткою.

- копію документу, в якому вказаний рецептурний склад асфальтобетонної суміші відповідно до типу та марки, що є предметом торгів, завірений підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою.

- копії паспортів та/або протоколів якості на товар, завірені підписом уповноваженої особи учасника та печаткою.

2.3. Продукція повинна відповідати ДСТУ Б В.2.7-119:2011 та іншим діючим стандартам, технічним умовам які підтверджують якість Продукції технічними паспортами, протоколами випробувань та сертифікатами відповідності

**3. Організаційні положення**

3.1. Учасник торгів повинен надати відомості про виробничу спроможність по приготуванню та відвантаженню асфальтобетонної суміші в зміну (8 годин) по кожній базі навантаження. Вказати місцезнаходження баз, поштові адреси, телефони.

3.2. Підтвердити можливість виготовлення та відвантаження сумішей в нічний час та вихідні дні незалежно від обсягу закупівлі.

3.3. Наявність відповідного виробничого потенціалу, а саме:

- технічна характеристика асфальтозмішувачів їх модель та потужність (тонн/год.);

- наявність виробничої лабораторії для контролю якості асфальтобетонної суміші, яку виробляє учасник.

3.4. Копії документів, що підтверджують відповідність продукції чинним ДСТУ та ТУ, а саме, ДСТУ Б В.2.7-119:2011 завірені підписом уповноваженої особи учасника та завірену печаткою.

3.5. Поставка продукції відбувається разом із сертифікатом якості.

Уповноважена особа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)