Перелік змін до тендерної документації та оголошення для процедури закупівлі –

відкриті торги з особливостями:

**Бар’єри дорожні, конуси, віхи, знаки (ДК 021:2015 код 34920000-2 Дорожнє обладнання)**

**Ідентифікатор закупівлі:** **UA-2024-04-15-006349-a**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Частина тендерної документації** | **Початкова редакція** | **Нова редакція** |
|  |
| ***Додаток № 2***  ***до тендерної документації***  ***Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі*** | **Конус дорожній гнучкий Н-50 см.**  Колір: помаранчевий  Висота: 500мм  Розмір основи: 285 \* 285мм  Матеріал: ПВХ  Світлоповертаючі елементи: 2 смужки світлоповертаючої плівки  По щільності матеріалу конус еластичний, гумовий  Матеріали виготовленні PVC (полівінілхлорид), основними властивостями: стійкості до дії вологи, стирання, температур, а також висока механічна міцність. | **Конус дорожній гнучкий Н-500 мм.**  Колір: помаранчевий  Висота: 500мм  Розмір основи: 285 \* 285мм  Матеріал: ПВХ, еластичний  Світлоповертаючі елементи: 2 смуги світлоповертаючої плівки  Основні властивості матеріалу-стійкість до впливу вологи, стійкість до стирання, стійкість до перепадів температур, висока механічна міцність, стійкість до впливу УФ.  Температурний режим: - 20 °C до +60°C |
| ***Додаток № 2***  ***до тендерної документації***  ***Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі*** | **Конус дорожній гнучкий Н-750 см.**  Колір: помаранчевий  Висота: 750мм  Розмір основи: 385 \* 385мм  Матеріал: ПВХ  Світлоповертаючі елементи: 2 смужки світлоповертаючої плівки  По щільності матеріалу конус еластичний, гумовий  Матеріали виготовленні PVC (полівінілхлорид), основними властивостями: стійкості до дії вологи, стирання, температур, а також висока механічна міцність. | **Конус дорожній гнучкий Н-750 мм.**  Колір: помаранчевий  Висота: 750мм  Розмір основи: 385 \* 385мм  Матеріал: ПВХ, еластичний  Світлоповертаючі елементи: 2 смуги світлоповертаючої плівки  Основні властивості матеріалу-стійкість до впливу вологи, стійкість до стирання, стійкість до перепадів температур, висока механічна міцність, стійкість до впливу УФ.  Температурний режим: - 20 °C до +60°C |
| ***Пункт 4 таблиці з переліком товарів***  ***Додаток № 2 до тендерної документації***  ***Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі*** | Віха дорожня направляюча з гумовою підставкою | Віха дорожня направляюча з підставкою |
| ***Додаток № 2***  ***до тендерної документації***  ***Інформація про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі*** | **Віха дорожня направляюча з гумовою підставкою**  Висота-1235 мм.  Ширина- 300мм.  Товщина-60мм.  Матеріал: високоякісний поліетилен, стійкий до ультрафіолету та перепадів  Світлоповертальні елементи- з двох сторін має маску із світловідбиваючою плівкою з вказаним напрямком руху.  Підставка в комплекті- полімерпіщана суміш. | **Віха дорожня направляюча з підставкою**  Висота-1235 мм.  Ширина- 300мм.  Товщина-60мм.  Матеріал: високоякісний поліетилен, стійкий до ультрафіолету та перепадів  Світлоповертальні елементи- з двох сторін має маску із світловідбиваючою плівкою з вказаним напрямком руху.  Підставка в комплекті- полімерпіщана суміш. |
| ***Пункт 4 Оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями (номенклатурна позиція)*** | **Віха дорожня направляюча з гумовою підставкою** | **Віха дорожня направляюча з підставкою** |
| ***Пункт 4.3*** ***Кількість товару та місце його поставки (для товару) Розділу 1*** ***Загальні положення.***  ***Тендерної документації*** | **Віха дорожня направляюча з гумовою підставкою** | **Віха дорожня направляюча з підставкою** |