**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Світлова акустична панель "Стріла Ultra Slim 118-48Led-200R-12В Синьо-Синя"***

***за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –***

***31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації***

***Таблиця 1***

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Світлова акустична панель "Стріла Ultra Slim 118-48Led-200R-12В Синьо-Синя"  за ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації |
| Код ДК 021:2015 | ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” –31620000-8 Прилади звукової та візуальної сигналізації |
| Кількість поставки товару | Світлова акустична панель "Стріла Ultra Slim 118-48Led-200R-12В Синьо-Синя" - 6 комплектів |
| Місце поставки товару | вул. Спортивна, 44, м. Дрогобич, Львівська область, Україна, 82100 |
| Строк поставки товару | до 20 грудня 2024 року включно |

***Таблиця 2***

|  |  |
| --- | --- |
| **Технічні характеристики предмету закупівлі** | |
| Напруга живлення , В | 11-15/24-27 |
| Споживана потужність при напрузі живлення 14 В, Вт | 217 |
| Звуковий тиск на відстані 2м, дБ. | 120 |
| Максимальній струм споживання при ввімкненій сирені та вогнях, А | 15,5 |
| Струм споживання в режимі мовчання, А | 0,2 |
| Девіація частоти сирен, Гц: |  |
| WAIL | 500-1500 |
| HI-LO | 670-1100 |
| YELP | 500-1500 |
| HORN | 500-1800 |
| Режими роботи: | почергові спалахи LED-секцій правої та лівої сторін панелі зі зміною кількості спалахів та періоду їх повторення; |
|  | зменшена яскравість: почергові спалахи LED-секцій правої та лівої сторін панелі зі зміною кількості сполохів та періоду їх повторення ; |
|  | почергові 4-ні спалахи LED-секцій правої та лівої сторін панелі; |
|  | почергові 4-ні спалахи LED-секцій правої та лівої сторін панелі зі зменшеними періодами повторень; |
|  | почергові 3-ні спалахи окремих LED-секцій з правої сторони панелі до лівої та в зворотному напрямку (ефект маятника); |
|  | одночасні 3-ні спалахи всіх LED-секцій з переходам на почергові сполохи окремих груп LED-секцій |
| Припустима тривалість безперервної роботи світлосигнальної LED панелі | Не обмежено |
| Режим роботи з ввімкненою сиреною: |  |
| Робота, хв | 20 |
| Мовчання, хв | 15 |
| Система захисту від перенавантаження струму | Так |
| Комплектація виносним пультом керування зі світловою індикацією режимів роботи, який суміщено з мікрофоном | Так |
| Габаритні розміри підсилювача (ДхШхВ), мм | 130х100х40 |
| Вага підсилювача, кг | 0,7 |
| Габаритні розміри світлосигнальної панелі Стріла Ultra-Slim (ДхШхВ), мм | 1183х241х48 |
| Вага світлосигнальної панелі Стріла Ultra-Slim 1183 мм без вузла кріплення , кг | 5,4 |
| Гарантійний строк | Не менше 12 місяців |

***Комплектація виробу:***

1. Світлосигнальна панель серії СТРІЛА Ultra-Slim - 1 шт.
2. Вузол кріплення в комплекті - 1 шт
3. Блок підсилювача С2023 - 1 шт.
4. Мікрофон з пультом керування - 1 шт.
5. Вузол кріплення мікрофона - 1 шт.
6. Кабель-подовжувач для мікрофона - 1 шт.
7. З’єднувальна колодка колодка - 1 шт.
8. Гучномовець СДТ-200 Гд - 1 шт.
9. Упаковка - 1 шт.
10. Паспорт - 1 шт.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, **учасник у складі тендерної пропозиції надає:**

- технічну специфікацію, складену учасником згідно з ***Таблицею 3:***

***Таблиця 3***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

- таблицю відповідності технічним вимогам, складену учасником згідно з ***Таблицею 4*** (Учасник повинен вказати відповідність товару, що пропонується, параметрам технічних характеристик предмету закупівлі):

***Таблиця 4***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Вимоги надані Замовником (згідно таблиці 2)* | *Значення показників, запропоновані Учасником* | *Відповідність (вказати так/ні)* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
|  |  |  |  |  |

- додаток 2 “Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі”, підписаний та скріплений печаткою (за наявності);

- гарантійний лист щодо поставки товару у комплектності згідно з вимогами, зазначенми в абзаці 1 Додатку 2 до тендерної документації (“Комплектація виробу”);

- гарантійний лист довільної форми про те, що гарантійний термін на поставлені товари буде становити не менше 12 місяців. Початком гарантійного строку вважається день, наступний після дня підписання видаткової накладної;

- експлуатаційний документ (інструкції з експлуатації, гарантійний талон, технічний паспорт тощо), що містить відомості про технічні характеристики виробу;

- гарантійний лист про те, що Учасник самостійно забезпечує доставку та відвантаження товару на територію Замовника. Постачання товару здійснюється однією партією.

Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинні бути новими та такими, що раніше не були в експлуатації.

Якість товару повинна відповідати характеристикам, які встановлені Підприємством-виробником товару, та вимогам чинного законодавства України.

Товар повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

*При невідповідності даних технічних вимог в цілому та/або по окремих пунктах, або відсутності відповідності пунктів технічних вимог опису технічних та функціональних можливостей Товару, Замовник залишає за собою право відхилити пропозицію Учасника, згідно підпункту 2 пункту 44 Особливостей.*