**Додаток 2**

до тендерної документації

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**«Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць м.Красилова», код 45230000-8:** **Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь** **за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника.**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | **Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць м.Красилова.** |
| Код ДК 021:2015 | 45230000-8 |
| Назва товару/послуги номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару/послуги, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві | «Поточний (ямковий) ремонт дорожнього покриття вулиць м.Красилова», код 45230000-8: Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника. |
| Обсяг надання послуг | 900 м2 |
| Місце надання послуг | м.Красилів |
| Надання послуг | до 30.06.2024 р. |

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість надання послуг / виконання робіт відповідно до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.

1. Послуги надаються відповідно до положень ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 «Настанова з ліквідації вибоїн покриття нежорсткого дорожнього одягу автомобільних доріг» (далі - ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016). ДСТУ-Н Б В.3.2-5:2016 установлені вимоги до організації та технології надання послуг з ліквідації вибоїн покриття, а також до матеріалів та контролю якості робіт. Надання послуг здійснюється на підставі кошторисної документації, складеної на основі технічної специфікації.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг  одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5  м2 [на однiй половинi проїжджої частини при  систематичному русі транспорту на другiй] | м2 | 900 |