**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

*(назва предмета закупівлі)*

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | ***Трактор-газонокосарка*** |
| Код ДК 021:2015 | ***16311100-9 - Косарки для газонів, парків і спортивних майданчиків*** |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі  | ***Трактор-газонокосарка****Husqvarna TC 242 T або еквівалент* |
| Кількість поставки товару  | *1 штука* |
| Місце поставки товару  |  *Україна, Чернівецька область,* *Чернівецький район, с.Кам'яна, вул. Головна,2* |
| Строк поставки товару  | *до 08 травня 2024 року включно* |
| **ПРОДУКТИВНІСТЬ** |  |
| Номінальна потужність на робочих обертах, об/хв |  *2600 об/хв* |
| Радіус повороту, min | *16 дюйм* |
| Діаметр нескошеного круга | *152 см* |
| **АКУМУЛЯТОР** |  |
| Ємність батареї | *14 А·год* |
| Напруга акумулятора | *12 B* |
| **РОЗМІРИ** |  |
| Вага брутто | *358338 г* |
| Вага нетто | *287124 г* |
| Базова конструкція, висота | *102 см* |
| Базова конструкція, довжина | *240 см* |
| Базова конструкція, ширина (з пластиковим направляючим кожухом деки) | *129.5 см* |
| Базова конструкція, ширина (без пластикового направляючого кожуха деки) | *110 см* |
| Базова конструкція, ширина | *129.5 см* |
| Важіль висоти скошування | *На крилі* |
| Регулювання висоти скошування | *Центральне, з допоміжною пружиною* |
| Кількість рівнів висоти скошування |  *Не менше 6* |
| Ширина скошування |  *108 см* |
| Висота спинки сидіння | *Висока 15"* |
| Розмір шин, передні | *15X6-6* |
| Розмір шин, зад | *18X8.5-8* |
| Розмір шин, задні Діаметр | *18 дюйм* |
| Розмір шин, задні Ширина | *8.5 дюйм* |
| Вага | *287 кг* |
| Розмір шин, передні Діаметр колеса | *6 дюйм* |
| Розмір шин, задні Діаметр колеса | *8 дюйм* |
| Колісна база | *122 см* |
| **ДВИГУН** |  |
| Кількість циліндрів | *Не менше 2* |
| Об'єм циліндра | *764 cm³* |
| Виробник двигуна | *Husqvarna або еквівалент* |
| Охолодження двигуна | *Повітряне* |
| Модель двигуна | *Husqvarna Series або еквівалент* |
| Об'єм паливного бака |  *9.5 л* |
| Об'єм паливного бака |  *2.5 галон (амер.)* |
| Двигун, виробник | *Husqvarna або еквівалент* |
| Модель двигуна | *Husqvarna або еквівалент* |
| Трансмісія, виробник | *Tuff Torq або еквівалент* |
| Трансмісія, модель | *K46 або еквівалент* |
| Трансмісія, тип | *Гідростатична* |
| **ОБЛАДНАННЯ** |  |
| Тип повітряного фільтра | *Папір автомобільного типу* |
| Колеса із спеціальним протектором, який не пошкоджує газон | *2* |
| Комплект BioClip® | *Доступно як аксесуар* |
| Муфта включення ножів | *Механічна* |
| Тип леза | *High Performance або еквівалент* |
| Ножі | *2 шт* |
| Травозбірник | *Обов’язково включено не менше 320л* |
| Підстаканник | *Так* |
| Ріжуча дека, тип | *Штамповано, посилено* |
| Викид трави | *Збір в травозбірник/мульчування* |
| Отвір для промивання деки | *Так* |
| Тип гідростатики | *Управління педалями* |
| Фронтальний захисний пристрій | *Available as accessory* |
| Передні фари | *Так* |
| Лічильник мотогодин | *Цифровий з запрограмованими інтервалами сервісного обслуговування* |
| Заглушка для мульчування | *Доступно окремо* |
| Ріжуча дека з порошковим покриттям | *Так* |
| Сидіння | *High back 15" (armrest as accessory) або еквівалент* |
| **ЗМАЩЕННЯ** |  |
| Система змащування двигуна, тип | *Під тиском з фільтром масляним* |
| Споживання палива (г/кВт·год) | *360 г/кВт·ч* |
| Розташування паливного бака | *Передній* |
| Місткість масляного бака | *2.4 л* |
| Масляний фільтр | *Так* |
| Тип енергії двигуна | *Бензиновий* |
| **ЗВУК І ШУМ** |  |
| Гарантований рівень потужності звуку, LWA | *100 дБ(А)* |
| Рівень звукового тиску на вухо оператора | *80 дБ(А)* |
| **ВІБРАЦІЯ** |  |
| Сидіння з контролем рівня вібрації | *0.92 m/s²* |
| Рульове колесо з контролем рівня вібрації | *4.25 m/s²* |

**Трактор-газонокосарка повинен бути обладнаний:** міцна рама, капот із металу, лита передня вісь, велике кермо, довговічна рама, сидіння оператора з регулюванням, педальне управління гідростатичною трансмісією, велике кермо, система Air Induction, ручне зачеплення леза, система Air Induction, посилена ріжуча дека.

\*учасник зазначає назву Товару, що буде в подальшому зазначена в Договорі.

Всі артикули та цифрові позначення в англійській мові мають відповідати артикулам та цифровим позначенням в українській мові.

Рік виготовлення Товару: 2023 р., але не раніше ніж за 12 місяців до дати поставки. Товар є новим (не відновленим) та таким, що не був у використанні.

**Вимоги до тари та упаковки**: Тара (упаковка) повинна забезпечувати повну цілісність Товару при транспортуванні усіма видами транспорту, включаючи перевантаження, а також мати пристосування для можливих перевантажень як за допомогою піднімальних механізмів, так і ручним засобом (за допомогою візків і авто (електро) каром). Згідно заводської упаковки (вартість тари (упаковки) включено в загальну вартість (ціну) Товару.). Тара (упаковка) – незворотна.

**Місце поставки товарів**: 59050, Чернівецька область,Чернівецький район, с. Кам'яна, вул. Головна,2. Поставка товару здійснюється транспортом за рахунок Учасника-переможця.

**Умови оплати**: після оплата протягом 30 календарних днів з дати поставки Товару.

**Гарантійний строк на товар**: Гарантія має відповідати гарантії виробника Товару, але не менше 12 місяців з моменту поставки Товару.

Протягом гарантійного терміну Замовник може звернутись до Учасника з приводу неналежної якості товару, а останній зобов'язаний безоплатно замінити товар неналежної якості на товар належної якості, в разі якщо втрата працездатності товару не пов’язана з порушенням Замовником правил експлуатації та зберігання товару.

Постачальник гарантує, що ним самим, або сервісним центром, на підставі договору з ним, будуть надаватись послуги по ремонту Товару, а також забезпечення запасними частинами Товарів на гарантії протягом дії гарантії.

**Гарантійне обслуговування повинно проводитися в межах міста Чернівці**.

**Якість товару повинна відповідати** технічній документації, діючим на території України Технічним регламентам та/або ДСТУ, та/або ГОСТ, та/або ОСТ, та/або ТУ, умовам Договору та підтверджується паспортом та/або сертифікатом якості при поставці товару.

Ціна пропозиції Учасника включає у себе усі податки, збори та інші обов'язкові платежі.

Необхідно вказати країну виробника, не пропонувати товар, на який діють санкції, до яких застосовуються обмежувальні заходи Закону України «Про санкції» та до яких застосовано санкції відповідно введених в дію рішень РНБО України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». У разі якщо на момент проведення процедури буде прийнято інший нормативно-правовий акт щодо санкцій Замовник керується його нормами.

**Подаючи свою пропозицію учасник гарантує:**

- поставку товару у строки, що передбачені умовами тендерної документації;

- відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі та основним умовам, які будуть включені до договору про закупівлю;

- укладення та виконання договору на умовах, що викладені замовником у додатку до оголошення (проєкт договору).

**Разом з товаром Учасник-переможець надає Замовнику наступні документи:**

- видаткову накладну на товар;

- гарантійний лист;

- інші супроводжувальні документи.

У разі надання документів складених мовою іншою ніж українська мова, такі документи повинні супроводжуватися перекладом українською мовою, завіреним належним чином організацією що здійснювала переклад.

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

 **У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент».**

 Якщо Учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі тендерної пропозиції Учасник надає таблицю, складену в довільні формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником. При цьому якість запропонованого еквівалента товару має відповідати якості, що заявлена в технічній специфікації Замовника. Таблиця повинна містити точну назву товару, яка пропонується учасником. У випадку, якщо учасником буде зазначено назву товару, яка буде містити словосполучення «або еквівалент», тендерна пропозиція такого учасника вважається як така, що не відповідає умовам технічної специфікації**»**.

У разі, якщо замовник вимагає маркування, протоколи випробувань та сертифікати повинні бути видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

У разі, якщо учасник не має відповідних маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, у разі встановлення вимог щодо надання учасником маркувань, протоколів випробувань чи сертифікатів, і не має можливості отримати їх до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій із причин, від нього не залежних, він може подати технічний паспорт на підтвердження відповідності тим же об’єктивним критеріям. Замовник зобов’язаний розглянути технічний паспорт і визначити, чи справді він підтверджує відповідність установленим вимогам, із обґрунтуванням свого рішення.

Якщо замовник посилається в тендерній документації на конкретні маркування, протокол випробувань чи сертифікат, він зобов’язаний прийняти маркування, протоколи випробувань чи сертифікати, що підтверджують відповідність еквівалентним вимогам та видані органами з оцінки відповідності, компетентність яких підтверджена шляхом акредитації або іншим способом, визначеним законодавством.

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару— замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

 Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

  ***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару\** | *Країна походження товару\*\** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |

*\* Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника, тощо) — замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.