**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:**

Ретранслятор HYTERA HR1065 VHF (AES 256 eneryption, IP Site Conneсt)

**(код за ДК 021:2015:** 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм

1. Гарантійні вимоги:

1.1.Строк гарантії на Товар – не менше 12 місяців з дати поставки Товару.

1.2.Строк заміни дефектного (неякісного) Товару/виправлення (усунення) дефектів – 10 календарних днів.

2. Вимоги до безпеки: Товар, що поставляється повністю відповідає встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, що забезпечує його безпеку для життя і здоров'я користувачів. Товар є придатним для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується. Товар виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару.

3. Поставка здійснюється за рахунок учасника-переможця процедури закупівлі.

4. Товар повинен відповідати вимогам охорони праці, екології та пожежної безпеки.

5. Поставка товару здійснюється переможцем торгів відповідно до умов договору, проект якого викладено у Додатку 5 до тендерної документації.

6.Товар, що поставляється за даним договором, має бути новим, без попередньо експлуатаційного використання, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням заходів із захисту довкілля, перевіреному та готовому до використання за призначенням.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ У СКЛАДІ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

1. Заповнити таблицю порівняльних характеристик запропонованого Товару за формою нижче та надати в складі тендерної пропозиції:

Ретранслятор HYTERA HR1065 VHF (AES 256 eneryption, IP Site Conneсt) **(1 шт )**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ретранслятор HYTERA HR1065 VHF (AES 256 eneryption, IP Site Conneсt)  **код за ДК 021:2015:** 32230000-4 - Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм | | Запропоновані характеристики  учасником | Відповідність (відповідає або ні) |
| **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | |  |  |
| Діапазон частот | 136-174 МГц |  |  |
| Кількість каналів | 64 |  |  |
| Робочий цикл | 100% |  |  |
| Крок сітки частот | 12,5 кГц/20 кГц/25 кГц |  |  |
| Стабільність частоти | +-0.5 млн |  |  |
| Робоча напруга | Пост.струм:13,6±15% Перем.струм: 100-240 В |  |  |
| Споживання струму  (пост.струм) | Режим очікування:≤0,9 А Передача даних :≤ 12А |  |  |
| Споживання струму  (перем.струм) | Режим очікування:≤0,35 А Передача даних:≤1,2А |  |  |
| Розміри (ВхІІІхГ) | 44×483×366 мм |  |  |
| Вага | 8,0 кг |  |  |
| Вхідний опір антени | 50 Ом |  |  |
| Мережевий режим роботи | Звичайний режим DigitalTrunkingLite; Simulcast |  |  |
| **Приймач** | |  |  |
| Чутливість у цифровому режимі | 0,2 мкВ/ВЕR 5% 0,18 мкВ(тип.)/BER 5% |  |  |
| Вибірковість по сусідньому каналу ТІА-603 | 65 дБ при 12,5 кГц; 75 дБ при 20/25 кГц |  |  |
| Вибірковість по сусідньому каналу ЕТSI | 60 дБ при 12,5 кГц; 70 дБ при 20/25 кГц |  |  |

Ретранслятор має бути укомплектований паспортом (формуляром) та настановами з експлуатування (керівництвом з експлуатації).

На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання - передачі Товару.

Товар має бути новим, якісним, без попередньо експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами.

Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації .

Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: **документи від виробника /паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ посібник користувача/,** які повинні містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару, інструкцію до використання.

Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.

Учасник разом з пропозицією повинен надати документи, що підтверджують країну походження товару.

Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації чи білорусі!\* чи ввезені з території цих країн!

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

«З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(їмось)».

\* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб ’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обірунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент».

*Датовано: « »2024 року*

*Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника).*