**ДОДАТОК 4**

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

(елемент благоустрою населених пунктів (захисний навіс для бювету), згідно національного класифікатора України ДК 021:2015:44210000-5 - Конструкції та їх частини

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

 *В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

Елемента благоустрою населених пунктів (захисний навіс для бювету), згідно національного класифікатора України ДК 021:2015:44210000-5 - Конструкції та їх частини

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| 1. | **Навіс для бювету** **Ф (6,0 м.)** | **шестигранний** |  |
| 2.  | Довжина кожної стони  | Не манше 3-х метрів |  |
| 3. | зовнішній діаметр | не менше 6 метрів |  |
| 4.  | висота карнизного звісу | не менше 2,2 метри |  |
| 5. | Всі металеві частини покрашені | ґрунт-емаль Delfi Primer Enamel (або еквівалент). |  |
| 6. | Каркас основи навісу | профільна труба, розмір 50•50мм |  |
| 7. | Перила та каркас покрівлі | профільна труба, розмір не менше 50•25 мм |  |
| 8. | Простір під перилами та під карнизом | прикрашені ковкою |  |
| 9. | Покрівля | OSB 10 та м‘яка бітумна покрівля |  |
| 10 | На трьох сторонах в середені навісу | * дерев‘яні лавки із чотирьох брусів розмір 90•45 мм.;
* брус пропитаний маслом для садових меблів
 |  |
| Конструкція навісу повинна бути максимально міцною і витримувати максимальні навантаження. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу. Монтаж навісу здійснюється постачальником. Конструкція повинна протистояти погодним умовам як у теплу, так і холодну пору року. |

У випадку, якщо Учасник процедури закупівлі пропонує еквівалент товару, Він додатково повинен надати у складі тендерної пропозиції: опис товару; детальні та чіткі фотозображення предмету закупівлі; документальне підтвердження повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару з характеристиками замовленого товару та обов′язковим відображенням у таблиці порівняльних характеристик. Всі технічні характеристики запропонованого товару повинні відповідати або бути не гіршими за показники, наведеними у техничних характеристиках товару.

Для підтвердження відповідності пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, учасник повинен надати наступні документи у складі своєї пропозиції:

1. Гарантійний лист від виробника, щодо гарантійного строку на термін не менше ніж 12 місяців.
2. Довідка у довільній формі про те, що учасник провадить свою діяльність із дотриманням вимог із захисту довкілля.
3. Гарантійний лист про те, що весь запропонований товар є новим (2023 року виготовлення) та раніше не використовувався, не підлягає заборонам, обтяженням, правам вимог третіх осіб.