**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі відповідна технічна специфікація**

Дана інформація є невід’ємною складовою тендерної пропозиції Учасника, оформляється на фірмовому бланку за підписом керівника Учасника або уповноваженого представника Учасника та скріплюється печаткою Учасника (у разі наявності)

**Технічні вимоги до предмета закупівлі**

**Предмет закупівлі - природний газ(код ДК 021:2015 - 09120000-6 Газове паливо )**

1. Обсяг поставки товару**: 58000 м. куб.**
2. Строк поставки товару: з **1 січня 2023 року по 31 березня 2023 року**, відповідно до отриманих письмових заявок.
3. Місце поставки товару: Комунальна установа «Виноградівський дитячий будинок-інтернат» Закарпатської обласної ради:, Україна , Закарпатська обл.,Берегівський район, 90300 м. Виноградів, вул. Станційна,буд.64.
4. Учасник при формуванні ціни повинен врахувати всі витрати, пов’язані з постачанням природного газу до точки входу в газорозподільну систему, до якої підключені об’єкти Замовника та які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю (з врахуванням тарифу на послуги замовленої потужності природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, без врахування тарифів на розподіл газу).
5. Відносини між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами та споживачами природного газу (крім населення) регулюються наступними документами:
6. Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № VIII;
7. Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу».
8. Технічні та якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам законодавства (державним стандартам, технічним умовам), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.
9. Якісні характеристики:
10. Якість газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості (ГОСТ 5542-87).
11. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
12. Інші терміни використовуються у значенні, наведеному в Законі України «Про ринок природного газу».