**Додаток №3**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі | Кількість, тонн  |
| 1 | **Щебнево-пісчана суміш фракції 0-40 мм** | ДСТУ 9177-2:2022 | 4000 |
|  |  |  |  |

1. Поставка товару здійснюється за фактичною адресою: 11500, Житомирська область. м. Коростень, вул. С. Кемського 76-а. Учасник повинен забезпечувати щоденне отримання товару обов’язково мають бути розташовані межах радіусу 10 кілометрів від виїзних воріт Замовника, але не далі 8 (вісьми) кілометрів на відстані по автомобільним шляхам від в’їзних воріт, виробничої бази Замовника, розташованої за адресою:11500, Житомирська область, вул. Сергія Кемського, 76а.
2. У разі наявності інформації, що передбачена в статті 64-1 із змінами, внесеними згідно із Законом №198-VIII від 12.02.2015 року- учасник додатково повідомляє замовника про наявність або відсутність такої інформації у вигляді довідки

 3.Пісок з відсіву дроблення фракції 0-5мм, які Учасник планує відпускати Замовнику повинні відповідати діючим державним стандартам, технічним умовам та чинному законодавству щодо показників якості такого виду товару.

4 . У складі пропозиції учасник надає Сертифікат відповідності та протоколи випробувань на підставі яких виданий сертифікат, чинний на момент подачи пропозиції, зокрема ДСТУ відповідати ДСТУ Б 9177-2:2022 (пп.7.2 табл 7.1 (ч.1,2,3,4),7.4)

 Зерновий склад: фракція 0.05 -40 мм;