Додаток

**ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Компресор Dnipro-M AC-50 V**

**(6 одиниць)**

| Об’єм ресивера | 50 л |
| --- | --- |
| Продуктивність на вході  | 420 л/хв |
| Продуктивність на виході  | 292 л/хв |
| Потужність  | 2200 Вт |
| Робочий тиск  | 8 Бар |
| Тип компресора  | масляний |
| Ємність мастила (повна заміна) | 0,4 л |
| Тип приводу | прямий |
| Габаритні розміри, мм | 730×360×670 |