**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Технічні вимоги щодо предмета закупівлі***

Посилання в технічних вимогах на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання. Забезпечення вищезазначених робіт матеріальними та іншими ресурсами покладається на учасника та повинно бути враховано при визначенні ціни своєї тендерної пропозиції учасниками, про що учасник надає відповідну довідку в складі тендерної пропозиції. Учасник повинен виконувати роботи з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених національних стандартів та чинному законодавству.

**Ліквідація аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП «Петрівське» смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області. ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету**

|  |
| --- |
| **Відомість обсягів робіт** |
| **№****п/п** | **Найменування робіт та витрат** | **Одиниця****виміру** |  **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огороджень |  т | 0,975 |   |
| 2 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій драбин |  т | 0,06 |   |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж металевих щитів перекриття каналів |  т | 1,53 |   |
| 4 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій покриттяплощадки |  т | 2,512 |   |
| 5 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів |  т | 0,224 |   |
| 6 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій балок площадок |  т | 1,62 |   |
| 7 | (Демонтаж) Монтаж металевих ємностей |  т | 2,4 |   |
| 8 | Розбирання бетонних покриттів підлог |  м2 | 185 |   |
| 9 | (Демонтаж) Розбирання з/бетонної плити |  м3 | 29,6 |   |
| 10 | (Демонтаж) опалубки з профільованого листа |  м2 | 185 |   |
| 11 | (Демонтаж) Монтаж металевих балок площадки (відм.+4,200) |  т | 7,817 |   |
| 12 | (Демонтаж) Монтаж металевих стійок |  т | 4,731 |   |
| 13 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огороджень |  т | 0,505 |   |
| 14 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів |  т | 0,19 |   |
| 15 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій покриттяплощадки |  т | 1,825 |   |
| 16 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій балок площадок |  т | 2,243 |   |
| 17 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій металевих рам |  т | 1,585 |   |
|  | **Роздiл 2. Фундамент Фм-1** |  |  |  |
| 18 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  м3 | 0,29 |   |
| 19 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  м3 | 1,11 |   |
| 20 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні увигляді зварених каркасів |  т | 0,02492 |   |
| 21 | Підливання з бетону товщиною шару 20 мм |  м2 | 0,36 |   |
| 22 | На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання з бетону додавати до 100 мм |  м2 | 0,36 |   |
|  | **Роздiл 3. Монолітне перекриття на відм. +4,200** |  |  |  |
| 23 | Монтаж незнімної опалубки з профнастилу |  м2 | 191,4 |   |
| 24 | Улаштування перекриттів по стальних балках імонолітних ділянок площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм |  м3 | 30,7 |   |
| 25 | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 |  м2 | 192,5 |   |
| 26 | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 40 |  м2 | 192,5 |   |
|  | **Роздiл 4. Металоконструкції** |  |  |  |
| 27 | Виготовлення стійок |  т | 1,8746 |   |
| 28 | Монтаж стійок |  т | 1,8746 |   |
| 29 | Установлення анкерів |  кг | 24,36 |   |
| 30 | Виготовлення кріпильних елеменів |  т | 5,1857 |   |
| 31 | Монтаж кріпильних елементів |  т | 5,1857 |   |
| 32 | Установлення анкерів |  кг | 3,417 |   |
| 33 | Виготовлення рам металевих |  т | 0,8877 |   |
| 34 | Монтаж рам металевих |  т | 0,8877 |   |
| 35 | Виготовлення металоконструкцій перекриття |  т | 7,83799 |   |
| 36 | Монтаж металоконструкцій перекриття |  т | 7,83799 |   |
| 37 | Виготовлення металевих щитів |  т | 1,77216 |   |
| 38 | Монтаж металевих щитів |  т | 1,77216 |   |
| 39 | Виготовлення драбин |  т | 0,09915 |   |
| 40 | Монтаж драбин |  т | 0,09915 |   |
| 41 | Виготовлення огорожі |  т | 0,50641 |   |
| 42 | Монтаж огорожі |  т | 0,50641 |   |
| 43 | Виготовлення огорожі |  т | 0,0692 |   |
| 44 | Монтаж огорожі |  т | 0,0692 |   |
| 45 | Виготовлення огорожі |  т | 0,1474 |   |
| 46 | Монтаж огорожі |  т | 0,1474 |   |
| 47 | Виготовлення огорожі |  т | 0,50991 |   |
| 48 | Монтаж огорожі |  т | 0,50991 |   |
| 49 | Виготовлення огорожі |  т | 1,7959 |   |
| 50 | Монтаж огорожі |  т | 1,7959 |   |
| 51 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази |  м2 | 621 |   |
| 52 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь |  м2 | 621 |   |
|   |