**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Технічні вимоги щодо предмета закупівлі***

Посилання в технічних вимогах на конкретні торгівельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника передбачає можливість включення Учасником еквівалентів зазначених позицій. Еквівалентом вважається матеріали та/або обладнання, що відповідає технічним та технологічним характеристикам матеріалів та/або обладнання. Забезпечення вищезазначених робіт матеріальними та іншими ресурсами покладається на учасника та повинно бути враховано при визначенні ціни своєї тендерної пропозиції учасниками, про що учасник надає відповідну довідку в складі тендерної пропозиції. Учасник повинен виконувати роботи з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених національних стандартів та чинному законодавству.

**Ліквідація аварійності перекриття фільтрозала з поточним ремонтом металевих конструкцій водозабірної та водоочисної станції КП «Петрівське» смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області. ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» – 45220000-5 - Інженерні та будівельні роботи. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Відомість обсягів робіт** | | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | | | **Найменування робіт та витрат** | | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** | **Примітка** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | **4** | **5** | |
|  | | | **Роздiл 1. Демонтажні роботи** | |  |  |  | |
| 1 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огороджень | | т | 0,975 |  | |
| 2 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій драбин | | т | 0,06 |  | |
| 3 | | | (Демонтаж) Монтаж металевих щитів перекриття каналів | | т | 1,53 |  | |
| 4 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій покриття  площадки | | т | 2,512 |  | |
| 5 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів | | т | 0,224 |  | |
| 6 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій балок площадок | | т | 1,62 |  | |
| 7 | | | (Демонтаж) Монтаж металевих ємностей | | т | 2,4 |  | |
| 8 | | | Розбирання бетонних покриттів підлог | | м2 | 185 |  | |
| 9 | | | (Демонтаж) Розбирання з/бетонної плити | | м3 | 29,6 |  | |
| 10 | | | (Демонтаж) опалубки з профільованого листа | | м2 | 185 |  | |
| 11 | | | (Демонтаж) Монтаж металевих балок площадки (відм.+4,200) | | т | 7,817 |  | |
| 12 | | | (Демонтаж) Монтаж металевих стійок | | т | 4,731 |  | |
| 13 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огороджень | | т | 0,505 |  | |
| 14 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій сходів | | т | 0,19 |  | |
| 15 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій покриття  площадки | | т | 1,825 |  | |
| 16 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій балок площадок | | т | 2,243 |  | |
| 17 | | | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій металевих рам | | т | 1,585 |  | |
|  | | | **Роздiл 2. Фундамент Фм-1** | |  |  |  | |
| 18 | | | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | | м3 | 0,29 |  | |
| 19 | | | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] | | м3 | 1,11 |  | |
| 20 | | | Установлення анкерних болтів при бетонуванні у  вигляді зварених каркасів | | т | 0,02492 |  | |
| 21 | | | Підливання з бетону товщиною шару 20 мм | | м2 | 0,36 |  | |
| 22 | | | На кожні 10 мм зміни товщини шару підливання з бетону додавати до 100 мм | | м2 | 0,36 |  | |
|  | | | **Роздiл 3. Монолітне перекриття на відм. +4,200** | |  |  |  | |
| 23 | | | Монтаж незнімної опалубки з профнастилу | | м2 | 191,4 |  | |
| 24 | | | Улаштування перекриттів по стальних балках і  монолітних ділянок площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | | м3 | 30,7 |  | |
| 25 | | | Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2 | | м2 | 192,5 |  | |
| 26 | | | На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до 40 | | м2 | 192,5 |  | |
|  | | | **Роздiл 4. Металоконструкції** |  |  |  | |
| 27 | | | Виготовлення стійок | т | 1,8746 |  | |
| 28 | | | Монтаж стійок | т | 1,8746 |  | |
| 29 | | | Установлення анкерів | кг | 24,36 |  | |
| 30 | | | Виготовлення кріпильних елеменів | т | 5,1857 |  | |
| 31 | | | Монтаж кріпильних елементів | т | 5,1857 |  | |
| 32 | | | Установлення анкерів | кг | 3,417 |  | |
| 33 | | | Виготовлення рам металевих | т | 0,8877 |  | |
| 34 | | | Монтаж рам металевих | т | 0,8877 |  | |
| 35 | | | Виготовлення металоконструкцій перекриття | т | 7,83799 |  | |
| 36 | | | Монтаж металоконструкцій перекриття | т | 7,83799 |  | |
| 37 | | | Виготовлення металевих щитів | т | 1,77216 |  | |
| 38 | | | Монтаж металевих щитів | т | 1,77216 |  | |
| 39 | | | Виготовлення драбин | т | 0,09915 |  | |
| 40 | | | Монтаж драбин | т | 0,09915 |  | |
| 41 | | | Виготовлення огорожі | т | 0,50641 |  | |
| 42 | | | Монтаж огорожі | т | 0,50641 |  | |
| 43 | | | Виготовлення огорожі | т | 0,0692 |  | |
| 44 | | | Монтаж огорожі | т | 0,0692 |  | |
| 45 | | | Виготовлення огорожі | т | 0,1474 |  | |
| 46 | | | Монтаж огорожі | т | 0,1474 |  | |
| 47 | | | Виготовлення огорожі | т | 0,50991 |  | |
| 48 | | | Монтаж огорожі | т | 0,50991 |  | |
| 49 | | | Виготовлення огорожі | т | 1,7959 |  | |
| 50 | | | Монтаж огорожі | т | 1,7959 |  | |
| 51 | | | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази | м2 | 621 |  | |
| 52 | | | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь | м2 | 621 |  | |
|  | | | | | | |