**Додаток 3**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО**

**Технічні вимоги ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**(технічна специфікація)**

**Капітальний ремонт вул.Гетьмана Івана Сулими в м. Переяслав Київської області (коригування)**

 **(код ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)**

Клас наслідків – СС1

(*У тих випадках, коли у найменуванні робіт та витрат містяться посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, конструкцію, тип механізму або матеріалів , джерело його походження або виробника – слід читати як* ***«або еквівалент, який відповідає проектним рішенням»****)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| **Роздiл 1. Дорожній одяг** |
| 1 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiвоснови з пiщано-щебеневої сумiшi фр 0-40мм | м3 | 261,7 |
| 2 | Улаштування покриттiв товщиною 4 см iзгарячих асфальтобетонних сумiшей | 100м2 | 52,35 |
| 3 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шарудодавати або виключати до норми 18-43-1 (до 5 см. )  | 100м2 | 52,35 |
| 4 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi[асфальтобетон щiльний](дорожнi)(аеродромнi), що застосовуються уверхнiх шарах покриттiв, дрiбнозернистi,тип Б, марка 1 | т | 632,4 |
| **Роздiл 2. Укріплення узбіччя** |
| 5 | Укрiплення узбiччя гравiйною [щебеневою]сумiшшю товщиною 10 см | 100м2 | 10,82 |
| 6 | На кожний 1 см змiни товщини шарудодавати або виключати до норми 18-54-11( до 8 см.) | 100м2 | -10,82 |

Учасник відповідає за одержання будь-яких та/або всіх необхідних дозволів, ліцензій на виконання робіт (надання послуг), сертифікатів на обладнання та матеріали, які будуть використовуватись при виконанні робіт за Договором, та інших документів, пов’язаних із поданням пропозиції, та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Капітальний ремонт вул.Гетьмана Івана Сулими в м.Переяслав Київської області здійснюється у строк до 21 листопада 2022 року.

Пропозиція запропонованого предмету закупівлі має відповідати технічній специфікації, повинна бути розрахована та виконана згідно КНУ «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом від 01.11.2021 № 281 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві». На підтвердження пропозиції зазначеним в цьому абзаці вимогам учасник надає договірну ціну, локальний/і кошторис/и, підсумкову відомість ресурсів, календарний графік виконання робіт, які розроблені відповідно до технічної специфікації, зазначеної вище. Всі зазначені в цьому абзаці документи повинні бути завірені печаткою (у разі використання), підписані керівником (або уповноваженою особою).