***Додаток* 2**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**на послугу з технічного обслуговування вогнегасників**

(ДК 021:2015 - 50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів)

1. Послуга надається відповідно до ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» з урахуванням «Правил експлуатації та типових норм належності вогнегасників», затверджених Наказом МВС України № 25 від 15.01.2018 р. Послуги з технічного обслуговування вогнегасників повинні проводитися в повному обсязі та при наявності ліцензії у виконавця послуги(ПТОВ),посвідчень та ідентифікаційних номерів у робітників ПТОВ.

На порошок, яким будуть перезаправлятися вогнегасникі необхідно надати сертифікат відповідності згідно з вимогами ДСТУ EN615:2017, а на диоксид вуглецю – паспорт якості відповідно ДСТУ 4817-2007.

2. Вогнегасники, що знаходяться в експлуатації (виготовлені в відповідності з вимогами ДСТУ 3675, або ДСТУ 3734, ГОСТ 12.2.037 та сертифіковані в Україні в установленому порядку) повинні один раз на рік проходити технічне обслуговування з обов’язковою перезарядкою вогнегасної речовини у разі недостатнього тиску у вогнегасниках типу ВП, або зниження маси у вогнегасниках типу ВВК.

3. Згідно пункту 4.1.7. ДСТУ 4297:2004 «Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників. Загальні технічні вимоги» технічне обслуговування включає в себе: технічне діагностування (приймається рішення відносно ремонту, технічного освідчення, перезарядження чи завершення експлуатації, що підтверджено документально); ремонтування (необхідність виконання визначається дефектним актом); перезарядження (необхідність виконання визначається дефектним актом); технічне освідчення.

4. Гарантія Виконавця на працездатність вогнегасників після ТО – дванадцять місяців з дня проведення послуги згідно з п. 3 даного технічного завдання. У випадку не спрацювання вогнегасника упродовж гарантійного терміну відповідальність несе Виконавець.

5. Місце надання послуг: Послуги надаються у приміщеннях на території Замовника, за адресами: м. Одеса, вул. Дідріхсона, буд. 8, вул. Дідріхсона, буд. 13; вул. Пастера, буд. 16; вул. Маловського, буд.10, а також водна станція НУОМА за адресою: м. Одеса, пляж Отрада, 20

6. Етапи та умови надання послуг.

Технічне обслуговування вогнегасників необхідно здійснити на протязі 10-ти робочих днів, поетапно, за попередньою заявкою Замовника, автопересувним ПТОВ по місцю знаходження вогнегасників.

Якщо під час ТО деякі вогнегасники будуть перебувати на ПТОВ Виконавця, Виконавець повинен тимчасово забезпечити Замовника вогнегасниками такого ж типу та кількості, що знаходяться у справному стані, мають дату виготовлення не раніше другого півріччя 2023 р. або такими, що пройшли технічне обслуговування не раніше другого півріччя 2023 р., про що мають бути надані відповідні документальні підтвердження. Гарантійний лист щодо згоди з даною вимогою необхідно обов’язково надати у складі тендерної пропозиції, завірений печаткою та підписом уповноваженої особи. Доставка вогнегасників з об’єктів Замовника до Виконавця та повернення вогнегасників виконується транспортом Виконавця.

У разі виникнення необхідності, можливе використання за призначенням вогнегасників, що надані Виконавцем у тимчасове користування, з дотриманням умов та принципів їх використання. У випадку не спрацювання вогнегасників – Виконавець відшкодовує Замовнику нанесені у результаті пожежі матеріальні збитки.

7. Термін надання послуг: до 31.12.2024 р.

1. Обсяг надання послуг:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип вогнегасників | Кількість, шт. | Ціна одиниці без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| ВП 5 (ОП 5) | 337 |  |  |
| ВП 6 (ОП 6) | 78 |  |  |
| ВП 2 (ОП 2) | 30 |  |  |
| ВП 8 (ОП 8) | 3 |  |  |
| ОУ 3 (ВВК 2) | 630 |  |  |
| ОУ 2 (ВВК 1,4) | 4 |  |  |
| ОУ 5 (ВВК 3,5) | 84 |  |  |
| ВП 9 (ОП 9) | 7 |  |  |
| Разом | 1173 |  |  |
| Заміна ЗПП вогнегасника об’ємом до 10 л | 10 |  |  |
| Заміна індикатора тиску | 10 |  |  |
| Заміна порошку вогнегасного, за 1 кг | 150 |  |  |
| Заміна вуглекислоти, за 1 кг | 50 |  |  |
| Загалом сума без ПДВ |  |  |  |
| Загалом сума з ПДВ |  |  |  |

9. Інші умови. Виконавець повинен мати спеціальне обладнання та речовину, необхідні для виконання робіт, навчений персонал.

Загальна вартість послуг повинна включати в себе вартість транспортування приладів, речовини, персоналу та інструменту до бази ТО Виконавця та в зворотному напрямку.

Виконавець повинен мати автономне джерело енергопостачання на випадок відключення електропостачання від мережі.

10. Технічне обслуговування вогнегасників проводиться покабінетно по кожному з 5 вказаних у п.5 адрес.

Оплата послуг, які вказані в даному технічному завданні, проводиться після повного їх виконання, підписання акту здачі-прийняття послуг та надання акту дефектації на вогнегасники, які підлягають списанню. Кожний вогнегасник, який пройшов ТО повинен мати наклеєну етикетку ПТОВ виконавця, встановлену наказом МВС № 25 від 15.01.2018 р.

11. Переможцю торгів з числа іногородніх місце для паркування транспорту у неробочий час не надається. Житлом Виконавець послуг не забезпечується.