**ДОДАТОК  2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

**Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Парковій в смт. Єланець**

**Миколаївської області**

ДК 021 2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ |   |   |   |
| 1 | Знімання існуючого "втомленого" верхнього шарудорожнього одягу за допомогою машин для холодногофрезерування асфальтобетонних покриттів окремимимісцями (картами) шириною фрезерування 500 мм та глибиною фрезерування 50 мм | м2 | 800 |   |
| 2 | Перевезення ФАК до 3 км в резерв Замовника | т | 70 |   |
|   | ДОРОЖНІЙ ОДЯГ. РЕМОНТНІ РОБОТИ. |   |   |   |
| 3 | Відновлення профілю існуючих основ щебнем ізкаменю природнього окремими місцями | м3 | 3.33 |   |
| 4 | Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 по підготовленим та фрезерованим основам з розрахунку 1,6 л/м2 | т | 1.28 |   |
| 5 | Улаштування вирiвнювального шару з гарячої асфальтобетонної суміші тип Б марки ІІ окремими рем. картами (А/б АСГ.ДР.Щ.Б.НП.ІІ БНД70/100) з розрахунку 5,45т/100м2 | т | 43.6 |   |
| 6 | Розлив бітумної емульсії ЕКШ-50 по вирівнюю чому шару з розрахунку 0,4л/м2 | т | 0,32 |   |
| 7 | Улаштування верхнього шару покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей на модифікованих бітумах окремими ремонтними картами з ущільненням мотокотками товщиною шару 50 мм. (АБСбмп.ДР.Щ.Б.НП.МБПА40/60-57 ДСТУ 8959:2019) |  м2 | 800 |   |

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.**

 *У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз «або еквівалент.*

*У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент.* ***Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».***

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару — замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.