**Комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради Баштанського району Миколаївської області**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **«Затверджено»****Рішенням Уповноваженої особи** **№ 122 від 25.10.2023 року****Сук Л.О.** |

**ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

по процедурі **ВІДКРИТІ ТОРГИ** (з особливостями) на закупівлю

**«Люки полімер-піщані 12.5 Т, 3 Т»**

**ДК 021:2015: 44420000-0 - Будівельні товари**

**м. Баштанка 2023**

**1. Додаток 2 до Тендерної документації:**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Люки каналізаційні полімер-піщані навантаженням 16 т., 3 т |
| Код ДК 021:2015 | *код 44420000-0*  |
| Назва товару номенклатурної позиції предмета закупівлі та код товару, визначеного згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | *Код 44420000-0 Будівельні товари* |
| Кількість поставки | *101 штука (люк каналізаційний ПП навантаженням 12.5 т — 41 шт., люк каналізаційний ПП навантаженням 3 т — 60 шт.)*  |
| Місце поставки | *м. Баштанка, вул. Ювілейна, 1* |
| Строк поставки товару | *до 31.12.2023р. включно* |

**1) Технічні вимоги:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару** | **Од. вим.** | **Орієнтовна кількість** | **Опис та характеристика товару** |
|  | Люк каналізаційний (круглий) полімер-піщаний навантаженням 12.5 т. В125 | шт | 41 | Люк каналізаційний (круглий) полімер-піщаний навантаженням 12.5 т.Діаметр корпусу — 770 ммДіаметр кришки — 630 ммВисота люка — 90 ммВага виробу, кг — до 40 кгКришка люка випробувана на механічну міцність навантаженням 12,5 т.Коефіціент стирання — 0,004 в рікФорма — круглаГарантійний термін: не менше 2 років з дня вводу в експлуатацію.Середній термін служби: не менше 20 роківТовар повинен відповідати діючим стандартам та технічним умовам виробника ТУ У 22.2-36710985-001:2017 та ін.діючим стандартам |
|  | Люк каналізаційний (круглий) полімер-піщаний навантаженням 3 т. А15 | шт | 60 | Люк каналізаційний (круглий) полімер-піщаний навантаженням 3 т.Діаметр корпусу — 760 ммДіаметр кришки — 630 ммВисота люка — 60 ммВага виробу, кг — до 30Кришка люка випробувана на механічну міцність навантаженням 3 т.Коефіціент стирання — 0,004 в рікФорма — круглаГарантійний термін: не менше 2 роки з дня вводу в експлуатацію.Середній термін служби: не менше 20 роківТовар повинен відповідати діючим стандартам та технічним умовам виробника ТУ У 22.2-36710985-001:2017 та ін.діючим стандартам |

**Строк поставки товару окремими партіями за заявкою Замовника: А**втотранспортом Учасника за заявкою (письмовою на електронну пошту) Замовника, в термін не більше 3-х календарних днів з моменту здійснення замовлення.

 Поставка здійснюється за рахунок Постачальника до складу Замовника/Покупця (м. Баштанка, вул. Ювілейна, 1).

**Умови оплати:** Оплата здійснюється Замовником на протязі 5 календарних днів з моменту поставки партії товару.

 Характеристики та якість люків (далі товар), які учасник пропонує до постачання, повинні відповідати технічним регламентам, діючим для кожної відповідної позиції товару, що вказані у таблиці цього додатку. Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та роботою по їх виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або Постачальника за Договором.

 Товар повинен бути новим, таким, що не знаходився в експлуатації, терміни та умови його зберігання не повинні бути порушені. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків товару. Дата виготовлення товару повинна бути в межах гарантійного терміну зберігання.

 Товар повинен постачатись в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар повинен мати необхідні маркування, що дають змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва тощо.

 Учасник повинен гарантувати якість товару протягом гарантійних строків зберігання та експлуатації. Гарантійні строки зберігання та експлуатації товару не можуть відрізнятися від гарантійних строків, встановлених виробником. У складі своєї пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист із зазначенням гарантійних строків зберігання та експлуатації (вказується ціле число місяців, без зазначення «не менше», «орієнтовно», «протягом»).

Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає:

- копії зразків сертифікатів якості, та/або сертифікатів відповідності, та/або паспортів якості, та/або паспортів від Виробника на всі оголошені позиції.

 **\**Учасник процедури закупівлі підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх у стверджувальній формі на фірмовому бланку із зазначенням № та дати, посади, прізвища, ініціалів та підпису уповноваженої особи, та скріплена печаткою підприємства (у разі наявності).***

 ***У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на джерело походження або виробника тощо, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент\*»***

**2. Викласти у новій редакції з урахуванням всіх виявлених порушень під час розгляду звернення Учасника**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування товару**  | **Од. вим.** | **~~Орієнтовна~~ кількість** | **Опис та характеристика товару** |
|  | Люк каналізаційний (круглий) полімер-піщаний навантаженням 12.5 т. В125 | шт | 41 | Люк каналізаційний (круглий) полімер-піщаний навантаженням 12.5 т.Діаметр корпусу — 770 ммДіаметр кришки — 630 ммВисота люка — 90 ммВага виробу, кг — до 40 кгКришка люка випробувана на механічну міцність навантаженням 12,5 т.Коефіціент стирання — 0,004 в рікФорма — кругла |
|  | Люк каналізаційний (круглий) полімер-піщаний навантаженням 3 т. А15 | шт | 60 | Люк каналізаційний (круглий) полімер-піщаний навантаженням 3 т.Діаметр корпусу — 760 ммДіаметр кришки — 630 ммВисота люка — 60 ммВага виробу, кг — до 30Кришка люка випробувана на механічну міцність навантаженням 3 т.Коефіціент стирання — 0,004 в рікФорма — кругла |

**1. Товар відповідає вимогам:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(зазначається учасником відповідний(і) документ(и), а саме: технічний(і) регламент(и) або нормативний(і) документ(и), чинний(і) на території України, в т.ч. прийнятий(і) як національний(і) стандарт(и) методом підтвердження, або технічні умови, – вимогам якого(яких) відповідає товар, що пропонується до постачання).*

**2. Умови поставки:**

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше \_\_\_\_\_\_ року *(учасником зазначається рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2022 року)*.

2.2. Постачальник забезпечує збереження товару від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: за позицією 1 – \_\_\_\_\_\_\_\_, за позицією 2 – \_\_\_\_\_\_\_\_, за позицією 3 – \_\_\_\_\_\_\_\_*(учасником зазначається по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з таким переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка)*.

**3. Гарантійні зобов’язання:**

3.1. Гарантійний строк на товар становить \_\_\_\_\_\_\_\_ місяці(в) з дати прийняття товару Замовником (*Учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців)*

**4. Інші умови:**

4.1. Строк поставки товару окремими партіями за заявкою Замовника: Автотранспортом Учасника за заявкою (письмовою на електронну пошту) Замовника, в термін не більше 3-х календарних днів з моменту здійснення замовлення.

Поставка здійснюється за рахунок Постачальника до складу Замовника/Покупця (м. Баштанка, вул. Ювілейна, 1).

4.2. Умови оплати: Оплата здійснюється Замовником на протязі 5 календарних днів з моменту поставки партії товару.

4.3. Товар постачається в упаковці (тарі), що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Товар має необхідні маркування, що дають змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва тощо.

***Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника***

***Примітки:***

**1. Учасник у складі своєї тендерної пропозиції надає:**

- Технічну специфікацію,складена учасником за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом Додатка 2 до тендерної документації Замовника (***Учасник процедури закупівлі підтверджує технічні вимоги Замовника викладаючи їх у стверджувальній формі на фірмовому бланку із зазначенням № та дати, посади, прізвища, ініціалів та підпису уповноваженої особи, та скріплена печаткою підприємства (у разі наявності);***

- Технічні умови (з усіма змінами, якщо такі були) або витяг з них в частині: найменування, сфери застосування, технічних та якісних характеристик товару, що пропонується до постачання *(надається учасником у разі посилання в пункті 1 технічної специфікації на технічні умови (ТУ, ТУ У))*.

- Гарантійний лист із зазначенням гарантійних строків зберігання та експлуатації (вказується ціле число місяців, без зазначення «не менше», «орієнтовно», «протягом»);

2. *У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, посилання на джерело походження або виробника тощо, то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент\*».*

*3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).*