**Перелік внесених змін до тендерної документації:**

***«Придбання обладнання для господарської діяльності (теплолічильники)»***

ДК 021:2015 –  38550000-5 Лічильники

|  |  |
| --- | --- |
| **Було** | **Стало** |
| Додаток 2до тендерної документації

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип лічильника\*** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** | **Технічні характеристики** |
| Ду 80  | щт | 2 |  QALCOSONIC E3 або аналогУмовний прохід (Ду) 80ммДовжина витратоміра 300 ммЗ’єднання фланцевеНомінальна витрата 40 м3/годТип лічильника ультразвуковийДіапазон вимірювання температур 0-150 0СМаксимальний робочий тиск 16 кгс/см2Виконання лічильника на подавальний трубопроводіДовжина кабеля PL 1 5мДовжина кабеля PL 2 5мРоз"єм для передачі даних RS232 |

 | Додаток 2до тендерної документації (зі змінами)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип лічильника\*** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** | **Технічні характеристики** |
| Ду 80  | компл | 2 |  QALCOSONIC E3 або аналогУмовний прохід (Ду) 80ммДовжина витратоміра 300 ммЗ’єднання фланцевеНомінальна витрата 40 м3/годТип лічильника ультразвуковийДіапазон вимірювання температур 0-150 0СМаксимальний робочий тиск 16 кгс/см2Виконання лічильника на подавальний трубопроводіДовжина кабеля PL 1 5мДовжина кабеля PL 2 5мРоз"єм для передачі даних RS232 |

 |