**Додаток 2**

**До тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**І. Кількісні**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пор.** | **Найменування предмету закупівлі** | **Одиниця виміру** | **Кількість одиниць** |
| 1 | Код ДК 021:2015: 33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33112200-0 - Ультразвукові установки) Портативний апарат УЗД (код НК 024:2023: 40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації ) | **шт.** | **1** |

**ІІ. Загальні**

1. Товар повинен бути новим, таким, що раніше не експлуатувався, не використовувався (**надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції**).
2. Товар повинен бути належним чином зареєстрованим в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога підтверджується **декларацією та сертифікатом відповідності (про відповідність)** або документом(ами), що підтверджує(ють) можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту **(Учасник повинен надати в складі тендерної пропозиції відповідний(і) документ(и)).**
3. Відповідність запропонованого Учасником товару медико - технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена посиланням на відповідний(і) розділ(и) та/або сторінку(и) технічного(их) документу(ів) виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, та/або інструкції, та/або технічного опису чи технічних умов, та/або ін. документу(ів) українською мовою), в якому(их) міститься ця інформація, разом з додаванням відповідного(их) технічного(их) документу(ів) виробника до складу тендерної пропозиції Учасника. Підтвердження медико - технічним вимогам надається у формі заповненої таблиці, наведеної нижче.
4. Гарантійний термін обслуговування повинен становити **не менше 12 місяців** з дня підписання акту введення в експлуатацію (**надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції**).
5. Проведення кваліфікованого навчання працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням (**надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції**).
6. Доставка, налагодження та введення в експлуатацію товару здійснюється представниками Учасника (**надати гарантійний лист від Учасника у складі тендерної пропозиції**).

**Медико-технічні вимоги до системи ультразвукової діагностичної**

Код ДК 021:2015: 33110000-4 – Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (33112200-0 - Ультразвукові установки)

Портативний апарат УЗД (код НК 024:2023: 40761 – Загальноприйнята ультразвукова система візуалізації )

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні характеристики** | **Значення** | **Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації** |
|  | **Живлення** |
|  | Акумуляторна батарея | Наявність |  |
|  | Ємність батареї, не менше | 6000 мАг |  |
|  | Зарядний пристрій (блок живлення) | Наявність |  |
|  | **Вимоги** |
|  | Тип датчика | Конвексний |  |
|  | Портативна ультразвукова система | Наявність |  |
|  | Вага (з акумулятором), не більше | 400 г |  |
|  | Область використання | Загальна візуалізація черевної порожнини, дослідження опорно-рухового апарату, скелетно-м’язові, дослідження, акушерство та гінекологія, судинні дослідження  |  |
|  | Тип з’єднання | Бездротове |  |
|  | Діапазон частот, не вужче | 2,0 МГц – 5,0 МГц |  |
|  | Глибина, не менше  | 18 см |  |
|  | Режими: В, М, кольоровий доплер (CF), енергетичний доплер (Power Doppler) | Наявність |  |
|  | Розміри, не більше | 190 х 75 х 40 мм |  |
|  | Кількість елементів, не менше | 128 |  |
|  | Кут огляду, не менше | 60° |  |
|  | Інтервенційне введення (введення голки/катетера за допомогою вільної руки) | Можливість |  |
|  | Функція передавання даних зображення  | Наявність |  |
|  | Функція контролю передавання даних | Наявність |  |
|  | Програмне забезпечення для безпровідної передачі даних на смарт-пристрої ( IOS/Android)  | Наявність |  |
|  | **Входи і виходи** |
|  | USB виходи, не менше | 1 |  |
|  | Мікро USB, не менше | 1 |  |