**Додаток 2 до оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Умови виконання робіт: |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування робіт** | **Од.**  **вим.** | **Кількість** | **Примітка** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **вул. Купини в с. Ігровиця** | | | | |
| **Розділ 1. Підготовчі роботи** | | | | |
| 1.1 | Довжина ділянки | км | 0,343 |  |
| 1.2 | Планування існуючого щебеневого покриття механізованим способом | м2 | 1200 |  |
| 1.3 | Обрізання країв асфальтобетонного покриття вручну | мп | 3 |  |
| 1.4 | Розроблення виїмки екск. містк. ковша 0,4 м3 в ґрунтах ІІ групи з навантаженням на автосамоскиди та перевезенням до 2 км у відвал | м³  т | 120  213,6 |  |
| **Розділ 2. Штучні споруди** | | | | |
| 2.1 | Влаштування з.б. лотка | м | 4 |  |
| - | Розбирання існуючого дорожнього одягу:  щебінь – 18 см | м3 | 1,8 |  |
| - | Розроблення ґрунту ІІ групи вручну | м3 | 3 |  |
| - | Ущільнення дна траншеї вручну пневмотрамбівками | м3 | 2 |  |
| - | Улаштування основи під лоток з сухої піщано-цементної суміші М100 (4:1 цемент М400) | м3 | 0,48 |  |
| - | Улаштування основи під лоток з бетону  В25 F200 W6 | м3 | 1,8 |  |
| - | Монтаж бетонних особливо міцних лотків по типу BetoMax ЛВ-50.64.61 з В30 F200 W6 | шт.  м3  т | 4  0,55  1,33 |  |
| - | Решітка водоприймальна чавунна по типу  Max РВ-50.63.50 кл.Е | шт.  т | 8  0,4 |  |
| - | Герметик на базі MS-полімеру | кг | 0,2 |  |
| - | Влаштування основи з щебеню М400 фр. 20-40 мм. шаром 0,18 м. (з використанням матеріалу від розбирання) | м3 | 1,8 |  |
| **Розділ 3. Дорожній одяг** | | | | |
| 3.1 | Відновлення геометричних параметрів дороги шляхом влаштування вирівнюючого шару основи з щебенево-піщаної суміші С7 | м2  м3 | 1200  168 |  |
| 3.2 | Відновлення дорожнього покриття з вирівнюючого шару асфальтобетону  АСГ.Др.Щ.Б.НП.І. БНД 70/100 | м2  м3  т | 1030  61,8  148,3 |  |

**«У разі посилання на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника треба розуміти та читати з додатковим виразом "або еквівалент" (згідно з пунктом 3 частини другої статті 22 Закону України "Про публічні закупівлі" від 25.12.2015 №922-VIII). Посилання на торгівельну марку, фірму, патент здійснено для коректного визначення Учасником вартості надання послуг, зазначених у технічному завданні».**