**Додаток 4**до тендерної документації

*НА БЛАНКУ УЧАСНИКА (за наявності)*

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**на закупівлю:** **«Матеріали для благоустрою населених пунктів: люк чавунний каналізаційний важкого типу Т(С250) із запірним пристроєм», код ДК 021:2015:44420000-0 Будівельні товари** **(номенклатурна позиція:44423710-1 Каналізаційні люки)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | **Підтвердження вимог учасником** |
| **1** | **2** | **3** |

*1. Загальні положення*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | **Обсяг закупівлі – 50 шт.** |  |
| 1.2. | Товар повинен відповідати діючим Державним стандартам  ДСТУ Б В.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) EN 124 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Люки оглядових колодязів і дощоприймачі зливостічних колодязів. Технічні умови» |  |

*2.Технічні характеристики*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | **Люк чавунний каналізаційний важкого типу Т(С250) із запірним пристроєм:**  - Маса комплект (корпус і кришка) - не більше 94 кг.  - Клас навантаження - С250 до 25 т (на чотири вуха).  - Діаметр основи корпуса – не менше 800 мм  - Висота корпуса – не менше 110 мм  - Діаметр кришки – не менше 630 мм.  - Матеріал – високоміцний чавун марки не нижче ВЧ450, вилитий відповідно до ДСТУ 3925-99  - Опорні поверхні люка мають механічну обробку  - Виливка не повинна мати дефектів  - Тріщини не допускаються  - Верхні поверхні кришок повинні бути рельєфними  - Кришка люків повинна мати отвір діаметром ≥20мм |  |

*3.Організаційні вимоги*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Місце поставки товару – **29009, м. Хмельницький,**  **вул. Ярослава Мудрого, 5** |  |
| 3.2. | Предмет закупівлі поставляється учасником-переможцем партіями за його рахунок. |  |
| 3.3. | При невідповідності якості товару, постачальник зобов’язаний замінити партію товару. |  |
| 3.4. | Строк поставки: **до 31.12.2024 року**  Строк поставки кожної партії Товару **протягом 3 (трьох) робочих дні з дати заявки.** |  |
| 3.5. | Учасник гарантує, що предмет закупівлі не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачатиме заходи щодо захисту довкілля\*. |  |
| 3.6 | **Гарантійний термін** Товару повинен відповідати паспортним даним заводу – виробника, але не менше 12 місяців з дати підписання Покупцем видаткових накладних. Товар, який постачається, не перебував в експлуатації |  |
| 3.7 | **Вимоги щодо країни походження товару:** забороняється пропонувати товари країною походження яких є Російська Федерація та Білорусь. |  |
| 3.8 | **Вимоги до тари та упаковки:** упаковка і маркування товару має бути в своїй оригінальній упаковці, з заводським маркуванням. |  |

***Примітка:***

*\*Замовник не вимагає від учасників документальне підтвердження того, що пропоновані ними Товари за своїми екологічними чи іншими характеристиками відповідають вимогам, установленим у цій технічній специфікації.*

**Також учасник має подати наступні документи:**

1. Копії чинних документів, які свідчать про якість товару, що пропонуються Учасником (сертифікат відповідності, сертифікат/паспорт якості тощо), встановлені діючим законодавством на запропоновану продукцію.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| *посада уповноваженої особи Учасника* | *підпис та печатка (за наявності)* | *прізвище, ініціали* |