**Додаток 1 до тендерної документації**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Спеціалізований автомобіль**

**Код за ДК 021:2015 – 34110000-1 Легкові автомобілі**

**(Спеціалізований автомобіль для перевезення маломобільних груп населення обладнаний пристроєм для завантаження інвалідних візків)**

**Кількість – 1 (один) автомобіль**

**1. Вимоги до безпеки та комфортабельності спеціалізованого атомобіля.**

1.1. Спеціалізований автомобіль призначений для перевезення осіб з інвалідністю, осіб з обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками) та супроводжуючих осіб.

1.2. Спеціалізований автомобіль забезпечує можливість підйому та перевезення не менше двох осіб з обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками) та не менше 5-ти (з числа осіб з інвалідністю та супроводжуючих супроводжуючих осіб). Всі місця укомплектовані пасками безпеки, крісла з підлокітниками, загальна кількість місць в автомобілі не більше 8 місць. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний підйомною автомобільною площадкою вантажопідйомністю не менше 350 кг, довжиною не менше 1100 мм, шириною не менше 800 мм.

**1.3. Гарантія на Спеціалізований автомобіль – не менше 24-х місяців без обмеження пробігу.**

1.3.1. У спеціалізованому автомобілі мають бути передбачені не менше: 2 місць для осіб з обмеженою мобільністю (користувачів інвалідними візками), 5 місць обладнаних пасками безпеки для сидіння супроводжуючих осіб та інших пасажирів, 1 місце водія;

1.3.2. У салоні спеціалізованого автомобілю не допускається встановлення багажних полиць;

1.3.3. Інші технічні вимоги до спеціалізованого автомобілю мають відповідати чинним в Україні нормативним документам, що стосуються транспортних засобів та не суперечать вимогам, наведеним вище.

***1.4. Вимоги безпеки:***

1.4.1. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний додатковим освітленням салону, у т.ч. для освітлювання сходинок службових дверей та майданчика для посадки. Вказаний пристрій має автоматично вмикатись при відкриванні дверей за умови ввімкнення габаритних вогнів;

1.4.2. Двері мають бути обладнанні системою блокування;

1.4.3. Спеціалізований автомобіль має бути обладнане вентиляційно-евакуаційним люком;

1.4.4. Підлога спеціалізованого автомобілю повинна:

- бути рівною, без підставок під сидіння та сходинок в проході між сидіннями;

- мати покриття, що зменшує можливість ковзання;

- мати кріплення для фіксації візків для осіб з інвалідністю, враховуючи різну колію коліс, всі місця укомплектовані пасками безпеки, кріслами з підлокітниками.

1.4.5. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний підніжкою під боковими дверима;

1.4.6. Спеціалізований автомобіль має бути обладнані горизонтальним поручнем на бокової стіни в салоні для утримання та переміщення осіб з інвалідністю у візках. Висота розміщення поручнів від рівня підлоги повинна бути 800 (±100) мм;

1.4.7. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний автономною системою обігріву салону та системою кондиціювання, що забезпечує підтримання комфортної температури в салоні;

1.4.8. Кватирки природної вентиляції повинні бути розташовані у бокових вікнах по одній з обох боків;

1.4.9. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний покращеною тепло-шумоізоляцією пасажирського салону;

1.4.10. На лівому та правому боці спеціалізованого автомобілю має бути малюнок «особи з інвалідністю». Спереду і ззаду на кузов спеціалізованого автомобілю повинні бути нанесені розпізнавальні знаки:

а) «особи з інвалідністю»,

б) «Обмеження максимальної швидкості 70 км/год»;

1.4.11. Спеціалізований автомобіль має бути обладнаний звуковою сигналізацією, яка автоматично вмикається при русі заднім ходом та інформує пішоходів про небезпеку;

1.4.12. Спеціалізований автомобіль має бути укомплектований двома медичними аптечками;

1.4.13 Спеціалізований автомобіль має бути укомплектований двома вогнегасниками, один з яких повинен бути розташований біля водія;

1.4.14. У салоні спеціалізованого автомобілю, місця для осіб з інвалідністю повинні бути розташовані з лівого або з правого боку, один за одним, а місця для супроводжуючих осіб з правого або лівого боку відповідно;

1.4.15. Решта вимог щодо безпеки спеціалізованого автомобіля має відповідати чинним в Україні нормативним документам, що стосуються транспортних засобів та не суперечать вимогам, наведеним вище.

**2. Загальні вимоги по експлуатаційній технологічності та технічним характеристикам**

2.1. Автомобіль призначений для перевезення не більше 8 осіб.

Гарантійний пробіг: без обмежень впродовж 24 місяців.

Рік випуску - не раніше 2023

Тип кузова – фургон (або мікроавтобус), не менше 3 дверей;

Версія приводу – передній привід;

Зовнішні розміри:

- довжина – не менше 5998 мм.;

- ширина – не менше 2050 мм;

- колісна база – не менше 4035 мм;

Внутрішні розміри вантажного відсіку:

- довжина – не менше 3705 мм;

- висота – не менше 1932 мм;

Загальна кількість місць в салоні – не більше 8 (в тому числі – 1 місце водія, 2 місця у кабіні, 2 особи з обмеженою мобільністю (користувачі інвалідними візками), 3 особи (з числа осіб з інвалідністю та супроводжуючих осіб).

Двигун:

- тип - дизель;

- екологічні норми – не нижче «Євро 6»;

- об’єм двигуна – не більше 2 179 куб см;

- максимальна потужність – не більше 140 к.с.

Об’єм паливного баку – не менше 70 л.;

Вантажопідйомність – не менше 1450 кг.

Додаткові опції:

- кондиціонер;

- посилена задня підвіска;

- підсилювач керма;

- протитуманні фари;

- задні датчики паркування.

Безпека:

- автоматичне блокування дверей під час руху;

- електронна система стабілізації;

- антибуксувальна система;

- система допомоги при рушанні на підйомі;

- імобілайзер;

2.2. Довговічність кузова з умов корозійної стійкості повинна бути не менше 96 місяців (до наскрізної корозії);

2.3. Кузов – суцільнометалевий, рамний, вагонного типу, з переднім розміщенням двигуна;

2.4. Повнорозмірне запасне колесо;

2.5. Коробка передач – механічна, 6-ступенчата;

2.6. Гідропідсилювач кермового управління або еквівалент;

2.7. 3-х точкові паси безпеки для кожного сидіння. Для осіб з обмеженою мобільністю (користувачі інвалідними візками) - комплект кріплення, що включає 4 паски (2 з натягувачем, 2 без натягувача, 4 кріпильних елементів, зафіксованих до підлоги в місті встановлення візка – 2 комплекти);

2.8. Центральний замок ДУ;

2.9. Суцільна підйомна автомобільна площадка, розташована позаду спеціалізованого автомобіля:

- вантажопідйомність не менше 350 кг;

- привід: електрогідравлічний;

- керування за допомогою 3-х кнопочного дистанційного пульта управління;

- двохпозиційний перемикач (до верху – до низу), вбудований в правий поручень;

- матеріал платформи – перфорована сталь;

- наявність перехідного мостика, що вмонтований у платформу, для переміщення візка на рівні підлоги фургону.

**3. Інші вимоги**

3.1. Виготовлення спеціалізованого автомобіля, проводиться переможцем торгів після узгодження ним з відповідними установами та організаціями переобладнання базового автомобіля у спеціалізований для перевезення осіб з інвалідністю (або відповідно до затверджених технічних умов, або технічного завдання на виготовлення спеціалізованого автомобіля), згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.2. Спеціалізований автомобіль на момент поставки має бути укомплектовано пакетом документів необхідних для його реєстрації, як спеціалізованого автомобіля відповідно до чинного законодавства України.

3.3. Спеціалізований автомобіль має бути новим, або мати первинну реєстрацію в сервісному центрі МВС України, технічний пробіг спеціалізованого автомобіля на момент його постачання Замовнику не повинен перевищувати 500 км.

3.4. Учасник має бути офіційним дилером або дистриб’ютором або представником виробника базових автомобілів на території України (на підтвердження учасником у складі своєї тендерної пропозиції надається копія дилерського або дистриб’юторського договору, або копія витягу з дилерського або дистриб’юторського договору, або копія сертифікату дилера або дистриб’ютора).

3.5. Ціна Товару, включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та обов’язкові платежі, що мають бути сплачені, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця поставки, визначеного замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України.

3.6. Базові автомобілі не можуть бути виробництва Росії, Білорусії.

**Технічні характеристики товару, що пропонується**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Параметри** | **Вимоги замовника** | **Товар, що пропонується (заповнюється Учасником)** |
|  | Базовий автомобіль | Мікроавтобус з базою не більше L3 |  |
|  | Рік виготовлення | не раніше 2023 року |  |
|  | Кузов | суцільнометалевий, рамний, вагонного типу, з переднім розміщенням двигуна |  |
|  | Тип кузова | фургон (або мікроавтобус) |  |
|  | Кількість дверей | не менше 3 |  |
|  | Привід | передній |  |
|  | Трансмісія | механічна, 6-ступенчаста |  |
|  | Кількість місць | не більше 8 місць (у тому числі 1 місце водія, 2 місця у кабіні, 2 особи з обмеженою мобільністю (користувачі інвалідними візками), 3 особи (з числа осіб з інвалідністю та супроводжуючих осіб).  Всі місця укомплектовані пасками безпеки, кріслами з підлокітниками. |  |
|  | Зовнішні розміри:  довжина:  ширина: | не менше 5998 мм  не менше 2050 мм |  |
|  | Внутрішні розміри вантажного відсіку:  довжина:  ширина: | не менше 3705 мм  не менше 1810 мм |  |
|  | Колісна база | не менше 4035 мм |  |
|  | Відповідність нормам екологічності | не менше Євро-6  дизель |  |
|  | Об’єм двигуна | не більше 2179 куб. см |  |
|  | Максимальна потужність | не більше 140 к.с |  |
|  | Об’єм паливного баку | не менше 70 л |  |
|  | Вантажопідйомність | не менше 1450 кг |  |
|  | Кермо | гідропідсилювач або еквівалент |  |
|  | Кондиціонер | наявність |  |
|  | Автономна система обігріву та кондиціювання салону | наявність |  |
|  | Посилена задня підвіска | наявність |  |
|  | Протитуманні фари | наявність |  |
|  | Задні датчики паркування | наявність |  |
|  | Автоматичне блокування дверей під час руху | наявність |  |
|  | Електронна система стабілізації | наявність |  |
|  | Антибуксувальна система | наявність |  |
|  | Система допомоги при рушанні на підйомі | наявність |  |
|  | Імобілайзер | наявність |  |
|  | Лакофарбові матеріали та технологія фарбування повинна забезпечувати надійний захист металевих конструкцій від корозії, довговічність кузова за умов корозійної стійкості не менше 96 місяців (до наскрізної корозії) | наявність |  |
|  | Запасне колесо | повнорозмірне |  |
|  | Центральний замок на дистанційному управлінні | наявність |  |
|  | Додаткове освітлення салону, у т.ч. для освітлювання сходинок службових дверей та майданчика для посадки. Автоматично вмикається при відкриванні дверей за умови ввімкнення габаритних вогнів | наявність |  |
|  | Система блокування дверей | наявність |  |
|  | Вентиляційно-евакуаційний люк | наявність |  |
|  | Підлога | * + - рівна, без підставок під сидіння та сходинок в проході між сидіннями;     - покриття, що зменшує можливість ковзання;     - наявні кріплення для фіксації візків для осіб з інвалідністю, враховуючи різну колію коліс. |  |
|  | Підніжка під боковими дверима | наявність |  |
|  | Горизонтальний поручень на бокові стіни в салоні для утримання та переміщення осіб з інвалідністю у візках | наявність  Висота розміщення поручнів від рівня підлоги – 800 (±100) мм |  |
|  | Кватирки природної вентиляції розташовані у бокових вікнах по одній з обох боків | наявність |  |
|  | Тепло-шумоізоляція пасажирського салону | покращена |  |
|  | Паски безпеки | 3-х точкові для кожного сидіння. Для осіб з обмеженою мобільністю (користувачі інвалідними візками) – комплект кріплення, що включає 4 паски (2 з натягувачем, 2 без натягувача, 4 кріпильних елементів, зафіксованих до підлоги в місті встановлення візка – 2 комплекти) |  |
|  | Звукова сигналізація, яка автоматично вмикається при русі заднім ходом та інформує пішоходів про небезпеку | наявність |  |
|  | Медична аптечка | 2 шт |  |
|  | Вогнегасники | 2 шт, один з яких розміщується біля водія |  |
|  | Додаткове обладнання | Суцільна підйомна автомобільна площадка розташована позаду автомобіля:   * вантажопідйомність не менше 350 кг; * довжина не менше 1100 мм, ширина не менше 800 мм; * привід: електрогідравлічний; * керування за допомогою 3-х кнопкового дистанційного пульта управління; * двохпозиційний перемикач (до верху – до низу), вбудований в правий поручень; * матеріал платформи – перфорована сталь; * наявність перехідного мостика, що вмонтований у платформу, для переміщення візка на рівні підлоги фургону. |  |
|  | Гарантія | не менше ніж на 24 (двадцять чотири) місяці від дати постачання Товару без обмеження пробігу, та не менше ніж на 24 (двадцять чотири) місяці на додаткове обладнання (за винятком витратних матеріалів). |  |

Усі посилання на конкретну торгівельну марку товару чи форму, патент, конструкцію, тип предмета закупівлі або окремих вузлів, механізмів, його окремих вузлів, агрегатів, джерело його походження або виробники – читати як вираз «або еквівалент». Еквівалентний товар має відповідати усім вимогам зазначеним у даному додатку тендерної документації. Еквівалентом вважається еквівалентний товар, який за своїми описовими, кількісними, технічними та іншими характеристиками є ідентичним до вказаних характеристик або ліпшими.