**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**Технічне завдання**

на закупівлю послуг «**Електромонтажні роботи в частині приміщень другого поверху КП «ХМЦПМСД №2» по вул. Подільській,54 в м. Хмельницькому, 45310000-3 - Електромонтажні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника»**

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ ПОСЛУГ

|  |
| --- |
|  |
| №Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|   | Демонтаж |   |   |   |
| 1 | Демонтаж сповіщувачів пожежних димових | шт | 6 |   |
| 2 | Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп | шт | 6 |   |
| 3 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 4 |   |
| 4 | Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозендо 20 см2 | м | 27,8 |   |
|   | Електромонтажні роботи |   |   |   |
| 5 | Прокладання поліетиленових труб під електропроводку,діаметр труб до 25 мм | м | 55 |   |
| 6 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2до 6 мм2 в труби | м | 61 |   |
| 7 | Прокладання коробів пластикових | м | 12 |   |
| 8 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2у коробах | м | 12 |   |
| 9 | Прокладання проводів при схованій проводці в борознах | м | 96,2 |   |
| 10 | Прокладання проводів при схованій проводці впорожнинах перекриттів і перегородок | м | 42 |   |
| 11 | Монтаж LED світильників, які встановлюються впідвісних стелях | шт | 5 |   |
| 12 | Установлення вимикачів утопленого типу при схованійпроводці, 1-клавішних | шт | 5 |   |
| 13 | Установлення штепсельних розеток подвійних | шт | 7 |   |
| 1415 | Монтаж коробки під автоматичні вимикачі, розмір до200х200 мм | шт | 1 |   |
| Установлення вимикачів автоматичних на струм до 25 А | шт | 2 |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | З'єднання кінців проводів перерізом до 6 кв.мм врозподільчій коробці (паяльні роботи) | коробка | 8 |   |
| 17 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 2 |   |
| 18 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (дотовщини в 2 цеглини) | шт | 2 |   |
| 19 | Сповіщувач ПС автоматичний димовийфотоелектричний, радіоізотопний, світловий унормальному виконанні | шт | 6 |   |
| 20 | Навантаження сміття вручну |  т | 0,07 |   |
| 21 | Перевезення сміття до 15 км | т | 0,07 |   |
|   |

ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

1. Ціна Послуг повинна враховувати усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг, з урахуванням усіх витрат. Не врахована учасником вартість окремих супутніх послуг, необхідних для надання послуг, що є предметом закупівлі, не сплачується замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні тендерної пропозиції, визначеній учасником, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадку перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі.

2. Послуги повинні надаватися у відповідності до діючих в Україні державних норм, стандартів і правил. Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі надання послуг повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів. Матеріали, які будуть використовуватись учасником для надання послуг повинні мати сертифікати якості (відповідності), висновки санітарно-епідеміологічної (санітарно-гігієнічної) експертизи, у разі їх наявності.

3. Строк гарантії на результат наданих послуг становить дванадцять місяців з дати приймання результату наданих послуг у повному обсязі замовником: з моменту підписання сторонами акту прийому-передачі наданих послуг, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.

4. Учасник несе повну відповідальність за дотримання персоналом правил техніки безпеки та протипожежної безпеки, у відповідності до вимог діючого законодавства, про що учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати окремий відповідний лист-гарантію.