**Додаток № 2**

**до тендерної документації**

**Технічні вимоги**

**код Основного словника національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник"– 42510000-4 – «Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої» Холодильна камера та холодильна система (з монтажем)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Основні положення** | **Кількість** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| **1.** | Вид споруди | Холодильна камера та холодильна система (з монтажем) | 1 комплект |
| **2.** | Інженерні вишукування | В обсязі який необхідний |  |
| **3.** | Призначення | Для зберігання медичних відходів |  |
| **4.** | **Конструктивні рішення** | |  |
| **4.1** | Корпус холодильної камери | Сендвіч панель, товщиною не менше 80мм. Покриття -оцинкована сталь з товщиною захисного оцинкованого покриття від 200 мкм, товщиною не менше 0,5мм з лакофарбовим покриттям та захисною знімною полімерною плівкою. Наповнення - жорсткий пінополіуретан, густиною 40-42 кг/м. Наявність протоколу випробування коефіцієнту теплопровідності ƛ=0,022 в експлуатаційних умовах. | 1 комплект |
| **4.2** | Габарити холодильної камери | 1960 мм\* 1960мм |  |
| **4.3** | Габаритна висота холодильної камери | 2160 мм |  |
| **4.4** | Підлога холодильної камери | Сендвіч панель, товщиною не менше 80мм. Покриття - оцинкована сталь, товщиною 0,45 – 0,70 мм з лакофарбовим покриттям та захисною знімною полімерною плівкою. Наповнення - жорсткий пінополіуретан, щільністю 40-42 кг/м. |  |
| **4.5** | Пандус | Без облаштування пандуса |  |
| **4.6** | Двері холодильної камери | Дверне полотно із заставними елементами, до яких кріпиться фурнітура. Теплоізоляція - жорсткий спінений поліуретан густиною 40-42 кг/м3. Облицювання- сталевий оцинкований, ґрунтований лист товщиною 0,5мм з покриттям Polyester. Кількість дверей – 1 шт. Світовий отвір – 900\*1850 мм | 1 шт. |
| **4.7** | Інженерні мережі | Споруда має бути з внутрішнім освітленням |  |
| **4.8** | Холодильна система | Незалежна холодильна система (автоматизована холодильна система для підтримання стабільної температури цілорічно).  Компресорно-конденсаторний агрегат в корпусі моноблок | 1 комплект |
| **5.** | **Об’ємно - планувальні рішення** | |  |
| **5.1** | Габаритні розміри по зовнішніх краях конструкції | Згідно розмірів 1960мм\* 1960мм\* 2160 мм |  |
| **5.2** | Кліматичні умови експлуатації:   * Температура зовнішнього повітря, о С * Відносна вологість зовнішнього повітря при температурі +20 о С, не більше % | 27±5°С…..  95% |  |
| **5.3** | Температурний режим у холодильній камері | -5°С |  |
| **6.** | **Обладнання** | |  |
| **6.1** | Ліхтарі світлодіодні | Світловий потік- не менше 2880 Лм  Колірна температура, в діапазоні 6500 К (допускаються розбіжність в діапазоні 200 К) | 1 шт. |
| **6.2** | Вимикачі | 1-клавішний IP54 (або кращого виду захисту) | 1 шт. |
| **6.3** | Незалежна кліматична автоматизована холодильна система | 1 шт. | 1 шт. |
| **7.** | Гарантійний термін | 12 місяців |  |

1. Учасник у складі своєї пропозиції може надати сертифікати відповідності продукції/конструкції та/або протоколи випробування ДВЛ.
2. Документальне підтвердження того, що Учасник процедури закупівлі має відповідні документи які підтверджують те, що він є (являється) виробником товару або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором або інший документ, який підтверджує відносини Учасника з виробником щодо можливості поставки товару (гарантійний лист від виробника або дилерська угода або договір поставки тощо).
3. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати гарантію, у вигляді документу або іншим гарантійного листа, яким засвідчуватиме що гарантійний термін єксплуатації та подальшого обслуговування складатиме не менше ніж 12 місяців.
4. Лист гарантію про поставку товару в визначений термін, відповідної комплектації та провести монтаж та пусконалагодження обладнання на місцях його безпосередньої експлуатації.

**\* *Примітка: у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".***