Додаток 2

до тендерної документації

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Джерело безперебійного живлення**

*(показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 30230000-0 - Комп’ютерне обладнання)*

**І Загальні вимоги до предмету закупівлі**

Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати спеціальним– технічним вимогам, викладеним нижче у даному додатку

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Технічні характеристики** | **Кількість** | **Од. вим** | **Відповідність (заповнюється учасником), так/ні** |
|  | **Джерела безперебійного живлення**  Тип: smart online. Кількість фаз: 1. Потужність, VA/W: 1000/900. Форма вихідної напруги: правильна синусоїда, Діапазон вхідної напруги, V: 110-300. Вихідна напруга, V: 208/220/230 +/- 1%. Номінальна напруга АКБ, V: 24. Кількість вбудованих АКБ: 2 шт Ємність вбудованої АКБ, Ah: 9. Частотний діапазон, Hz: 50/60.Час перемикання, мс:0. Кількість виходів: 3. Тип індикації: LCD. Тип під’єднання батареї до ДБЖ: роз’єм Андерсон. Захист: від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батареї Матеріал корпусу: метал  Гарантія, міс: 24 -на ДБЖ, 12- на АКБ | **5** | **шт.** |  |
|  | **Джерела безперебійного живлення**  Тип: smart online. Кількість фаз: 1. Потужність, VA/W: 3000/2700. Форма вихідної напруги: правильна синусоїда, Діапазон вхідної напруги, V: 110-300. Вихідна напруга, V: 208/220/230 +/- 1%. Номінальна напруга АКБ, V: 72. Кількість вбудованих АКБ: 6 шт. Ємність вбудованої АКБ, Ah: 9. Частотний діапазон, Hz: 50/60. Час перемикання, мс:0. Кількість виходів: 3.Тип індикації: LCD Тип під’єднання батареї до ДБЖ: роз’єм Андерсон Захист: від короткого замикання, стрибків напруги, перевантаження, розряду, надлишкового заряду батареї Матеріал корпусу: метал  Гарантія, міс: 24 -на ДБЖ, 12- на АКБ | **5** | **шт** |  |